[bookmark: _GoBack]Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период с 24 февраля по 02 марта 2021 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 03.03.2021:
Температура воздуха: -12°С
Атмосферное давление: 755 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 77%
Ветер: направление С; 2 м/с

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV.
С 02.03. по 03.03.2021 проводился отбор проб приземного аэрозоля для определения элементного состава (суточная серия) с помощью одноканального аспиратора.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш 
2.1 Выполнен анализ 31 пробы биоты в двух параллельных измерениях (86 образцов) 
на содержания ртути (Hg) с использованием анализатора ртути ЛЮМЭКС РА-915М. Общее количество проведенных измерений 172.
2.2 Отобраны пробы снега в точке измерения фоновых концентраций на плато 
Сторхея для использования в методических работах. Произведено концентрирование 4 проб талого снега двух параллельных аликвот (8 образцов) с использованием системы ротационного испарителя IKA RV 10.
2.3 Проанализированы 3 водных пробы с разных этапов водоподготовки, а также 3 
пробы талого свежевыпавшего снега с целью определения минимальных концентраций углерода в природных образцах, с использованием анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu».
2.4.  Выполнен анализ 3 водных проб с разных этапов водоподготовки в двух 
параллельных измерениях (6 образцов), с использованием жидкостного ионного хроматографа серии LC-20 фирмы «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором.
.
2.5.  Проведены плановые промывки насосов жидкостных хроматографических 
систем:
· серии LC-20 «Shimadzu» (определение полициклических ароматических 
углеводородов);
· серии LС 20-ADXR «Shimadzu» жидкостного хроматомасс-спектрометра 
LCMS-8040 «Shimadzu».
2.7 Обеспечена постоянная работа и приём информации со станций контроля качества 
атмосферного воздуха НС «Посёлок» и ВС «Гора».
Проведены техническое обслуживание и калибровка анализаторов контроля качества атмосферного воздуха на ВС «Гора».  


3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станциями BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечен круглосуточный прием спутниковой гидрометеорологической информации. Данные обработаны и направлены в ЦЛГМИ ААНИИ по интернету.
Всего передано 1 897 tif - файлов со спутниковой информацией.

4. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 3-х автоматических метеостанций.
01.03.21 произведена инспекция градиентного комплекса CAMPBELL SCI. Произведена замена аккумулятора, очищены датчики, считаны данные.

5. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи двух уровнемерных комплексов, установленных в заливе Гренфьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи.

6. Геофизические наблюдения
6.1. [bookmark: _Hlk65670834]01.03.2021 возобновлены после перерыва на полярную ночь наблюдения солнечной УФ-радиации в диапазонах UVA (400-315 нм) и UVB (315-280 нм) оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью отработки методики спектрального мониторинга УФ-радиации в 25-м цикле солнечной активности (2020-2032). Данные записывались в память компьютера.
6.2. Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования 
ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 24 февраля по 02 марта 2021 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: -5,7 °С
Максимальная: 1,3°С
Минимальная: -13,6°С
Ветер: средний 2 м/с, максимальный порыв 12 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 24 февраля по 02 марта зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 5. Опасных метеорологических явлений – 0.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок.
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.
3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

4. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передавалась в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки информация кодом УМАГФ и УАБСЕ передавалась в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передаются автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 24 февраля по 02 марта – 3. 
5. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору один раз в сутки. 
6. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере выполняются в светлое время суток с 03 марта по 11 октября по программе наблюдений. 
С 12 октября по 2 марта перерыв в наблюдениях.
Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.



Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
