Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 28 мая по 03 июня 2025 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 04.06.2025:
Температура воздуха: 1,4 °С
Атмосферное давление: 746,8 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 78 %
Ветер: ССВ 5-6 м/с.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе счетчика частиц АЗ-10 и нефелометра TSI.
Выполнялись измерения аэрозольной оптической толщины атмосферы с помощью солнечного фотометра SPM в ясную погоду.
В течение суток с 03.06 по 04.06 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.
03.06 для интеркалибрационных измерений сняты метеорологические датчики, установленные в местах исторического расположения метеостанции.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Выполнен анализ содержания гидрокарбонато и карбонатов в 30 образцах природных вод потенциометрическим методом с использованием автотитратора Mettler Toledo T70 по программе мерзлотных и гидрологических исследований сезонной экспедиции. Общее количество измерений 60.
2.2 Проведена плановая промывка насосов LC-20ADXR жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 Shimadzu и жидкостного ионного хроматографа LC-20ADsp Shimadzu.
2.3 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», произведена инспекция павильона СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP были подготовлены 2741 tif-файлов спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 1069 tif-файлов спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.
03.06 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648, данные записывались в память компьютера.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
6.1 Палеогеографические исследования
Выполнялся диатомовый анализ и анализ потери массы при прокаливании для образцов четвертичных отложений с разрезов ВМ19-25, ВМ19-26 и ВМ19-59, отобранных в ходе полевых палеогеографических работ 2019 г. на Земле Норденшельда. Для 25 образцов созданы постоянные препараты с использованием среды Нафракс, на микроскопе Zeiss Axio Imager.A2 оценено содержание диатомовых водорослей, сделаны фотографии створок диатомей для их видового определения. Лабораторная часть анализа потерь масс при прокаливании завершена для всех 44 образцов.

7. Разное
Вёлся монтаж настенных радиаторов отопления в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ). Выполнялись работы по изготовлению жестяных карнизов для установки на кровле жилого корпуса №1.
Осуществлялось плановое обслуживание транспортной техники.
Оказана логистическая поддержка сотрудникам ГМО «Баренцбург» Мурманского УГМС и Кольского научного центра РАН.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
