[bookmark: _GoBack]Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период с 05 мая по 11 мая 2021 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 12.05.2021:
Температура воздуха: -6°С
Атмосферное давление: 756 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 67%
Ветер: направление С-В; 4 м/с

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV.
Выполнялись круглосуточные измерения спектральной прозрачности атмосферы при помощи солнечного фотометра SP-9.
Выполнялись измерения спектральной прозрачности атмосферы фотометром SPM при отсутствии облачности на солнце.
С 11.05. по 12.05.2021 проводился отбор проб приземного аэрозоля для определения элементного состава (суточная серия) с помощью одноканального аспиратора.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш 
2.1.  Выполнен анализ 7 образцов водных вытяжек грунтов мерзлоты «скважина 18», 8 образцов талого снега, и 10 образцов озёрной воды, предоставленных гидрологическим отрядом сезонной экспедиции, для определения содержания общего азота (TN), общего углерода (TC), нелетучего органического углерода (NPOC) и неорганического углерода (IC); 
2.2. Выполнен анализ 8 образцов талого снега, предоставленных отрядом экологического мониторинга. для определения содержания общего азота (TN) с использованием анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L. Общее количество проведённых измерений 108.
2.3. Проведено плановое техническое обслуживание жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 Shimadzu:
· проведена замена масла роторного насоса;
· осуществлено закрепление подвода линии аргона к прибору;
· проведена промывка хроматографической колонки;
· проведена чистка блока распылителя и блока нагревателя;
· осуществлена разборка и промывка блока ввода пробы DL;
· проведена первичная автонастройка прибора.
2.4. Проведена плановая промывка насосов жидкостной хроматографической системы:
- LC-20 «Shimadzu» (определение полициклических ароматических углеводородов).
2.5. Обеспечена постоянная работа и приём информации со станций контроля 
качества атмосферного воздуха НС «Посёлок» и ВС «Гора».
На ВС «Гора» восстановлена связь между преобразователем метеоданных VAISALA WXT520 с программой «Агат». Преобразователь работает в штатном режиме.


3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станциями BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечен круглосуточный прием спутниковой гидрометеорологической информации. Данные обработаны и направлены в ЦЛГМИ ААНИИ по интернету.
Всего передано 4 924 tif - файла со спутниковой информацией.

4. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 3-х автоматических метеостанций. 11.05.2021 произведена инспекция метеорологического комплекса CAMPBELL SCI, очищены датчики.
Выполнена инспекция двух АМС, установленных на леднике Альдегонда, с заменой основных и установкой дополнительных элементов питания. Осуществлена проверка работоспособности термокосы, установленной в средней части ледника, произведено считывание данных.

5. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи двух уровнемерных комплексов, установленных в заливе Гренфьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи.

6. Геофизические наблюдения
6.1. [bookmark: _Hlk65670834] Проводились наблюдения солнечной УФ-радиации в диапазонах UVA (400-315 нм) и UVB (315-280 нм) оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью отработки методики спектрального мониторинга УФ-радиации в 25-м цикле солнечной активности (2020-2032). Данные записывались в память компьютера.
6.2. Выполнялось зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

7. Сезонная экспедиция «Шпицберген»

7.1. Гидрологический отряд
После проверки качества полевых измерений и выявления ошибки в записях прибора, выполнено повторное CDT-зондирование озера Конгресс в 5 точках. 
На этом полевые работы весеннего этапа в части наблюдений за характеристиками снежного покрова и гидрологическим режимом озер завершены. Применявшееся гидрологическое оборудование подготовлено для консервации.
Продолжаются работы по программе экспериментальных наблюдений за испарением с поверхности снежного покрова. 
Ведётся камеральная обработка данных снегомерных съёмок и подготовка отчёта о весенней части экспедиционных гидрологических работ.

7.2. Отряд экологического мониторинга 
Проводилась обработка проб, отобранных ранее в ходе полевых выездов. 
В 3 пробах снежного покрова, отобранных севернее пос. Баренцбург, выполнены анализы на содержание общего фосфора, азота нитритного, азота общего, кремния, ртути и суммарного содержания нефтяных углеводородов. Произведены измерение кислотности и фильтрация для определения содержания твёрдых частиц. Выполнена пробоподготовка для определения хлорорганических соединений, полициклических ароматических углеводородов, тяжёлых металлов. 
В 6 пробах снежного покрова, отобранных на территории пос. Баренцбург и в долине р. Грен, выполнены анализы на содержание хлоридов, сульфатов и аммония. 


Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 05 мая по 11 мая 2021 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: -5,5 °С
Максимальная: -1.5°С
Минимальная: -10,5°С
Ветер: средний 3 м/с, максимальный порыв 10 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 05 мая по 11 мая зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 0. Опасных метеорологических явлений – 0.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок,
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.
3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».
4. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передавалась в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки информация кодом УМАГФ и УАБСЕ передавалась в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавалась автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 05 мая по 11 мая – 1. 
5. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору один раз в сутки. 
6. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 05 мая по 11 мая – 49 срока.
Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.



Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
