Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 24 по 30 января 2024 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 31.01.2024:
Температура воздуха: -8,5°С
Атмосферное давление: 720,0 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 82 %
Ветер: СЗ 6 м/с, порывы 11-13м/с
Осадки: слабый снег, облачно с прояснениями.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счетчика частиц АЗ-10.
В течение суток с 30 по 31 января проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
[bookmark: _GoBack]2.1 Велась подготовка жидкостного ионного хроматографа LC-20 Prominence Shimadzu к началу сезонной экспедиции «Шпицберген». При проверке воспроизводимости был отмечен нехарактерный шум и дрейф на катионной колонке, отсутствие явных пиков компонентов на хроматограмме. Для устранения проблемы и стабилизации базовой линии выполнены промывка системы деионизатом и элюентом без подключения к детектору и колонкам с увеличенной скоростью потока; промывка элюентом катионной колонки против течения с увеличенной скоростью потока.
2.2 Отобран образец атмосферных осадков для последующего анализа изотопов кислорода и водорода.
2.3 Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества атмосферного воздуха «Поселок». Проведена инспекция павильона СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP было подготовлено 2804 tif-файла спутников METОP, 16 tif-файлов спутника TERRA, 1162 tif-файла спутника NOAA, 1352 tif-файла спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.
30 января выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

6. Разное
Выполнялись ремонтно-восстановительные работы в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ).
Производились регламентные работы по ремонту техники и подготовке её к зимне-весеннему периоду.
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