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за период с 03 марта по 09 марта 2021 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 10.03.2021:
Температура воздуха: -4°С
Атмосферное давление: 743 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 75%
Ветер: направление В; 2 м/с
1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV. 
С 09.03. по 10.03. проводился отбор проб приземного аэрозоля для определения элементного состава (суточная серия) с помощью одноканального аспиратора.
 
2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш 
2.1. Выполнен анализ 21 пробы биоты в двух параллельных измерениях (56 образцов) на содержания ртути (Hg) с использованием анализатора ртути ЛЮМЭКС РА-915М. Общее количество проведенных измерений 112. Окончен анализ проб биоты за 2020 г. Начата обработка полученных данных измерений.
2.2.  Получены рекомендации специалиста компании ООО АНАЛИТ по уменьшению 
систематической ошибки измерения, вследствие внешних воздействий, на жидкостном ионном хроматографе фирмы Shimadzu с кондуктометрическим детектором.
2.3.  Произведена замена ёмкостей из борсиликатного стекла жидких фаз ионного 
хроматографа Shimadzu на ёмкости HDPE. Осуществлены мероприятия по исключению контакта жидкой фазы со стеклом при приготовлении катионных стандартов.
2.4. Проведены плановые промывки насосов жидкостных хроматографических 
систем:
- серии LC-20 «Shimadzu» (определение полициклических ароматических углеводородов);
- серии LС 20-ADXR «Shimadzu» жидкостного хроматомасс-спектрометра LCMS-8040 «Shimadzu».
2.5.  Обеспечена постоянная работа и приём информации со станций контроля 
качества атмосферного воздуха НС «Посёлок» и ВС «Гора».
Проведены техническое обслуживание и калибровка анализаторов контроля качества атмосферного воздуха на НС «Поселок».  

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станциями BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечен круглосуточный прием спутниковой гидрометеорологической информации. Данные обработаны и направлены в ЦЛГМИ ААНИИ по интернету.
Всего передано 2 541 tif - файл со спутниковой информацией.

4. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 3-х автоматических метеостанций.  
 	09.03.2021 произведена инспекция метеорологического комплекса CAMPBELL SCI. Произведена замена аккумулятора, очищены датчики, считаны данные

5.    Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи двух уровнемерных комплексов, установленных в заливе Грен-фьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи. 

6.  Геофизические наблюдения. 
6.1. Проводились наблюдения солнечной УФ-радиации в диапазонах 
[bookmark: _Hlk65670834]UVA (400-315 нм) и UVB (315-280 нм) оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью отработки методики спектрального мониторинга УФ-радиации в 25-м цикле солнечной активности (2020-2032). Данные записываются в память компьютера.
6.2. Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования 
ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

.
7. Разное
На двух автомобилях TOYOTA HILUX, находящихся в распоряжении РАЭ-Ш, произведена замена фронтальных подушек безопасности специалистами компании TOYOTA по программе отзыва автомобилей.
Специалистами норвежской компании TELENOR проведены работы по переустановке и настройке приемной интернет антенны на новую мачту на крыше Лабораторного корпуса №1. Работы сделаны по просьбе РАЭ-Ш для улучшения качества входного сигнала.

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 03 марта по 09 марта 2021 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: -11,8 °С
Максимальная: -2,4°С
Минимальная: -17,0°С
Ветер: средний 4 м/с, максимальный порыв 19 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 03 марта по 09 марта зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 10. Опасных метеорологических явлений – 0.

1. Морские гидрометеорологические наблюдения
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок.
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.
3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

1. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передавалась в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки передается информация кодом УМАГФ и УАБСЕ передавалась в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавалась автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 03 марта по 09 марта – 5. 
1. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводились по интегратору один раз в сутки. 
1. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 03 марта по 09 марта – 24 срока.
Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.



Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген



