Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 1 по 7 февраля 2023 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 08.02.2023:
Температура воздуха: -1,8 °С
Атмосферное давление: 706,0 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 91 %, пасмурно, умеренный снег.
Ветер: С-С-В, 6 м/с, порывы – 12 м/с

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счётчика частиц АЗ-10.
В течение суток с 6 по 7 февраля проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1.  Проведен пробный запуск генератора азота Noblegen NG6-35-LC/MS. Состояние удовлетворительное. Остаточный ресурс до ТО 2154 часа.
2.2. Проведен пробный запуск хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 «Shimadzu». Состояние удовлетворительное:
- требуется отключение масс-детектора для замены масла,
- требуется замена пластинчато-роторного насоса в связи с выработкой ресурса,
[bookmark: _GoBack]- проведено снятие источника ионизация распылением в электрическом поле хромато-масс-спектрометра для настройки капилляра,
- выполнена промывка резистивного капилляра стандартного образца масс-детектора LCMS-8040 «Shimadzu».
2.3. Выполнена плановая промывка насосов LC-20ADXR Prominence и автоматического дозатора SIL20A жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 «Shimadzu»;
2.4. Проведено техническое обслуживание насоса установки лиофильной сушки Alpha 1-4LD Plus Christ.
2.5. Выполнена лиофильная сушка 3-х контрольных образцов донных отложений по программе мерзлотоведения сезонной экспедиции.
2.6. Разработан план работы для проведения повторной валидации аналитической методики анализа перфторированных соединений.
2.7. Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества воздуха (СККВ) «Поселок».

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Для отправки по FTP было подготовлено 2665 tif-файлов спутников METОP, 23 tif-файлов спутника TERRA, 1136 tif-файла спутника NOAA, 1386 tif-файлов спутника NPP.
Температурный режим в серверной поддерживается в пределах 21 ÷ 23 °С.

4. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи метеорологического автоматического градиентного комплекса CAMPBELL SCI и 3-х автоматических метеостанций. 06 февраля произведена инспекция метеорологического комплекса CAMPBELL SCI, очищены датчики, считаны данные.

5. Постоянные океанологические наблюдения
Непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Грёнфьорд, временно приостановлены по причине сбоя в работе оборудования.

6. Геофизические наблюдения
6.1. [bookmark: _Hlk68002216] Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ. 
6.2. Выполнялась регистрация полного вектора магнитной индукции протонным магнитометром. Данные передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

7. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
7.1. Мерзлотные наблюдения
Подготовлено снаряжение и оборудование к полевым работам. В ходе полевых выездов выполнен отбор проб воды из подземных источников в долинах Грендален, Скардален и Тунге и оз. Грендаль для последующих химических анализов. Выполнены анализы влажности и содержания органического вещества в кернах мерзлых грунтов, полученных при бурении скважин в предыдущие годы.

8. Разное
Продолжаются работы по обновлению электропроводки в помещениях тёплого гаража и тёплого склада. Выполняется профилактика оборудования и подготовка техники к выполнению работ зимне-весеннего этапа сезонной экспедиции «Шпицберген» 2023 г.
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