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за период с 12 по 18 декабря 2018 г

1.Наблюдения за аэрозолями атмосферного воздуха
1.1. Проводились круглосуточные измерения с дискретностью в один час счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV. Фотоэлектрический счетчик частиц Grimm 1.109 временно отключен от работы, причина дефекта устанавливается.
1.2. Отобраны пробы приземного аэрозоля на фильтры с помощью аспиратора для последующего химического анализа. Отбор производился 17.12.2018,   начиная с 15:12 UTC в течение 24 часов, скорость прокачки воздуха составила 12 л/мин. 
1.3. Установлен и запущен в эксплуатацию новый воздухозаборник для отбора проб аэрозоля из атмосферного воздуха на фильтры.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
0. Продолжались работы по совершенствованию методики анализа перфторированных кислот в почвах и растительности с применением новых методов очистки.
0. Проведена расконсервация ионного хроматографа Shimadzu и выполнено его техническое обслуживание. 
0. Выполнена водная экстракция 18 образцов четвертичных отложений разрезов К18-22, X18-15, Х18-13 и 2-х образцов разреза Финнесет для анализа методом ионной хроматографии на содержание катионов и анионов.
0. Проведен элементный анализ 26 образцов на содержание кадмия (Cd) методом атомно-абсорбционной спектроскопии на приборе Shimadzu AA-7000:
· 22 пробы почвы
· 4 пробы донных отложений.
0. Подобрана температурная программа для анализа образцов на содержание кобальта (Co) методом атомно-абсорбционной спектрометрии на приборе Shimadzu AA-7000.
0. Обеспечен прием информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Гора» и «Поселок». Выполнено техническое обслуживание станции «Гора».
3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего подготовлено и отправлено в ААНИИ 2712 tif–файлов со спутниковыми снимками.
4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса, установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург.  17.12.2018 проведена инспекция комплекса, произведено считывание данных на ноутбук, заменена аккумуляторная батарея.

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 12 по 18 декабря 2018 г (по информации Мурманского УГМС)

Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: -4,5 °С
Максимальная: +1,8 °С
Минимальная: -13,4 °С
Ветер: средний порыв 7м/с, максимальный 18 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура поверхности почвы, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. В период с 12 по 18 декабря зарегистрировано 10 неблагоприятных метеорологических явлений, информация передана в ФГБУ «Мурманское УГМС». Опасных метеорологических явлений не наблюдалось.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
Проведение морских наблюдений включало: 
-наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу –непрерывная запись 7 суток,
-наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок
-определение температуры морской воды в сроки 06,12,18 – всего 21 срок.
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды: 
с помощью ареометра -7 проб.
3. Радиометрические наблюдения
-  1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС»;
- Произведен еженедельный отбор проб радиоактивных выпадений с помощью марлевого планшета.
1. Атмосферный мониторинг
1 раз произведен отбор проб атмосферного воздуха на содержание бенз(а)пирена на стационарном посту контроля загрязнения (ПНЗ).
1. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки передается информация кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передаются автоматически (АМПЛИ-24раза, МАГМА- 8 раз)
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 12 по 18 декабря- 3.

1. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору в светлое время суток. 
С 28 октября по 15 марта перерыв в наблюдениях- полярная ночь.
1. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере выполняются в светлое время суток с 3 марта по 11 октября по программе наблюдений.
Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.
С 12 октября по 2 марта перерыв в наблюдениях - полярная ночь.

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
