[bookmark: _GoBack]Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период с 31 марта по 06 апреля 2021 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 07.04.2021:
Температура воздуха: -7°С
Атмосферное давление: 736 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 81%
Ветер: направление С-В; 15 м/с (порывы до 25 м/с)

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV.
С 05.04. по 06.04.2021 проводился отбор проб приземного аэрозоля для определения элементного состава (суточная серия) с помощью одноканального аспиратора.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш 
2.1. Проведен анализ 68 водных вытяжек проб грунтов мерзлоты на содержание натрия (Na) с использованием атомно-абсорбционного спектрофотометра AA-7000 «Shimadzu». 
2.2. Проведено внеплановое техническое обслуживание анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L для определения содержания общего азота. Проведена повторная калибровка 4 измерительных каналов анализатора.
2.3. Выполнено измерение рН и электропроводности проб, предоставленных отрядом геоморфологии в 2020г. и 2021 г.:
- 12 образцов водных вытяжек грунтов мерзлоты;
- 4 образца подземных вод;
- 4 образца водопроводной воды.
Общее количество проведенных измерений 64.
2.4. Выполнен сравнительный анализ 4 образцов подземных вод и 4 образцов водопроводной воды на определение массовой концентрации гидрокарбонатов титриметрическим методом в 2 параллельных измерениях. Общее количество проведенных измерений 16.
2.5. Выполнен анализ 4 образцов подземных вод, 4 образцов водопроводной воды предоставленных отрядом геоморфологии в 2021 г. и 10 образцов морской воды, отобранных океанографическим отрядом  в 2021 г., для определения содержания общего азота (TN), общего углерода (TC), нелетучего органического углерода (NPOC) и неорганического углерода (IC) с использованием анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L Общее количество проведенных измерений 72.
2.6. Проведены плановые промывки насосов жидкостных хроматографических систем:
· серии LC-20 «Shimadzu» (определение полициклических ароматических углеводородов);
· серии LС 20-ADXR «Shimadzu» жидкостного хроматомасс-спектрометра LCMS-8040 «Shimadzu»;
· серии LC-20 фирмы «Shimadzu» жидкостного ионного хроматографа с кондуктометрическим детектором.
2.7. Обеспечена постоянная работа и приём информации со станций контроля 
качества атмосферного воздуха НС «Посёлок» и ВС «Гора».
3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станциями BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечен круглосуточный прием спутниковой гидрометеорологической информации. Данные обработаны и направлены в ЦЛГМИ ААНИИ по интернету.
Всего передано 4 054 tif - файла со спутниковой информацией.

4. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 3-х автоматических метеостанций.
01.04. и 06.04. произведена инспекция градиентного комплекса CAMPBELL SCI. Произведена замена аккумулятора, очищены датчики, считаны данные.

5. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи двух уровнемерных комплексов, установленных в заливе Гренфьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи.

6. Геофизические наблюдения
6.1. [bookmark: _Hlk65670834] Проводились наблюдения солнечной УФ-радиации в диапазонах UVA (400-315 нм) и UVB (315-280 нм) оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью отработки методики спектрального мониторинга УФ-радиации в 25-м цикле солнечной активности (2020-2032). Данные записывались в память компьютера.
6.2. Выполнялось зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

7. Сезонная экспедиция «Шпицберген»

7.1. Океанографический отряд
Проведены океанографические наблюдения на разрезах в бухтах Свеа и Агардх. В пунктах термохалинного профилирования выполнены измерения толщины льда, снежного покрова и "freebord".
В бухте Агардх в придонном слое установлен CTD-регистор Star-Oddi. 
Выполнены гидрологические работы на озёрах Стемме, Бретйорна и Конгресс.
Осуществлено термохалинное профилирование на продольном разрезе в заливе Исфьорд, на станциях разреза отобраны пробы воды для производства гидрохимических определений.
7.2. Мерзлотоведческий отряд 
Выполнен комплекс электроразведочных работ:
- в долине Кйелстромдален (район пос. Свеагрува) выполнен разрез протяжённостью 28 км, поставлено 12 пикетов; 
- в долине Холендердален выполнен разрез протяжённостью 4,6 км, поставлено 6 пикетов; 
- в долине Грёнфьорддален выполнен разрез протяжённостью 2,9 км, поставлено 5 пикетов.
7.3. Гляцио-геофизическая группа
[bookmark: _Hlk68694164]Выполнены георадиолокационные работы на ледниках Слакбреен и Сьякбреен (район пос. Свеагрува). Пройдено 55 км профилей с антенной 50 Мгц. Получены данные о мощности ледников и их термическом строении. 
Начаты георадиолокационные работы на леднике Пасфёль.

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 31 марта по 06 апреля 2021 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: -6,0 °С
Максимальная: -1,3°С
Минимальная: -11,4°С
Ветер: средний 6 м/с, максимальный порыв 29 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 31 марта по 06 апреля зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 10. Опасных метеорологических явлений – 3.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок,
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб,
- ледовые наблюдения – ежедневно в срок 06-30.
3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».
4. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки информация кодом УМАГФ и УАБСЕ передавалась в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавалась автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период – 2. 
5. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводились по интегратору один раз в сутки. 
6. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 31 марта по 06 апреля – 42 срока.
Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.




Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
