[bookmark: _GoBack]Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период с 07 апреля по 13 апреля 2021 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 14.04.2021:
Температура воздуха: -14°С
Атмосферное давление: 755 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 68%
Ветер: направление В; 3 м/с

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV.
С 13.04. по 14.04.2021 проводился отбор проб приземного аэрозоля для определения элементного состава (суточная серия) с помощью одноканального аспиратора.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш 
2.1. Выполнен анализ 38 водных вытяжек проб грунтов мерзлоты на содержание кальция (Ca) и магния (Mg) с использованием атомно-абсорбционного спектрофотометра AA-7000 «Shimadzu». Общее количество проведенных измерений 76. Проведена обработка полученных данных.
2.2. Проведена калибровка спектрофотометра UV-1800 фирмы «Shimadzu» с проточной кюветой и автосемплером по методике Росгидромета, для определения массовых концентраций кремния (Si), фосфатов и фосфора в пробах морских вод.
2.3. Проведена калибровка спектрофотометра UV-1800 фирмы «Shimadzu» с проточной кюветой и автосемплером для определения массовой концентрации общего фосфора в пробах морских вод по методике ВНИРО методом Королева-Вальдеррама с применением лабораторного термореактора «Термион» производства ООО «ЛЮМЭКС».
2.4. Выполнен анализ проб морской воды (10 образцов) на определение массовой концентрации кремния, фосфатов и фосфора общего в 3 параллельных измерениях (120 измерений).
2.5. Проведена промывка анализатора органического углерода ТОС-L фирмы «Shimadzu» с приставкой TNM-L для определения содержания общего азота.
2.6. Проведены плановые промывки насосов жидкостных хроматографических систем:
- серии LC-20 «Shimadzu» (определение полициклических ароматических углеводородов);
- серии LС 20-ADXR «Shimadzu» жидкостного хроматомасс-спектрометра LCMS-8040 «Shimadzu»;
- серии LC-20 фирмы «Shimadzu» жидкостного ионного хроматографа с кондуктометрическим детектором.
2.7. Обеспечена постоянная работа и приём информации со станций контроля 
качества атмосферного воздуха НС «Посёлок» и ВС «Гора».

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станциями BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечен круглосуточный прием спутниковой гидрометеорологической информации. Данные обработаны и направлены в ЦЛГМИ ААНИИ по интернету.
Всего передано 5 260 tif - файлов со спутниковой информацией.

4. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 3-х автоматических метеостанций.
13.04. произведена инспекция градиентного комплекса CAMPBELL SCI. Произведена замена аккумулятора, очищены датчики, считаны данные.

5. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи двух уровнемерных комплексов, установленных в заливе Гренфьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи.

6. Геофизические наблюдения
6.1. [bookmark: _Hlk65670834] Проводились наблюдения солнечной УФ-радиации в диапазонах UVA (400-315 нм) и UVB (315-280 нм) оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью отработки методики спектрального мониторинга УФ-радиации в 25-м цикле солнечной активности (2020-2032). Данные записывались в память компьютера.
6.2. Выполнялось зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

7. Сезонная экспедиция «Шпицберген»

7.1. Океанографический отряд
Программа весенних сезонных работ завершена. Участники экспедиции 9.04.2021 вернулись в Санкт-Петербург.
7.2. Мерзлотоведческий отряд 
Программа весенних сезонных работ завершена. Участники экспедиции 9.04.2021 вернулись в Санкт-Петербург.
 
7.3. Гляцио-геофизическая группа
Продолжались георадарные работы на леднике Пасфёль, пройдено 23,5 км георадарных профилей с антенной 50 МГц. Получены данные о мощности ледника и особенностях его термического строения.


Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 07 апреля по 13 апреля 2021 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: -6,4 °С
Максимальная: -0,7°С
Минимальная: -12,2°С
Ветер: средний 7 м/с, максимальный порыв 27 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 07 апреля по 13 апреля зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 5. Опасных метеорологических явлений – 1.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок,
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб,
- ледовые наблюдения – ежедневно в срок 06-30.
3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».
4. Геофизические наблюдения
Производятся непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки передается информация кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передаются автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 07 апреля по 13 апреля – 4. 
5. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводились по интегратору один раз в сутки. 
6. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 07 апреля по 13 апреля – 52 срока.
Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.






Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
