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1. Аэрозольно - оптические наблюдения
1.1. Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV. 
1.2. В течение суток 16-17.12.2019 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава. 
1.3. Отобраны 3 пробы приземного аэрозоля на фильтры с помощью трехканального пробоотборника.
2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1. Обработаны хроматограммы 20 образцов почв на содержание 13 перфторированных кислот (PFAS) методом жидкостной хроматомасс-спектрометрии (подвижная фаза – ацетонитрил). Выполнен автотюнинг прибора и начато его плановое техническое обслуживание.
2.2. Продолжались плановые регламентные работы по обслуживанию аналитических приборов: выполнена промывка жидкостного ионного хроматографа серии LC-20 фирмы Shimadzu с кондуктометрическим детектором.
2.3. Установлена и устранена причина появления ошибки при нагреве графитовой кюветы электротермического атомизатора атомно-абсорбционного спектрофотометра АА-7000. Прибор находится в рабочем состоянии, подготовлен технический отчет о проведенных работах.
2.4. Обеспечена постоянная работа и прием информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Поселок» и «Гора».
3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург
3.1. Обеспечена круглосуточная работа станций   BG-1, BG-2, BG-3, прием и передача в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Всего в ААНИИ передано 1 821 tif-файлов со спутниковыми снимками.

4. Метеорологические наблюдения
4.1. Выполнялись непрерывные метеонаблюдения при помощи автоматического метеорологического градиентного комплекса (криосферный полигон) и 4 автоматических метеостанций (ледники Восточный Гренфьорд, Альдегонда – 2 метеостанции, берег оз. Стеммме). 
4.2. 16.12.2019 проведена инспекция комплекса на криосферном полигоне, считаны данные c метеостанции и термокос, проведена чистка датчиков.

5. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.
 Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи. 
6. Геофизические наблюдения. 
Доставлена в Баренцбург и развёрнута автоматизированная приёмная станция зондирования ионосферы сигналами с линейно-частотной модуляцией (НЗИ ЛЧМ). 
В состав станции входят: блок КВ радиоприемного устройства, обеспечивающего прием сигналов с ЛЧМ; персональный компьютер  со специализированным программным обеспечением, источник бесперебойного питания, сетевой накопитель с жесткими дисками объемом 4 Тб, КВ дипольная антенна, ГНСС приемник. 
В ходе проверки работоспособности станции были получены удовлетворительные ионограммы с радиотрасс: Соданкюля-Баренцбург, Кипр-Баренцбург, Амдерма-Баренцбург. Комплекс наклонного зондирования ионосферы методом ЛЧМ запущен в режим непрерывной работы.

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 11 декабря по 17 декабря 2019 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: -9.0°С
Максимальная: -2.7°С
Минимальная: -14.6°С
Ветер: средний 3 м/с, максимальный порыв 13 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 11 декабря по 17 декабря зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 0. Опасных метеорологических явлений – 0.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
Проведение морских наблюдений включало в себя: 
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря-визуально 7 сроков,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок.
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды помощью ареометра – 7 проб.
3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

1. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки передаевалась информация кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передаются автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 11 декабря по 17 декабря – 3. 
1. Актинометрические наблюдения
С 28 октября по 16 февраля перерыв в наблюдениях – полярная ночь.
1. Озонометрические наблюдения
С 12 октября по 2 марта перерыв в наблюдениях - полярная ночь.
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