Отчет о работах РАЭ-Ш ФГБУ «ААНИИ» на Шпицбергене
за период с 10.07. по 16.07.2019

[bookmark: _GoBack]1.1. Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV.
1.2. Выполнялись измерения прозрачности атмосферы автоматическим фотометром SP-9 в непрерывном режиме и фотометром SPM при ясном небе. 
1.3. Проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью одноканального (суточная серия) и трехканального (три двухсуточных серии) аспираторов для последующего химического анализа.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1. Выполнено переключение газового хроматографа Shimadzu GC-2010Plus с пламенно-ионизационного детектора (ПИД) на электрон-захватный детектор (ЭЗД) для последующего анализа проб воды, отобранных в ходе первого этапа «ТРАНСАРКТИКА- 2019» на борту НЭС «Академик Трёшников», на хлорорганические соединения (ХОС).
2.2. Проведена подготовка 9 проб воды для анализа на полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) методом жидкостной хроматографии на приборе HPLC Shimadzu.
[bookmark: __DdeLink__155_3352892963]2.3. Проведен анализ 5 проб природной и 3 проб морской воды на приборе UV-1800 Shimadzu на содержание общего кремния, общего фосфора, фосфатов, нитритов.
 2.4. Выполнено пробное включение анализатора углерода Shimadzu ТОС-LСSH после длительного простоя. Проведено построение калибровочных кривых на общий углерод (ТС), общий азот (TN), нелетучий органический углерод (NPOC) и неорганический углерод (IC).
2.5. Выполнен анализ 7 проб природной  и 3 проб морской воды  на содержание общего азота (TN), неорганического углерода (IC) и общего углерода (TC) на приборе Shimadzu ТОС-LСSH.
 2.6. Проведена минерализация 14 проб биоты с использованием системы микроволнового разложения «Top Wave» JenaAnalytik для проведения дальнейшего элементного анализа на атомно-абсорбционном спектрофотометре AA-7000 Shimadzu. 
2.7. Начата подготовка проб биоты, отобранных в ходе первого этапа «ТРАНСАРКТИКА -  2019» на борту НЭС «Академик Трёшников».
 2.8. Начата подготовка для проведения последующего диатомового анализа:
18 образцов четвертичных отложений из палеогеографических разрезов в долинах рек Грен и Линне, 3 образцов придонных осадков из озера Линне.
Проводился экспресс-анализ образцов с помощью микроскопирования.
2.9. На станциях контроля качества атмосферного воздуха «Гора» и «Поселок» проведена корректировка нуля. Станции работают круглосуточно, в штатном режиме. Информация записывается на компьютер.
Зафиксирована нехватка давления газа-носителя в системе инжекции газового хроматографа Shimadzu GC-2010Plus по причине износа электролизного модуля генератора водорода. 


3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург
Обеспечена круглосуточная работа станций   BG-1, BG-2, BG-3, прием и передача в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего в ААНИИ передано 1 604 tif-файла со спутниковыми снимками. 
   	 
4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса (ААНИИ), установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург. 15.07. проведена инспекция комплекса, считаны данные в компьютер.
14.07. выполнена поездка на о. Стемме.  Считаны данные с метеостанции и термокос. В связи с вытаиванием льда на озере, термокосы вывезены с места наблюдений и доставлены на хранение на склад РАЭ-Ш.

 5. Океанологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа и передача данных по каналу спутниковой связи с автоматического уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.
6. Геофизические наблюдения
Проводились тестовые наблюдения за солнечной УФ-радиацией спектрометром AvaSpec-3648. Данные записывались в память компьютера.

7. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
Гидрологические наблюдения
7.1.  Выполнено измерение расходов воды рек залива Гренфьорд. Дважды произведены наблюдения за расходом воды реки Гренфьорд, произведена переустановка уровнемерного комплекса. 
7.2. В долинах рек Брехьерна и Конгресс осуществлена закладка реперных точек, получены их координаты относительно базовой станции, расположенной на антенном поле ВППИ. 
 7.3. Выполнено CDT-зондирование озера Стемме. Отобраны пробы воды на гидрохимический анализ в пяти точках по глубине озера. В отобранных пробах измерены водородный показатель pH и электропроводность.
7.4.  Выполнена камеральная обработка материалов натурных наблюдений и фильтрация проб пресной воды в химико-аналитической лаборатории.

Микробиологические исследования
Продолжен отбор биоматериала из различных биоценозов Западного Шпицбергена по проектам: «Исследование биологического состава криоконитов» и «Мониторинг микробиоты в ключевых участках полярных ландшафтов архипелага Шпицберген».
7.5. Выполнено четыре выхода на маршруты (для полевых наблюдений и отбора микробиологических проб), и отбор проб донного грунта с борта судна; пробы отобраны для последующего микробиологического и микологического исследования. Составлена характеристика проб и проведена фотофиксация мест отбора.  Отобраны образцы водорослево-бактериальных матов. Обследованы доступные участки полярных ландшафтов на разном удалении от станции. 
7.6.   Для выявления разнообразия микробиоты отбирались пробы воды в питьевом озере пос. Баренцбург. Осаждение микроорганизмов из водных проб на фильтры диаметром 0,4 мкм проводилось на оборудовании химико-аналитической лаборатории. Все пробы отфильтрованы, а фильтры с микробиотой помещены в холодильник с температурой 6оС для сохранения микробных клеток и последующих молекулярного-генетических и культуральных исследований.  
7.7. Продолжен отбор орнитогенных субстратов в местах гнездования  и птичьих базарах (Обыкновенная мо́евка (Rissa tridactyla) и Гуме́нник  (Anser fabalis)  для микробиологических исследований.
7.8. Осуществлена камеральная обработка полученных биоматериалов и их консервация для дальнейших микробиологических (культуральных) и молекулярно-генетических исследований с целью обнаружения микроорганизмов, определения уровня антропогенного загрязнения окружающей среды по микробиологическим показателям. 
Палеогеографические исследования
7.9. Проведен отбор придонных осадков в заливе Гренфьорд пневматическим дночерпателем с борта катера «Баренцбург».
7.10 Выполнен пешеходный маршрут в долину Линне с отбором проб из трех озер, а также отбор образцов из опорного разреза на реке Линне. 
7.1. Выполнен пешеходный маршрут в долину реки Гренфьорд с работой на обнажении четвертичных отложений и отбором образцов на диатомовый анализ. 
7.12. Выполнено пять пешеходных геоморфологических маршрутов в долины Васдален и Берцелиусдален.

Экологический мониторинг
7.13. Отобраны пробы в районе пос. Баренцбург и его окрестностях
на 19 станциях экологического мониторинга. 
Всего отобрано: 8 проб почвы, 4 пробы растительности, 1 проба донных отложений озера Биенда - Стемме, 2 пробы почвенной воды, 2 пробы озерной воды, 20 проб морской воды, 5 проб донных отложений залива Гренфьорд, 2 пробы сточной воды. Пробы переданы в химико-аналитическую лабораторию РАЭ-Ш для подготовки к анализу.


Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 10 июля по 16 июля 2019 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: 5.8 °С
Максимальная: 12.3°С
Минимальная: 2.7°С
Ветер: средний порыв 3 м/с, максимальный 9 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 10 июля по 16 июля зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 2. Опасных метеорологических явлений – 0.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
Проведение морских наблюдений включало в себя: 
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок.
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.
3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

1. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки передавалась информация кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавалась автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 10 июля по 16 июля – 5. 
1. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводились по интегратору один раз в сутки. 
1. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 10 июля по 16 июля – 44 срока.
Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.
      

     
Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
