Отчет о работах РАЭ-Ш ФГБУ «ААНИИ» на Шпицбергене
за период с 04 марта по 10 марта 2020 г.


Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 11.03.2020:
Температура воздуха: - 22,1 °С
Атмосферное давление: 995,5 гПа
Влажность воздуха: 80 %
Ветер: северо-запад, 3 м/с, порывы 6 м/с

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха
1.1. Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV. 
1.2. В течение суток 09.03. – 10.03. отбирались пробы приземного аэрозоля на фильтры с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава. 

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
0. На ртутном анализаторе РА-915М «Люмэкс» проанализированы на содержание общей ртути 12 проб донных отложений. 
0. На атомно-абсорбционном спектрофотометре АА-7000 «Shimadzu» с использованием пламенного атомизатора проведен анализ 12 проб донных отложений на содержание меди, марганца, цинка и железа. 
0.  На жидкостном хроматомасс-спектрометре LCMS-8040 «Shimadzu» проанализированы 4 пробы водной взвеси на содержание перфторированных кислот (основная подвижная фаза – ацетонитрил). Водные взвеси получены путем фильтрования 2-х проб сточной воды, отобранных в одной и той же точке в пос. Баренцбург в январе и марте 2020 г. Ведется обработка полученных результатов.
0.  Проведена регламентная плановая промывка жидкостного ионного хроматографа серии LC-20 «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором: приготовлены свежие подвижные фазы, промыты линии и хроматографические колонки.
0. Выполнен экспресс-анализ проб керна мёрзлых отложений с целью выявления первичных концентраций микрофоссилий. Продолжается обработка пробы круглогодичного аэропалинологического мониторинга. Проводится отбор проб твердых осадков на выявление содержания переносимых пыльцы и спор. Выполнено микроскопирование 8 препаратов (образцы разреза биогенных образований, К18-22) с целью выявления качественного и количественного содержания спор, пыльцы и палиноморф.
0. Обеспечена постоянная работа и прием информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Поселок» и «Гора». 
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1. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечили круглосуточный прием и передачу в ААНИИ спутниковой гидрометеорологической информации. 
Всего в ААНИИ передано 2 061 tif-файлов со спутниковыми данными.

1. Метеорологические наблюдения
4.1. Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 4-х автоматических метеостанций. 02.09 выполнена плановая инспекция градиентного комплекса: считаны данные, заменена карта памяти, проведена замена аккумуляторной батареи, очищены датчики.

1. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.
 Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи. 

1. Геофизические наблюдения. 
Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется прием сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

7. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
7.1 Океанографический отряд
09.03. выполнено термохалинное профилирование на 9 станциях океанографического полигона в северной части залива Грёнфьорд. На выходе из залива Грёнфьорд установлен волномерный буй "Spotter Wave Buoy". Морские работы осуществлялись с борта катера «Фарм» компании Henningsen Transporting&Guiding.
10.03. на припае в центре залива Грёнфьорд на траверзе м. Финнесет установлен регистратор колебаний ледяного покрова "Ice Motion Buoy". Проведены измерения толщины припайного льда в 22 точках  в центральной части Грёнфьорда. Работы осуществлялись с применением снегоходов.
7.2. Мерзлотоведческий отряд 
09.03. в район булгунняха Нори в долине реки Грендален доставлена буровая установка, 10.03. начато бурение скважины в целях проверки результатов  проведенных в 2019 г электроразведочных работ и отбора проб на почвенно-биогеохимические виды анализов. Проведено рекогносцировочное профильное магнитометрическое наблюдение для отладки аппаратуры и методики картирования ледяных ядер бугров пучения.
7.3. Гляцио-геофизическая группа
Выполнена расконсервация, сборка и настройка георадара puls EKKO. Проведена подготовка транспортной техники для транспортировки и применения георадара.

8. Разное
8.1. В период с 04.03. по 06.03. в конференц-зале РАЭ-Ш проведена рабочая встреча гляциологов из Университетского центра Шпицбергена (UNIS) и специалистов РАЭ-Ш. На встрече специалисты обменялись мнениями по вопросам исследований на Шпицбергене и возможного сотрудничества. Для участников встречи была организована ознакомительная экскурсия в химико-аналитическую лабораторию РАЭ-Ш.
8.2. 05.03. состоялась трехсторонняя рабочая встреча с участием генерального директора ФГУП «ГТ «Арктикуголь» А.П. Веселова, генерального консула РФ на Шпицбергене С.С. Гущина и начальника ЗС РАЭ-Ш В.Н. Чуруна. На встрече обсуждались вопросы взаимодействия между РАЭ-Ш и администрацией ФГУП «ГТ «Арктикуголь».
 
Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 04 марта по 10 марта 2020 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: -12.0°С
Максимальная: -4.1°С
Минимальная: -18.7°С
Ветер: средний 3 м/с, максимальный порыв 14 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 04 марта по 10 марта зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 3. Опасных метеорологических явлений – 0.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ – 21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря – визуально 3 срока,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок.
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб;
- ледовые наблюдения – ежедневно в 06-30.
3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».
1. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передавалась в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки информация кодом УМАГФ и УАБСЕ передавалась в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавались автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 04 марта по 10 марта – 0. 
1. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводились по интегратору один раз в сутки. 
1. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 04 марта по 10 марта – 20 сроков.
Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.
      



Российская научная экспедиция на архипелаге Шпицберген


