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1.Наблюдения за аэрозолями атмосферного воздуха
1.1. Проводились круглосуточные измерения с дискретностью в один час счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрических счетчиков частиц АЗ-10 и Grimm 1.109, нефелометра TSI и аэталометров AE 33 и SM-IV.
1.2. В 09:00 08.05.2018 начат отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью аспиратора со скоростью прокачки 11,0 л/мин для последующего химического анализа.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш.  
2.1.  Выполнена подготовка 14 экстрактов проб атмосферных осадков и 2 экстрактов проб озерной воды для повторного анализа на содержание ПХБ (полихлорированных бифенилов) и пестицидов по измененному методу. Произведена обработка полученных хроматограмм и расчет результатов анализа. Проведена проверка достоверности полученных результатов по содержанию пестицидов с помощью дополнительного анализа на газовом хроматомасс-спектрометре. 
2.2. Отобраны 2 интегральные пробы атмосферных осадков за весь период снегонакопления в районе поселка Баренцбург для дальнейшего анализа:  измерение значений рН, электропроводности и мутности, определение содержания основных ионов и полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), определение количества взвешенного вещества. Выполнена фильтрация пробы, измерены значения рН, электропроводности и мутности.
2.3. Произведено 6 экстракций в 2 интегральных пробах талого снега для дальнейшего определения содержания ПАУ.
2.4. Обеспечена постоянная работа и прием информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Гора» и «Поселок».
2.5. Выполнялись технические и организационные работы по содержанию и развитию лаборатории.

3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего подготовлено и отправлено в ААНИИ 588 tif – файлов со спутниковыми снимками.

4. Метеорологические наблюдения
4.1. Обеспечена бесперебойная работа автоматического градиентного метеорологического комплекса ААНИИ и метеорологического комплекса для измерения приземных турбулентных потоков  (проект QUARCСS (AWI - ИФА - ААНИИ).
4.2. Плановая инспекция обоих комплексов прошла 07.05.2018, произведено считывание данных комплекса ААНИИ, данные переданы в ААНИИ по интернету.

5.Сезонная экспедиция «Шпицберген – 2018»
Продолжались работы по программе сезонной экспедиции 
«Шпицберген – 2018». 
6.1. Гидрологический отряд:
В долине реки Грён выполнена повторная сокращенная снегомерная съемка в период активного снеготаяния: произведено описание структуры и текстуры снега на 1 шурфе, измерена глубина залегания снега в 5 точках. Выполнена последующая камеральная обработка материалов наблюдений.
6.2. Отряд мерзлотоведения и палеогеографии:
В целях изучения окружающих мерзлых отложений в районе булгуняха пробурена скважина №11 глубиной 6 м. По окончании выстойки термокосы в скважине №10 сняты термометрические отсчеты. Буровая установка вывезена из Грёндален на базу РАЭ-Ш 05.05.2018, после технического обслуживания буровое оборудование законсервировано. Полученные в ходе бурения керны мерзлых пород готовятся к аналитическим исследованиям в лаборатории и транспортировке.
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