Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период с 12 по 18 августа 2020 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 19.08.2020:
Температура воздуха: +7,0°С
Атмосферное давление: 745 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 76%, малооблачно.
[bookmark: _GoBack]Ветер: северо-восток, 3 м/с

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха
Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV и спектральной прозрачности атмосферы при помощи солнечного фотометра SP9. 

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1. На анализаторе органического углерода ТОС-L с приставкой для определения содержания общего азота TNM-L «Shimadzu» проведён анализ 5 проб воды и водных вытяжек, а также 8 проб мерзлоты на содержание различных форм углерода и общего азота. Отбор проб был произведён в результате наблюдений по программам мерзлотоведческого и гидрологического отрядов. Всего выполнено 54 анализа.
2.2.	 На жидкостном ионном хроматографе серии LC-20 «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором проведён анализ 5 проб воды и водных вытяжек, а также 8 проб мерзлоты на содержание основных катионов и анионов (снято 50 хроматограмм). 
2.3.	Выполнена подготовка водных вытяжек 8 проб мерзлоты. Проведены измерения рН, солёности и электропроводности в 5 пробах воды и водных вытяжках 8 проб мерзлоты с использованием кондуктометра S230 и рН-метра S220 фирмы «Mettler Toledo». Пробы отфильтрованы для проведения анализов. 
2.4.	Проведены плановые промывки насосов 2 жидкостных хроматографических систем фирмы «Shimadzu»: серии LC-20 (определение полициклических ароматических углеводородов) и серии LС 20-ADXR (соединён с жидкостным хроматомасс-спектрометром LCMS-8040).
2.5.	Проведено тестирование новой лабораторной центрифуги Universal 320 фирмы «Hettich» (осуществлена временная сборка без смазывания ходовых частей механизмов). 
2.6.   Обеспечена постоянная работа и приём информации со станций контроля качества воздуха «Посёлок» и «Гора». 
14.08. выполнена калибровка анализаторов, заменены фильтры на станции «Гора».  18.08. выполнена калибровка анализаторов, заменены фильтры на станции «Посёлок».   
Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечили круглосуточный прием и передачу в ААНИИ спутниковой гидрометеорологической информации. 
Всего в ААНИИ переданы 1 597 tif-файлов со спутниковыми данными.

4. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 4-х автоматических метеостанций. 
14.08 произведена инспекция метеостанции на оз. Стемме, считаны данные. 
17.08 произведена инспекция градиентного комплекса, считаны данные, заменена карта памяти, произведена очистка датчиков.
5. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи. 

6. Геофизические наблюдения. 
6.1.  Проводились апробационные наблюдения солнечной УФ-радиации в диапазонах UVA (400-315 нм) и UVB (315-280 нм) оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью отработки методики спектрального мониторинга УФ-радиации в 25-м цикле солнечной активности (2020-2032). Данные записывались в память компьютера.
6.2. Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется прием сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

7. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
12.08. произведено измерение расходов воды  на реках Бретьорна, Альдегонда, Конгресс. Отобраны пробы воды для проведения хим. анализов.

.
Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 12 августа по 18 августа 2020 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: 7.3 °С
Максимальная: 11.6°С
Минимальная: 4.9°С
Ветер: средний 3 м/с, максимальный порыв 15 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 12 августа по 18 августа зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 1. Опасных метеорологических явлений – 0.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок.
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.
3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

1. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки информация кодом УМАГФ и УАБСЕ передавалась в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавалась автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 12 августа по 18 августа – 0. 
1. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору один раз в сутки. 
1. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 12 августа по 18 августа – 50 сроков.
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