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Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 15.07.2020:
Температура воздуха: +6,0°С
Атмосферное давление: 1008,1 гПа
Влажность воздуха: 84%
Ветер: юг, 2-3 м/с
1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха
Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV и спектральной прозрачности атмосферы при помощи солнечного фотометра SP9. 

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1. Обработаны 36 хроматограмм, снятых ранее на жидкостном ионном хроматографе серии LC-20 «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором при анализе 6 водных вытяжек по программе исследований динамики многолетней мерзлоты и 3 проб речной воды программе гидрологических наблюдений на содержание основных катионов и анионов. 
2.2. С помощью кондуктометра S230 и рН-метра S220 «Mettler Toledo» измерены соленость, электропроводность и общая минерализация в 13 приготовленных растворах хлористого натрия и гидрокарбоната натрия с целью определения зависимости коэффициента TDS (коэффициент перерасчета общей минерализации) от концентрации и вида соли. 
2.3. Измерены рН, соленость и электропроводность в 3-х пробах речной воды и 8-и водных вытяжках из проб мерзлоты с использованием кондуктометра S230 и рН-метра S220 «Mettler Toledo». Подготовлены для последующего анализа очередные 8 водных вытяжек по программе исследований динамики многолетней мерзлоты.
2.4. Рассортированы и подготовлены к утилизации бутылки со сливами химических реактивов. 
2.5. Обеспечена постоянная работа и прием информации со станций контроля качества воздуха «Поселок» и «Гора». Исправлена ошибка скорости потока на газоанализаторе оксида и диоксида углерода, переустановлен клапан для ротаметра.

3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечили круглосуточный прием и передачу в ААНИИ спутниковой гидрометеорологической информации. 
Всего в ААНИИ переданы 1 596 tif-файлов со спутниковыми данными.

4. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 4-х автоматических метеостанций.  
 	10 и 13.07 произведена инспекция комплекса, считаны данные, заменена карта памяти, произведена очистка датчиков
5. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи. 

6. Геофизические наблюдения. 
6.1.  Проводились апробационные наблюдения солнечной УФ-радиации в диапазонах UVA (400-315 нм) и UVB (315-280 нм) оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью отработки методики спектрального мониторинга УФ-радиации в 25-м цикле солнечной активности (2020-2032). Данные записывались в память компьютера.
6.2. Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется прием сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

7. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
Продолжается выполнение полевых работ по программам гидрологических наблюдений и исследований динамики многолетней мерзлоты. 
11 и 14.07 измерены расходы воды и отобраны пробы воды для химических анализов на реках Конгресс, Альдегонда и Бретьорна. Повторно выполнена привязка уровенных постов к реперам геодезической сети с помощью методов спутниковой геодезии.
Продолжается сушка образцов многолетней мерзлоты и подготовка из них водных вытяжек для химического анализа.
.

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 08 по 14 июля 2020 г. (по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: 7,6°С
Максимальная: 12,2°С
Минимальная: 5,6°С
Ветер: средний 2,8 м/с, максимальный порыв 15 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. В период с 08 по 14 июля зарегистрировано 2 неблагоприятных метеорологических явления. Опасных метеорологических явлений не наблюдалось.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
•	наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок;
•	по мареографу – непрерывная запись 7 суток;
•	наблюдения над волнением моря-визуально –21 срок;
•	определение температуры морской воды в сроки 06,12,18 – всего 21 срок;
•	отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра -7 проб;

3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД,мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».
1. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передавалась в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки информация передавалась кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавалась автоматически (АМПЛИ-24раза, МАГМА- 8 раз)
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 08 по 14 июля - 3.
1. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводились по интегратору один раз в сутки. 
1. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 08 по 14 июля – 46 сроков.
Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ФГБУ «ГГО» для контроля и пополнения фонда данных.




Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген


