Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 05 по 11 февраля 2025 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 12.02.2025:
Температура воздуха: -9,7 °С
Атмосферное давление: 767,8 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 62 %
Ветер: СВ 7 м/с.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе счетчика частиц АЗ-10 и нефелометра TSI.
В течение суток с 11.02 по 12.02 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.
Проинспектированы температурные датчики HOBO на м. Финнесет и у бывшей метеостанции, считаны данные.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Выполнена плановая промывка насосов LC-20ADXR жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 Shimadzu.
2.2 Велось профилактическое обслуживание узла подачи промывной воды ионного хроматографа LC-20AD Shimadzu с кондуктометрическим детектором, заменены уплотнители плунжеров катионной линии.
2.3 Отобран образец атмосферных осадков для последующего анализа изотопов кислорода и водорода.
2.4 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок». Произведена инспекция павильона СККАВ, откалиброваны газоанализаторы СО12 газами СО и СО2 и заменены входные фильтры в газоанализаторах СО12 и O342M.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP были подготовлены 2230 tif-файлов спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 1009 tif-файлов спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.
11.02 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

6. Разное
Выполнялись ремонтно-монтажные  работы на складе №2 по прокладке труб теплоснабжения. Велись электромонтажные работы по замене старой электропроводки в жилом корпусе №1.
В рамках акции «Почта полярнику» сотрудникам ЗС РАЭ-Ш доставлена почта из разных регионов России.
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