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за период с 13 января по 19 января 2021 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 20.01.2021:
Температура воздуха: -10°С
Атмосферное давление: 768 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 72%
Ветер: направление В; 4 м/с


1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV. 
С 18.01. по 19.01 проводился отбор проб приземного аэрозоля для определения элементного состава (суточная серия) с помощью одноканального аспиратора.
 
2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш 
2.1 Проведен анализ 18 проб биоты в двух параллельных измерениях (56 образца) на 
содержания хрома (Cr), меди (Cu) и кобальта (Co) методом атомно-абсорбционной спектроскопии с использованием атомно-абсорбционного спектрофотометра AA-7000 «Shimadzu». Общее количество проведенных измерений 168.
2.2 Разработан шаблон внутрилабораторной инструкции проведения расчета 
метрологических характеристик результатов, получаемых на жидкостном ионном хроматографе серии LC-20 фирмы «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором, проводится расчет метрологических параметров хроматографической системы
2.3 Проведены плановые промывки насосов жидкостных хроматографических систем:
- серии LC-20 «Shimadzu» (определение полициклических ароматических углеводородов);
- серии LС 20-ADXR «Shimadzu» жидкостного хроматомасс-спектрометра LCMS-8040 «Shimadzu»;
2.4 Проведена работа по устранению течи в системе анализатора органического углерода 
ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L для определения содержания общего азота. Сделан консультационный запрос в сервисный центр «Аналит». о возможной причине сбоя в потоковой диаграмме анализатора.
2.5  Обеспечена постоянная работа и приём информации со станций контроля качества 
атмосферного воздуха НС «Посёлок» и ВС «Гора».
Проведены техническое обслуживание и калибровка анализаторов контроля качества атмосферного воздуха на ВС «Гора». 

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станциями BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечен круглосуточный прием спутниковой гидрометеорологической информации. Данные обработаны и направлены в ЦЛГМИ ААНИИ по интернету. Все станции работают в штатном режиме.
Всего передано 1 907 tif - файлов со спутниковой информацией.

4. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 3-х автоматических метеостанций.  
 18.01. произведена инспекция градиентного комплекса. Выполнена замена аккумулятора, очищены датчики, считаны данные. 
На датчике направления и скорости ветра YOUNG, установленного на мачте на высоте 10 метров, обнаружена наледь, которая препятствует вращению лопастей. Очистить датчик от наледи в данный момент не представляется возможным, в связи с погодными условиями. Ориентировочная дата обледенения – 15.01.2021.

	                        
5.    Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи двух уровнемерных комплексов, установленных в заливе Грен-фьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи. 

6.  Геофизические наблюдения. 
Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

7. Разное
Представителем проектной организации ООО «Гипроавтотранс» продолжается обследование зданий и сооружений (Жилой корпус, Хранилище) и составление проектной документации на проведение капитального ремонта.


Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 13 января по 19 января 2021 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: -5,9 °С
Максимальная: -1,8°С
Минимальная: -10,3°С
Ветер: средний 4 м/с, максимальный порыв 13 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 13 января по 19 января зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 2. Опасных метеорологических явлений – 0.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок.
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.
3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

4. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки информация кодом УМАГФ и УАБСЕ передавалась в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавалась автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 13 января по 19 января – 0. 
5. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору один раз в сутки. 
С 28 октября по 16 февраля перерыв в наблюдениях – полярная ночь.
6. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере выполняются в светлое время суток с 03 марта по 11 октября по программе наблюдений. 
С 12 октября по 2 марта перерыв в наблюдениях.
Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.




Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген



