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Об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении
окружающей среды и выявленных случаях изменения радиационной обстановки 
на территории Российской Федерации в период с 4 по 11 сентября 2026 года


1. В дополнение к информации от 4 сентября сообщаем, что в пробах воды, отобранных специалистами Смоленского ЦГМС – филиала ФГБУ «Центральное УГМС» Росгидромета в реке Вязьме (приток Днепра) ниже г. Вязьмы Смоленской области               в период c 5 по 11 сентября, продолжал регистрироваться дефицит кислорода, соответствовавший уровню экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ): 0,84 мг/л;                0,87 мг/л; 1,18 мг/л; 1,23 мг/л; 0,96 мг/л; 0,75 мг/л; 0,98 мг/л.  
Кроме того, на основании результатов химического анализа проб воды, отобранных в этом же контрольном створе в период с 31 августа по 5 сентября, регистрировалось ЭВЗ речной воды легкоокисляемыми органическими веществами по БПК5: 30 ПДК[footnoteRef:1]; 25 ПДК; 30 ПДК; 25 ПДК; 23 ПДК; 22 ПДК; 21 ПДК соответственно. [1:  Показатели загрязнения воды водных объектов приводятся в ПДК для воды рыбохозяйственных водных объектов



] 

По данным специалистов Смоленского ЦГМС – филиала ФГБУ «Центральное УГМС» Росгидромета, ЭВЗ обусловлено антропогенным фактором (неэффективная работа очистных сооружений г. Вязьма) и низкой способностью водотока                             к самоочищению в силу морфометрических особенностей русла. 

2. По данным автоматизированных стационарных пунктов (ПНЗ) территориальной системы наблюдений Самарской области, расположенных в Куйбышевском районе            г. Самары, 5 сентября 2026 г., в основном при штилевых условиях, было зарегистрировано 2 случая высокого загрязнения (ВЗ) атмосферного воздуха сероводородом длительностью  40 мин. и 2 час. 40 мин.:
на ПНЗ по адресу Софийская площадь:
с 20 час. 20 мин. до 20 час. 40 мин. – до 21,4 ПДКм.р.
на ПНЗ по адресу ул. Олонецкая, у д. 2:
с 00 час. 40 мин. до 03 час. 00 мин. – до 32,6 ПДКм.р.

	3. По результатам химического анализа плановых проб воды, отобранных            специалистами Оренбургского ЦГМС - филиала ФГБУ «Приволжское УГМС» Росгидромета 7 сентября в реке Бляве (бассейн р. Урал) в районе г. Медногорска Оренбургской области, было зафиксировано загрязнение речной воды:
•	в 1 км выше города - ионами цинка (11 ПДК, уровень ВЗ);
•	в 1 км ниже города - ионами цинка (94 ПДК, уровень ЭВЗ) и ионами меди            (31 ПДК, уровень ВЗ).  
	По данным Оренбургского ЦГМС - филиала ФГБУ «Приволжское УГМС» Росгидромета, загрязнение воды в реке Бляве было обусловлено фильтрацией загрязняющих веществ из прудов-отстойников Блявинского рудника в притоки Блявы - реки Джерклю и Херсонку.

[bookmark: _GoBack]	4. На основании результатов химического анализа плановых проб воды, отобранных специалистами ФГБУ «Приволжское УГМС» Росгидромета 8 сентября в реке Падовке (бассейн Волги) в черте поселка Стройкерамика г.о. Самара (в 0,3 км выше автодорожного моста), было зарегистрировано ВЗ речной воды азотом аммонийным       (23 ПДК). Причина загрязнения устанавливается.

5. В связи с введением 8 сентября 2026 г. в Кваркенском районе Оренбургской области режима ЧС муниципального характера из-за природного ландшафтного пожара, огонь которого распространился в сторону населенных пунктов – п. Октябрьский, где произошло возгорание двух жилых домов, и п. Майский, специалистами                     ФГБУ «Приволжское УГМС» Росгидромета 9 сентября был организован экспедиционный отбор проб атмосферного воздуха в указанных населенных пунктах. Результаты анализа отобранных проб воздуха показали, что содержание диоксида азота, оксида углерода, диоксида серы, фенола,  формальдегида не превышало установленных гигиенических нормативов.

6. По данным автоматизированного стационарного пункта государственной наблюдательной сети за загрязнением атмосферного воздуха, расположенного                     в Центральном районе г. Норильска Красноярского края по адресу ул. Нансена, 76/1,        10 сентября 2026 г. в 14 час. 40 мин. был зарегистрирован 1 случай ВЗ атмосферного воздуха диоксидом серы длительностью 20 мин., концентрация которого достигла            10 ПДКм.р.



Врио начальника УМЗА Росгидромета					          	В.М. Демидова





