Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 26 августа по 01 сентября 2026 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 02.09.2026:
Температура воздуха: +6 °С
Атмосферное давление: 753 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 76 %
Ветер: Ю-В 3 м/с, порывы 6 м/с
Осадки: облачно с прояснениями, без осадков.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
1.1 Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием счетчика частиц АЗ-10.
1.2 В течение суток 31.08-01.09 проведен отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.
1.3 Выполнены ежечасные измерения спектральной прозрачности атмосферы портативным солнечным фотометром SPM в ясную погоду.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Выполнен анализ содержания азота нитратов с использованием спектрофотометра Shimadzu UV-1800 с непроточной кюветой в 17 пробах морской воды, отобранных по программе морских исследований сезонной экспедиции «Шпицберген» 2026 г. Данные обработаны.
2.2 Проанализировано содержание карбонатов и гидрокарбонатов методом титриметрии с использованием автоматического титратора Mettler Toledo T70 в 6 пробах поверхностной воды по программе сезонных криосферных исследований. Общее количество измерений 12.
2.3 С помощью портативного турбидиметра HI98703 определена мутность 38 проб морской воды, отобранных по программе морских исследований сезонной экспедиции «Шпицберген» 2026 г. Общее количество измерений 114.
[bookmark: _Hlk227773384]2.4 Выполнена плановая техническая промывка жидкостного хроматографа LC-20ADsp Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором.
2.5 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», проинспектирован павильон СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-2 и BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP были подготовлены 5087 tif-файлов спутников METOP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI и термометрических кос на криосферном полигоне. 31.08 выполнена инспекция, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ) с помощью коротковолновой широкополосной антенны бегущей волны. В штатном режиме осуществлен приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр – Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG), Диксон – Баренцбург (DIK-BBG), Ловозеро – Баренцбург (LOZ-BBG), Салехард – Баренцбург (SAH – BBG), Тикси – Баренцбург (TIK-BBG). Получаемые ионограммы переданы в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Обеспечены измерения  модуля вектора индукции постоянного магнитного поля Земли протонным магнитометром POS-1. Данные переданы в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.3 Проведены непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 и УФ-индекса с помощью фотометра. Данные записаны в память компьютера.
5.4 Выполнено непрерывное измерение трех компонент магнитного поля Земли с помощью магнитовариационной станции LEMI-004. Ежедневные сводные отчеты отправлены в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ФГБНУ ПГИ.
5.5 Выполнено непрерывное измерение поглощения космического радиошума в ионосфере Земли с помощью риометра La Jolla Science SSR. Ежедневные сводные отчеты отправлены в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ФГБНУ ПГИ.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
6.1. Гидрологические наблюдения
Выполнены измерения расхода и уровня воды с отбором образцов воды для химического анализа и анализа мутности на р. Грёнфьорд, Бретьёрна, Альдегонда, Конгресс, Брюде, Васстак, Грён.
На всех пунктах гидрологических наблюдений осуществлено контрольное считывание данных самописцев уровня воды (уровнемеров).
[bookmark: _GoBack]Измерены испарение с поверхности почвы и мощность деятельного слоя на специальной площадке.
В химико-аналитической лаборатории обработаны семь образцов речной воды для расчета стока твердых наносов и последующего анализа содержания основных ионов.
6.2 Палеогеографические исследования 
Выполнены три пешеходных маршрута на полуострове Бреггер и равнине Сарс. Отобраны образцы: 9 поверхностных проб, 3 – для диатомового анализа, 3 –  для микрофаунистического анализа, 3 – для малакофаунистичесикого анализа, 1 – для радиоуглеродного датирования.
Работы из полевого лагеря на побережье Энгельсбухты завершены.
6.3 Метеорологические наблюдения
Выполнен маршрут на ледник Альдегонда: осуществлена съёмка альбедо в 29 точках, проверена работа теплобалансовой установки и облачной камеры в центральной части ледника, проведена коррекция вытаявших элементов конструкции, считаны данные.
Выполнен маршрут на ледник Западный Грёнфьорд: проведена съёмка альбедо на 18 точках.
6.5 Криосферные исследования

Проведены измерения поверхностной абляции на леднике Альдегонда на 12 гляциологических рейках, 9 абляционных реек перебурены.
Проведены измерения поверхностной абляции на леднике Западный Грёнфьорд на 6 гляциологических рейках, 5 из них перебурены.

7. Разное
Оказано содействие сотрудникам ВНИИОкеангеология в проведении полевых работ в районе Энгельсбухты, дважды в день в полевой лагерь передавался прогноз погоды.
Проводился периодический осмотр и профилактика инженерных систем зданий, выявлялись и устранялись дефекты. Вёлся ремонт отопления в помещении гаража для ремонта техники.
Выполнялся ремонт полевого экспедиционного оборудования и профилактическое обслуживание транспорта.
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