[bookmark: _GoBack]Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период с 04 августа по 10 августа 2021 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 11.08.2021:
Температура воздуха: +9°С
Атмосферное давление: 746 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 80%
Ветер: направление Ю-З; 1 м/с

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV, а также счётчиков частиц АЗ-10 и Grimm.
Выполнялись круглосуточные измерения спектральной прозрачности атмосферы автоматическим фотометром SP-9.  
Выполнялись измерения спектральной прозрачности атмосферы фотометром SPM при отсутствии облачности на солнце.
С 10.08 по 11.08.2021 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.
2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш 
2.1.Выполнен анализ 24 проб морской воды в 3-х параллельных измерениях для определения ионного состава на жидкостном хроматографе серии LC-20 Prominence «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором. 
2.2. Получен сухой остаток и проведён контроль полноты компонентного анализа по сухому остатку и принципу электронейтральности водных вытяжек проб мерзлоты. Общее количество проведённых измерений 25.
2.3. На жидкостном хромато-масс-спектрометре LCMS-8040 «Shimadzu» проведено инжектирование изотоп-меченых стандартов, а также стандартов перфторированных соединений, с целью построения калибровочной кривой. Начата обработка данных.
2.4. Восстановлена работоспособность автосемплера CETAC ASX-260, предназначенного для работы в комплекте со спектрофотометром UV-1800 «Shimadzu».
2.5. Проведена плановая промывка насосов жидкостной хроматографической системы LC-20 «Shimadzu» (определение полициклических ароматических углеводородов).
2.6. Обеспечена постоянная работа и приём информации со станций контроля 
качества атмосферного воздуха НС «Посёлок» и ВС «Гора».
	Проведено плановое ТО всех газоанализаторов на обеих станциях (замена фильтров, калибровка).

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станциями BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечен круглосуточный прием спутниковой гидрометеорологической информации. 
Для отправки в ААНИИ по FTP было подготовлено 3517 tif-файлов спутника NOAA, 3574 tif-файла спутников METОP, 794 tif- файла спутника TERRA, 1073 tif-файла спутника NPP.
4. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 3-х автоматических метеостанций. 10.08.2021 произведена инспекция метеорологического комплекса CAMPBELL SCI, очищены датчики.

5. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи двух уровнемерных комплексов, установленных в заливе Гренфьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи.

6. Геофизические наблюдения
6.1. [bookmark: _Hlk65670834] Проводились наблюдения солнечной УФ-радиации в диапазонах UVA (400-315 нм) и UVB (315-280 нм) оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью отработки методики спектрального мониторинга УФ-радиации в 25-м цикле солнечной активности (2020-2032). Данные записывались в память компьютера.
6.2. Выполнялось зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

7. Сезонная экспедиция «Шпицберген»

7.1. Гидрологический отряд
Выполнены регулярные измерение расходов воды и взвешенных наносов на реках: Грён, Грёнфьорд, Бретьерна, Альдегонда, Брюде, Конгресс и Васстак. Выполнен отбор 7 проб воды на мутность. 
Выполнен перенос плановой и высотной отметок с пункта фундаментальной астрономо-геодезической сети (ФАГС) «Баренцбург» и базовой станции, расположенной возле выносного пункта приёма информации (ВППИ), на рабочий репер вблизи гидрометрического створа реки Грёнфьорд. 
Произведена батиметрическая сьёмка озера Бретьерна с плановой привязкой промерных точек и берегов озера, обеспеченной использованием ГНСС-приёмников. Совместно с батиметрическими работами, выполнено CDT-зондирование, произведён отбор 15 проб воды на гидрохимический анализ в 5 точках озера. 
В химико-аналитической лаборатории РАЭ-Ш выполнена камеральная обработка материалов полевых наблюдений. Произведены измерения pH, электропроводности и фильтрация 8 проб пресной воды.

7.2. Отряд гляциологии и мерзлотоведения 
В течение отчётного периода выполнено:
- 05.08 и 10.08.2021 – проведены 2 маршрута с промером абляционных реек на леднике Альдегонда;
- 08.08.2021 - маршрут на реки Брюде и Конгресс с измерениями минерализации водотоков и отбором проб воды на гидрохимический и изотопный анализ.

7.3. Отряд метеорологии
- 05.08 и 10.08.2021 – проведены 2 маршрута с измерением альбедо на леднике Альдегонда.


Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 04 августа по 10 августа 2021 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: 6,7 °С
Максимальная:11,1 °С
Минимальная: 3,4°С
Ветер: средний 3 м/с, максимальный порыв 11 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 04 августа по 10 августа зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 3. Опасных метеорологических явлений – 0.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок,
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.
3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».
4. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки информация кодом УМАГФ и УАБСЕ передавалась в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавалась  автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 04 августа по 10 августа – 2. 
5. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводились по интегратору один раз в сутки. 
6. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 04 августа по 10 августа – 59 сроков.
Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.




Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген

