Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 27 апреля по 03 мая 2022 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 04.05.2022:
Температура воздуха: -9,5 °С
Атмосферное давление: 749,6 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 71%
Ветер: ЮВ,  3 м/с

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха

Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счётчика частиц АЗ-10, а также спектральной прозрачности атмосферы автоматическим фотометром SP9. 
В течение суток с 02 по 03 мая проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.
1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш 
2.1  02 мая отобраны 3 поверхностные пробы морской воды в прибрежной акватории залива Гренфиорд. В лабораторных условиях определены рН и солёность с использованием рН-метра Mettler Toledo S22 и кондуктометра Mettler Toledo «SevenCompact S230». Общее количество измерений 12.
2.2 Выполнен анализ 3 образцов морской воды, отобранных 02 мая в прибрежной акватории залива Гренфьорд, для определения содержания хлорофилла а, b, c1+c2, феофитина а, каратиноидов, каратиноидов при доминировании диатомовых, перидиней, золотистых и разножгутиковых, пигментного индекса с использованием спектрофотометра UV-1800 «Shimadzu» с непроточной кюветой. Общее количество измерений 12. 
2.3 Проведена калибровка спектрофотометра UV-1800 «Shimadzu» с непроточной кюветой для определения содержания концентрации кремнекислоты согласно ПНД Ф 14.1:2:4.215-06. На спектрофотометре выполнен анализ 11 образцов снега, отобранных метеорологическим отрядом сезонной экспедиции «Шпицберген» на леднике Альдегонда, для определения содержания кремния. Общее количество измерений 33.
2.4 На анализаторе общего углерода TOC-L выполнен анализ 19 образцов озерной воды, отобранных гидрологическим отрядом сезонной экспедиции «Шпицберген» в озере Конгресс, для определения содержания нелетучего органического углерода (NPOC), общего азота (TN) и общего углерода (TC). В 17 образцах воды из озера Конгресс определено содержание неорганического углерода (IC) и выполнен расчет массовой концентрации гидрокарбонатов. 
Общее количество измерений 74. 
[bookmark: _GoBack]На жидкостном хроматографе серии LC-20 Prominence «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором выполнен анализ 11 образцов воды из озер Стемме, Конгресс и Бретьерна и 9 образцов снега, отобранных на этих же озерах, на леднике Восточный Гренфиорд и на территории пос. Баренцбург для определения ионного состава. Анализ выполнялся в 3-х параллельных измерениях. Пробы были отобраны гидрологическим отрядом и отрядом экологического мониторинга сезонной экспедиции «Шпицберген». Общее количество измерений 60. 
2.5 Обеспечена бесперебойная работа и приём информации со станции контроля качества атмосферного воздуха «Посёлок» и «Гора».27 апреля на станции «Гора» выполнена калибровка анализаторов оксидов углерода (CO12) и диоксида серы (AF22). Заменены тефлоновые фильтры на анализаторах оксида углерода, диоксида серы и озона (O342).


1. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станциями BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечен круглосуточный прием спутниковой гидрометеорологической информации.
Было подготовлено и отправлено в ААНИИ по FTP подготовлено 2551 tif-файла спутников METОP, 410 tif- файлов спутника TERRA, 1230 tif-файлов спутника NPP.

1. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 3-х автоматических метеостанций. 
02.05. произведена инспекция данного метеорологического комплекса. Очищены датчики, считаны данные

1. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи двух уровнемерных комплексов, установленных в заливе Гренфьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи.

6. Геофизические наблюдения
6.1.  Выполнялось зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществлялся приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
6.2. [bookmark: _Hlk65670834]Выполняются наблюдения солнечной УФ-радиации в диапазонах UVA (400-315 нм) и UVB (315-280 нм) оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648. Данные записываются в память компьютера.

7. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
7.1. Гляцио-геофизические исследования
28.04. выполнено тестирование зондирующей аппаратуры для измерения скорости распространения радиоволн в леднике методом общей глубинной точки (ОГТ). Установлено, что при температуре воздуха ниже -10 °С оптоволоконный кабель длиной 95 м не передаёт сигнал запуска радара. Применение данного метода измерений отложено до более благоприятных погодных условий.
29.04. и 1.05. выполнено одновременное радиозондирование ледника Восточный Гренфьорд георадарами PulseEKKO Pro (50 МГц) и ВИРЛ-7 (20 МГц): 29.04 по двум продольным профилям и 1.05. по продольному профилю и сети наблюдений 50х50 м в центральной части ледника. Зондирование ледника георадарами с антеннами разной частоты проводилось с целью сравнения результатов измерений при сопоставлении радиолокационных съемок, выполненных разной аппаратурой.

7.2. Гидрологические исследования
27.04. на морене ледника Альдегонда выполнен георадарный профиль длиной 20 км и снегомерная съемка.  Измерена высота снежного покрова в 24 точках, выполнены 4 шурфа, в которых описаны структуры и текстуры снежных слоев, отобраны 2 пробы снега на гидрохимический анализ. 
28.04. на реке Васстак и озере Конгресс выполнены 2 георадарных профиля длиной 30 км и снегомерная съемка. Измерена высота снежного покрова в 60 точках, выполнены 8 шурфов, в которых описаны структуры и текстуры снежных слоев, отобраны 4 пробы снега на гидрохимический анализ.
29.04. на реке Брюде выполнен георадарный профиль длиной 15 км и снегомерная съемка. Измерена высота снежного покрова в 31 точке, выполнены 2 шурфа, в которых описаны структуры и текстуры снежных слоев, отобраны 2 пробы снега на гидрохимический анализ. 
Начата подготовка к проведению эксперимента по испарению снежного покрова. Ведутся камеральные работы.
 
7.3. Экспериментальные исследования теплового баланса и особенностей микроклимата снежно-ледниковых покровов
Проведена подготовка и предварительная обработка проб, отобранных ранее на леднике Альдегонда: выполнена фильтрация растопленных проб и определены значения удельной электропроводности и pH. Отфильтрованные пробы переданы в химико-аналитическую лабораторию РНЦШ для дальнейшего анализа. Фильтры с осадком загрязняющего вещества высушены и взвешены.
1.05. на леднике Западный Грен проведены маршрутные съемки альбедо в 2-х диапазонах по заранее запланированному маршруту. В каждой точке маршрута определена плотность верхнего слоя снежного покрова и температура его поверхности. 

7.4. Экологический мониторинг
отобраны 5 проб снежного покрова в окрестностях пос. Баренцбург,
- отобрана 1 проба атмосферного воздуха в районе вертолётной площадки,
- профильтрованы 16 проб и подготовлены фильтры для анализа взвеси на содержание полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), хлорорганических пестицидов (ХОП), полихлорированных бифенилов (ПХБ) и тяжёлых металлов (ТМ),
- экстрагированы 20 проб для определения ПАУ, ХОП и ПХБ,
- определены водородный показатель в 10 пробах снежного покрова, ртуть в 14 пробах снежного покрова и биогены в 12 пробах снежного покрова.
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Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 27 апреля по 03 мая 2022 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: -12.8˚С
Максимальная: -7.5˚С
Минимальная: -18.7˚С
Ветер: средний 4 м/с, максимальный порыв 12 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период c 27 апреля по 03 мая 2022 года зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 2, опасных метеорологических явлений не зарегистрировано.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок,
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.
3. Радиометрические наблюдения 
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».
4. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передавалась в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки передается информация кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавалась автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных за период c 27 апреля по 03 мая 2022 года магнитных бурь – 2, периодов поглощения космического радиоизлучения – 8. 
5. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по пиранометру «Пеленг - СФ-06». 
6. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере c 27 апреля по 03 мая 2022 года – 56 сроков.
Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.




Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
