Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 18 по 24 июня 2025 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 25.06.2025:
Температура воздуха: 4,3 °С
Атмосферное давление: 751,2 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 80 %
Ветер: ЗЮЗ 1-2 м/с.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе счетчика частиц АЗ-10 и нефелометра TSI.
Выполнялись измерения аэрозольной оптической толщины атмосферы с помощью солнечного фотометра SPM в ясную погоду.
В течение суток с 24.06 по 25.06 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Произведён отбор морской воды из залива Гренфьорд в 2-х точках: пирс у морского поста и пирс у ТЭЦ, по программе гидрохимических исследований. Определены следующие параметры:
- содержание растворённого кислорода с помощью оптического датчика кислорода WTW FDO 925 и йодометрическим методом Винклера с помощью бюретки Biohit Biotrate; общее количество измерений 12,
- значения активной флуоресценции хлорофилла а с помощью портативного флуориметра Fluor Pen FP110-LM/D «PSI».
Пробы морской воды профильтрованы для последующего определения концентрации хлорофилла а и пигментов фотометрическим методом, фильтры заморожены.
2.2 Проведена плановая промывка насосов LC-20ADXR жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 Shimadzu и жидкостного ионного хроматографа LC-20ADsp Shimadzu.
2.3 Выполнено техническое обслуживание и химическая чистка дистиллятора GFL-2008. По результатам ревизии требуется мелкий ремонт.
2.4 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», произведена инспекция павильона СККАВ: заменены пылевой, угольный и входной фильтры газоанализатора О342М, пылевой фильтр ртутного монитора РА-915АМ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP были подготовлены 3833 tif-файла спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 2197 tif-файлов спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.
24.06 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648, данные записывались в память компьютера.

6. Разное
20.06.25 РНЦШ с ознакомительным визитом посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Норвегии Н.В. Корчунов.
Велась установка жестяных карнизов на кровле жилого корпуса №1.
Проведено плановое техническое обслуживание транспортной техники.
Подготовлены комнаты в жилом корпусе №2 для проживания сотрудников экспедиции ВНИИОкеангеология.
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