Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 03 по 09 апреля 2024 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 10.04.2024.
Температура воздуха: -10,4°С
Атмосферное давление: 758,0 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 77%
Ветер: штиль
Осадки: переменная облачность, слабый снег.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометра SM-IV и счетчика частиц АЗ-10, а также спектральной прозрачности атмосферы фотометром SPM-10
В течение суток с 09 по 10 апреля проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Выполнен анализ биогенных компонентов (азот нитритный, фосфор фосфатный, кремний силикатный) в 24 образцах морской воды по программе океанографических исследований сезонной экспедиции с использованием спектрофотометра UV-1800 Shimadzu с непроточной кюветой. Общее количество измерений 144.
2.2. Проведен анализ щёлочности в 24 образцах морской воды по программе океанографических исследований сезонной экспедиции с помощью pH-метра Mettler Toledo S220 и бюретки Biohit Biotrate. Общее количество измерений 48.
2.3 Выполнено техническое обслуживание генератора чистого воздуха Peak SCTOCA анализатора органического углерода ТОС-L Shimadzu при удаленной поддержке сервисного инженера ООО «Нордвестлаб», заменен компрессор 2688-230V, давление газа-носителя восстановлено, прибор подготовлен к выполнению серии анализов временно законсервированных проб.
2.4 Приняты на учёт химические реактивы, стандарты и аналитическая посуда, прибывшие с контейнером 27.03.24.
2.5 Проведён ежемесячный учёт прекурсоров наркотических и психотропных веществ, стандартов, реактивов, фильтров, колонок и предколонок.
2.6 Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества атмосферного воздуха «Поселок». Произведена инспекция павильона СККАВ. 09.04 выполнена калибровка газоанализатора AF22 газами SO2 и H2S.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP было подготовлено 3984 tif-файла спутников METОP, 330 tif-файлов спутника TERRA, 1693 tif-файла спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.
09.04 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Выполнялись спектральные наблюдения солнечного излучения УФ-Б и УФ-А (спектрометр AvaSpec-3648) и регистрация уровня УФ-индекса в диапазоне эритемной активности ультрафиолетовой радиации с помощью УФ-индикатора №28 (ГГО). Данные записывались в файл и передавались на сервер отдела геофизики.

6. Сезонная экспедиция
6.1 Гляцио-геофизические наблюдения
С 06.04 работы перенесены на ледники Земли Диксона с базированием в пос. Пирамида. 06.04 выполнены рекогносцировочные поездки с целью определения возможностей доставки аппаратуры на ледники с учётом образовавшегося в этом году снежного покрова.
07-08.04 выполнены георадиолокационные съёмки на леднике Йотунфонна, пройдено 60 км георадарных профилей.
09.04 проведена камеральная обработка данных, подготовка оборудования к дальнейшей работе.

6.2 Метеорологические наблюдения
05.04. установлена теплобалансовая мачта и проверена работа АМС HOBO установленных на верхней и нижней моренах ледника Альдегонда.
08.04 выполнены маршрутные актинометрические измерения на леднике Альдегонда в 11 запланированных точках, проведен отбор снега в 15-см слое в 11 точках для последующего химического анализа, проверена работа теплобалансовой мачты, считаны данные.
09.04 проведен анализ проб в химико-аналитической лаборатории, предварительно обработаны данные маршрутной съемки. 
Продолжались прямые измерения скорости испарения на полигоне в районе площадки ГМО «Баренцбург».

6.3. Океанологические наблюдения
С 06.04 начаты полевые работы с базированием в пос. Пирамида.
[bookmark: _GoBack]В заливе Биллефьорд с припайного льда выполнено термохалинное зондирование на 2 станциях. На 1 станции выполнен отбор проб воды на 6 горизонтах для последующего химического анализа.
Оказана помощь сотруднику ММБИ РАН в отборе образцов донных отложений в заливе Биллефьорд и бухте Адольфа с помощью грунтовой трубки ГОИН.

7. Разное
Согласно договорным обязательствам оказана логистическая поддержка СЗФ НПО «Тайфун» в отборе проб воздуха, озерной воды и снежного покрова в окрестностях пос. Пирамида.
Выполнялись ремонтно-восстановительные работы в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ), велась подготовка к монтажу коммуникаций холодного и горячего водоснабжения. Осуществлялись ремонтно-профилактические мероприятия в здании жилого корпуса №1, лабораторных корпусов №1 и №2.
Производились регламентные работы по ремонту и обслуживанию транспортной техники.
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