Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
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Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 23.10.2024:
Температура воздуха: 2,1°С
Атмосферное давление: 731,8 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 87%
Ветер: В-С-В 2 м/с
Осадки: дождь.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометра SM-IV и счетчика частиц АЗ-10.
В течение суток с 22.10 по 23.10 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.
22.10 произведена замена лампы нефелометра TSI.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Выполнена плановая промывка насосов жидкостного ионного хроматографа LC-20AD Shimadzu с кондуктометрическим детектором и насосов LC-20ADXR жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 Shimadzu.
2.2 Завершена инвентаризация жидких реактивов.
2.3 Проведен учет газов в баллонах и органических сливов, органические сливы перемещены на склад, обновлен список химических отходов для утилизации.
2.4 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок». Произведена инспекция павильона СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Приём и передача спутниковых снимков в Центр ледовой гидрометеорологической информации ААНИИ временно осуществлялись в автоматическом режиме. Всего подготовлено 2317 tif-файла спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 1578 tif-файла спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.
22.10 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

6. Разное
Выполнялись ремонтно-восстановительные работы по замене системы теплоснабжения в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ).
Оказаны техническая помощь ГМО «Баренцбург» МУГМС в монтаже и замене оборудования на метеорологической площадке.
ФГУП ГТ «Арктикуголь» проводил технические работы по подключению узлов водоснабжения и отопления в расположении РАЭ-Ш.
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