Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период с 05 по 11 августа 2020 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск
12.08.2020:
Температура воздуха: +9,0°С
Атмосферное давление: 1013,0 гПа
Влажность воздуха: 81%, облачно
Ветер: восток, 1 м/с

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха
Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV и спектральной прозрачности атмосферы при помощи солнечного фотометра SP9. 

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Выполнен анализ 15 проб талого льда и 6 проб воды отобранных по программам мерзлотоведческих и гидрологических наблюдений на содержание различных форм углерода и общего азота на анализаторе органического углерода ТОС-L  «Shimadzu». 
2.2.	Выполнен анализ 15 проб талого льда и 6 проб воды на содержание основных катионов и анионов (всего снято 50 хроматограмм) на жидкостном ионном хроматографе серии LC-20 «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором. Обработаны 32 хроматограммы, снятые ранее при анализе 8 проб мерзлоты, результаты рассчитаны.
2.3.	 Проведены измерения рН, солёности и электропроводности в 6 пробах воды с использованием кондуктометра S230 и рН-метра S220 фирмы «Mettler Toledo». Пробы отфильтрованы для проведения анализов.
2.4.	 Проведены плановые промывки насосов 2 жидкостных хроматографических систем: серии LC-20 (определение полициклических ароматических углеводородов) и серии LС 20-ADXR (соединён с жидкостным хроматомасс-спектрометром LCMS-8040).
2.5.	 Проводился ремонтные машины для мойки лабораторной посуды (ПММ) фирмы «Mielle». ПММ была разобрана для ремонта рециркуляционного насоса (ошибка возникала вследствие заклинивания крыльчатки насоса). Данная ошибка устранена, однако сохраняется другая ошибка (защита от закипания воды в системе). Работы продолжаются.
2.6. Обеспечена постоянная работа и приём информации со станций контроля качества воздуха «Посёлок» и «Гора». 
3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечили круглосуточный прием и передачу в ААНИИ спутниковой гидрометеорологической информации. 
Всего в ААНИИ переданы 897 tif-файлов со спутниковыми данными.

4. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 4-х автоматических метеостанций.  
09.08 произведена инспекция АМС HOBO на морене ледника Восточный Гренфьорд, считаны данные, произведена замена датчиков, а также блока управления и регистрации данных. 
11.08 произведена инспекция градиентного комплекса, считаны данные, заменена карта памяти, произведена очистка датчиков.

5. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи. 

6. Геофизические наблюдения. 
6.1.  Проводились апробационные наблюдения солнечной УФ-радиации в диапазонах UVA (400-315 нм) и UVB (315-280 нм) оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью отработки методики спектрального мониторинга УФ-радиации в 25-м цикле солнечной активности (2020-2032). Данные записывались в память компьютера.
6.2. Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется прием сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

7. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
Выполнены следующие работы по программе гляциологических наблюдений:
06.08. пешеходный маршрут на ледник Западный Грёнфьорд с измерением скоростей абляции;
07.08. пешеходный маршрут для изучения наледи у подножия г. Даудманен (северное побережье залива Исфьорд) с отбором проб для химических анализов;
08.08. пешеходный маршрут на ледник Альдегонда с измерением скоростей абляции и переустановкой гляциологических реек;
09.08. пешеходный маршрут на ледник Восточный Гренфьорд с измерением скоростей абляции и переустановкой гляциологических реек.

.
Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 05 августа по 11 августа 2020 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: 9.6 °С
Максимальная: 14.9°С
Минимальная: 5.5°С
Ветер: средний 2 м/с, максимальный порыв 11 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 05 августа по 11 августа зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 2. Опасных метеорологических явлений – 0.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок.
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.
3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

1. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки информация кодом УМАГФ и УАБСЕ передавалась в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передаювалась автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 05 августа по 11 августа – 1. 
1. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводились по интегратору один раз в сутки. 
1. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 05 августа по 11 августа – 57 сроков.
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