Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 01 по 07 июня 2022 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 08.06.2022:
Температура воздуха: +4,8 °С
Атмосферное давление: 743,8 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 78%
Ветер: С, 3 м/с

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счётчика частиц АЗ-10, а также спектральной прозрачности атмосферы автоматическим фотометром SP9. 
В течение суток с 06 по 07 июня проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
0. 07 июня отобраны пробы поверхностной морской воды в прибрежной акватории залива Грёнфьорд в 3 точках. В лабораторных условиях определены их температура, рН и солёность. Общее количество измерений 12.
0. С применением спектрофотометра UV-1800 «Shimadzu было выполнен анализ 3 образцов морской воды для определения содержания хлорофилла а, b, c1+c2, феофитина а, каратиноидов.  Общее количество измерений 12.
0. С применением жидкостного хроматографа серии LC-20 Prominence «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором проанализированы 15 образцов озерной воды, отобранных гидрологическим отрядом сезонной экспедиции «Шпицберген», в 3-х параллельных измерениях для определения ионного состава. Количество измерений 45.
0. Обеспечена бесперебойная работа и приём информации всех газонализаторов станции контроля качества атмосферного воздуха «Посёлок» (нижняя станция) и газоанализаторов диоксида серы и ртути на станции «Гора» (верхняя станция). На станции «Поселок» выполнена калибровка анализатора оксида углерода, анализатора диоксида серы, заменены тефлоновые фильтры на анализаторах оксида и диоксида углерода, диоксида серы, озона и оксида азота.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
3.1. Станция BG-1 приняла следующие спутники в количестве:
METOP-B - 100
METOP-С - 99

3.2. Станция BG-2 приняла следующие спутники в количестве:
NPP - 100

3.3. Станция BG-3 приняла следующие спутники в количестве:
TERRA - 102
NOAA-19 - 91
Для отправки по FTP было подготовлено 2490 tif-файла спутников METОP и 433 tif- файлов спутника TERRA.

4. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 3-х автоматических метеостанций.
06 июня произведена инспекция метеорологического комплекса. Очищены датчики, считаны данные.

5. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Грёнфьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи. 

6. Геофизические наблюдения
6.1. [bookmark: _Hlk68002216]Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр – Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.  
6.2. [bookmark: _Hlk65670834]Проводились спектральные наблюдения временных характеристик солнечной радиации в диапазоне UVB-UVA оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью исследования влияния солнечных факторов на нижнюю атмосферу в 25 цикле солнечной активности. Данные записываются в память компьютера.

7 Сезонная экспедиция «Шпицберген» 
7.1 Гидрологические исследования
01 июня на реках Альдегонда, Брюде, Конгресс и Васстак разбиты временные створы: выполнены измерения расходов, отобраны пробы воды на мутность и химический анализ. На реке Конгресс возле створа установлен барологгер.
02 июня на реках Бретьерна, Грёнфьорд	разбиты временные створы и измерены расходы. На реке Грёнфьорд измерить расход воды не представилось возможным из-за высокой скорости потока и наличия донного льда. 
07 июня на реке Грёндален разбит створ, измерен расход и отобраны пробы воды на мутность. Установлена уровнемерная свая и уровнемер.
Завершены наблюдения процессов снеготаяния, ведутся камеральные работы.

7.2 Палеогеографические исследования
Выполнено микроскопирование 4-х препаратов проб речных отложений разреза ВМ19-92 из долины Рейндален: определено количественное и качественное соотношение ископаемых пыльцы и спор. Начата химическая обработка 20 проб разреза ВМ19-93 из долины Рейндален 10% раствором HCl. 
В рамках аэропалинологического мониторинга проведена смена пыльцевых ловушек на трех гипсометрических уровнях в районе пос. Баренцбург и в районе площадки мониторинга параметров состояния многолетней мерзлоты в системе CALM. Выполнена первичная обработка 4-х полученных проб.

8. Разное
Сотрудники зимовочного состава и сезонной экспедиции «Шпицберген» 4 июня приняли участие в забеге на дистанции 10 км в традиционном ежегодном марафоне в пос. Лонгиербюен.

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 01 июня по 07 июня 2022 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: 5,5˚С
Максимальная: 9,3˚С
Минимальная: 2,1˚С
Ветер: средний 2 м/с, максимальный порыв 9 м/с.
1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период c 01 июня по 07 июня 2022 года неблагоприятных и опасных метеорологических явлений не зарегистрировано.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок,
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.
3. Радиометрические наблюдения 
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1 м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».
4. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передавалась в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки информация кодом УМАГФ и УАБСЕ передавалась в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавалась автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных за период c 01 июня по 07 июня 2022 года магнитных бурь – 3, периодов поглощения космического радиоизлучения не зарегистрировано.
5. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по пиранометру «Пеленг - СФ-06».
6. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере в период c 01 июня по 07 июня 2022 года – 66 сроков.
Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.
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Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
