Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 15 марта по 21 марта 2023 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 22.03.2023:
Температура воздуха:  - 9,0 °С
Атмосферное давление: 738,0 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 73%, пасмурная погода.
Ветер: С, 1 м/с 

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счётчика частиц АЗ-10, 
В течение суток с 20 по 21 марта производился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
0.  С использованием жидкостного хроматографа серии LC-20 Prominence «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором  выполнено:
·  анализ 4 образцов грунтовых вод, предоставленных отрядом мерзлотоведения на весеннем этапе сезонной экспедиции «Шпицберген» 2023 г для определения ионного состава. Общее количество проведенных измерений 12.
       - анализ 10 образцов снега, предоставленных отрядом экологического мониторинга на весеннем этапе сезонной экспедиции «Шпицберген» 2023 г для определения ионного состава. Общее количество проведенных измерений 40.
   2.2. При использовании анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L  выполнено:
        - анализ 4 образцов грунтовых вод, предоставленных отрядом мерзлотоведения на весеннем этапе сезонной экспедиции «Шпицберген» 2023 г для определения содержания общего органического углерода (TOC); неорганического углерода (IC), общего углерода (TC). Общее количество проведенных измерений 8.
        -  анализ 10 образцов снега, предоставленных отрядом экологического мониторнга на весеннем этапе сезонной экспедиции «Шпицберген» 2023 г для определения содержания общего азота (TN). Общее количество проведенных измерений 20.
2.3. С использованием кондуктометра Mettler Toledo «SevenCompact S230» и рН-метра Mettler Toledo S220 проведено определение рН, солености и УЭП для 4 образцов грунтовых вод, предоставленных отрядом мерзлотоведения на весеннем этап сезонной экспедиции «Шпицберген» 2023 г. Общее количество проведенных измерений 24.
2.4.  Проведен этап валидации метода определения перфторированных соединений на предел количественного определения (LOQ) для 34 перфторированных соединений с использованием жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 «Shimadzu». Начат расчет данных.  
2.5. Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества воздуха (СККВ) «Поселок».  

3.     Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. 
Станция BG-1 приняла следующие спутники в количестве: 
Для отправки по FTP было подготовлено 4020 tif-файлов спутников METОP, 232 tif-файла спутника TERRA, 1569 tif-файлов спутника NOAA, 1355-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса (ААНИИ), установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург. 21.03 произведена инспекция, считаны данные градиентного метеокомплекса. Производится диагностика ультразвукового датчика высоты снежного покрова.
Проводятся  спектральные наблюдений солнечного УФ-излучения ( AvaSpec)
 
5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ. 
5.2. Выполнялась регистрация полного вектора магнитной индукции протонным магнитометром. Данные передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

 
6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
Мерзлотные наблюдения
15.03. завершены работы по программе мерзлотных наблюдений на весеннем этапе сезонной экспедиции «Шпицберген». Оборудование законсервировано и помещено на склад. Сотрудники отряда убыли из расположения РАЭ-Ш в Санкт-Петербург.
Метеонаблюдения 
Завершена подготовка и тестирование оборудования для установки теплобалансовой мачты на леднике Альдегонда.  Выполнен запланированный комплекс работ по актинометрии на  4-х точках расположенных на территории пос. Баренцбург 

Экологический мониторинг
17.03. произведён отбор 3 образцов снежного покрова в долине Грёндален.
18.03. произведён отбор 2 образцов снежного покрова в районе станции СККВ «Гора». В химико-аналитической лаборатории выполнена обработка 5 образцов снежного покрова, а именно: произведена фильтрация (3 фильтра со взвесью на каждую пробу) и пробоподготовка на ПАУ, ХОС, ТМ.


7. Разное 
В Лабораторном корпусе №1, в помещении серверной произведён ремонт кондиционера. Оборудование запущено в работу. В Лабораторном корпусе №2 восстановлено питание пожарной сигнализации. 
[bookmark: _GoBack] Выполняется профилактика оборудования и транспортной техники .
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