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Об аварийном, экстремально высоком и высоком загрязнении
окружающей среды и выявленных случаях изменения радиационной обстановки 
на территории Российской Федерации в период с 2 по 9 октября 2026 года


1. В дополнение к информации от 2 октября сообщаем, что в пробах воды, отобранных специалистами Смоленского ЦГМС – филиала ФГБУ «Центральное УГМС» Росгидромета в реке Вязьме (приток Днепра) ниже г. Вязьмы Смоленской области               в период c 3 по 9 октября, продолжал регистрироваться дефицит кислорода, соответствовавший уровню экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ): 1,02 мг/л;           1,46 мг/л; 1,07 мг/л; 1,24 мг/л; 0,55 мг/л; 1,57 мг/л; 1,42 мг/л.  
По данным специалистов Смоленского ЦГМС – филиала ФГБУ «Центральное УГМС» Росгидромета, ЭВЗ обусловлено антропогенным фактором (неэффективная работа очистных сооружений г. Вязьма) и низкой способностью водотока                             к самоочищению в силу морфометрических особенностей русла. 

2. В связи с поступившим 5 октября 2026 г. в 8 час. 54 мин. в ЕДДС г. Дзержинска Нижегородской области сообщением об отмеченном химическом запахе                             на расположенном в восточной промышленной зоне г. Дзержинска частной территории ООО «Сематра» (бывшая территория АО «Синтез») службами экстренного реагирования было установлено, что из поврежденного металлического резервуара произошла утечка химического вещества, которое при взаимодействии с влажным воздухом образует газообразную соляную кислоту. 
По состоянию на 13 час. все химическое вещество вылилось самотеком в землю,     и облако газообразного химического соединения уменьшилось. 
Результаты анализа отобранных специалистами газоспасательной службы               за территорией ООО «Сематра» проб атмосферного воздуха показали, что                            в 11 час. 30 мин. концентрация хлорида водорода составила 2 ПДКм.р., в 13 час. 00 мин. – не превышала ПДКм.р. 
По данным специалистов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Росгидромета,              по состоянию на 9 час. 00 мин. отмечался ветер юго-западного направления 1 м/с                в сторону от жилых кварталов г. Дзержинска. Результаты химического анализа отобранных плановых проб атмосферного воздуха на расположенных на территории города стационарных пунктах государственной наблюдательной сети превышений норм содержания определяемых основных и специфических загрязняющих веществ, включая хлорид водорода, хлор, ароматические углеводороды, не выявили. Обращений жителей города на несвойственный для атмосферного воздуха запах и ухудшение качества атмосферного воздуха не поступало. 
По данным лабораторий МБУ «Инженерно-экологическая служба г. Дзержинск» и центрального межрайонного отдела регионального экологического надзора и охраны окружающей среды, в пробах атмосферного воздуха, отобранных в ближайших к месту аварии селитебных зонах Дзержинского муниципального образования, превышений норм содержания основных загрязняющих веществ, не было выявлено. 

3. По данным автоматизированного стационарного пункта территориальной системы наблюдений Самарской области, расположенного в Куйбышевском районе           г. Самары по адресу Софийская площадь, 5 и 6 октября 2026 г. при штилевых условиях было зарегистрировано 3 случая высокого загрязнения атмосферного воздуха сероводородом:
5 октября - в 00 час. 00 мин. - 12,4 ПДКм.р. и в 22 час. 00 мин. – 15,0 ПДКм.р.;
[bookmark: _GoBack]6 октября - в 01 час. 20 мин. – 22,6 ПДК.м.р.
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