[bookmark: _GoBack]Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период с 24 марта по 30 марта 2021 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 31.03.2021:
Температура воздуха: -4,4°С
Атмосферное давление: 750 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 84%
Ветер: направление Ю-ЮВ; 2 м/с
1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV.
С 30.03. по 31.03.2021 проводился отбор проб приземного аэрозоля для определения элементного состава (суточная серия) с помощью одноканального аспиратора.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш 
2.1. Проведен анализ 30 водных вытяжек проб грунтов мерзлоты на содержания магния (Mg) и кальция (Ca) с использованием атомно-абсорбционного спектрофотометра AA-7000 «Shimadzu». Общее количество проведенных измерений 60.
2.2. Произведено получение водной вытяжки из проб грунтов мерзлоты «скважина 16» (4 образца) методом экстракции.
2.3. Проведен анализ образцов водных вытяжек (4 образца) и проб водопроводной воды (4 образца) на определение массовой концентрации гидрокарбонатов с контролем повторяемости на аттестационных растворах. Общее количество проведенных измерений 12 измерений.
2.4. Проведен анализ образцов водных вытяжек (12 образцов) и проб водопроводной воды (4 образца) на определение общего углерода, органического углерода, неорганического углерода и общего азота в пробах, с использованием анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L. Общее количество проведенных измерений 64.
2.5. Выполнен анализ образцов водных вытяжек (12 образцов) и проб водопроводной воды (4 образца) в 3 параллельных измерениях с использованием жидкостного ионного хроматографа серии LC-20 фирмы «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором. Общее количество проведенных измерений 48 измерений.
2.6. Проведено плановое техническое обслуживание дозаторов Biohit (чистка и калибровка дозаторов). Данные обслуживания внесены в электронный журнал регистрации работ по обслуживанию.
2.7. Проведены плановые промывки насосов жидкостных хроматографических систем:
· серии LC-20 «Shimadzu» (определение полициклических ароматических углеводородов);
· серии LС 20-ADXR «Shimadzu» жидкостного хроматомасс-спектрометра LCMS-8040 «Shimadzu».


3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станциями BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечен круглосуточный прием спутниковой гидрометеорологической информации. Данные обработаны и направлены в ЦЛГМИ ААНИИ по интернету.
Всего передано 4 279 tif - файлов со спутниковой информацией.
версии “MEOS POLAR”.

4. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 3-х автоматических метеостанций.
30.03.21 произведена инспекция градиентного комплекса CAMPBELL SCI. Произведена замена аккумулятора, очищены датчики, считаны данные.

5. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи двух уровнемерных комплексов, установленных в заливе Гренфьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи.

6. Геофизические наблюдения
6.1. [bookmark: _Hlk65670834] Проводились наблюдения солнечной УФ-радиации в диапазонах UVA (400-315 нм) и UVB (315-280 нм) оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью отработки методики спектрального мониторинга УФ-радиации в 25-м цикле солнечной активности (2020-2032). Данные записывались в память компьютера.
6.2. Проводилось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

7. Сезонная экспедиция «Шпицберген»

7.1. Океанографический отряд
Из колодца мареографа ГМО "Баренцбург" поднят регистратор гидростатического давления и температуры воды HOBO® U20 Water Level Logger, установленный в декабре 2020 г., осуществлены контроль работоспособности, промежуточное извлечение данных и повторная постановка. 
Выполнено термохалинное профилирование на продольном разрезе в заливе Исфьорд, на станциях разреза отобраны пробы воды для производства гидрохимических определений. 
Проведены океанографические наблюдения на продольном разрезе в заливе Диксонфьорд, в пунктах термохалинного профилирования выполнены измерения толщины льда, снежного покрова и "freebord".
В бухте Петунья в придонном слое установлен CTD-регистор Star-Oddi.
7.2. Мерзлотоведческий отряд 
В пос. Пирамида и его окрестностях в рамках совместного проекта с ФГУП «ГТ «Арктикуголь», выполнены работы по расконсервации 9 термометрических скважин, принадлежащих тресту, 4 из них были оборудованы термокосами. 
В долине Эббодален и Мимердален проводились электроразведочные работы методом зондирования становлением электрического поля в ближней зоне (ЗСБ), было выполнено 11 пикетов с применением аппаратурного комплекса «Цикл-7». Так же на блистерах и наледях были отобраны 4 пробы воды для проведения химического анализа в лаборатории РАЭ-Ш.
7.3. Гляцио-геофизическая группа
Выполнены георадиолокационные работы на ледниках Вёринг и Альдегонда. На леднике Вёринг выполнено более 4.5 км георадарных профилей. Получена информация о морфометрии ложа ледника, распределении его мощности и гидротермическом состоянии. На леднике Альдегонда выполнено более 9.5 км георадарных профилей. Получены уточняющие данные о положении переуглублений ложа ледника, а также о положении толщи тёплого льда в пределах изучаемого полигона.
Осуществлён перенос геодезической базы к леднику Пассфьёль для последующей привязки получаемых георадиолокационных данных.

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 24 марта по 30 марта 2021 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: -4,5 °С
Максимальная: 1,6°С
Минимальная: -11,0°С
Ветер: средний 3 м/с, максимальный порыв 13 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 24 марта по 30 марта зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 4. Опасных метеорологических явлений – 0.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок,
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб,
- ледовые наблюдения – ежедневно в срок 06-30.
3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».
4. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передавалась в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки информация кодом УМАГФ и УАБСЕ передавалась в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавалась автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 24 марта по 30 марта – 2. 
5. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору один раз в сутки. 
6. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 24 марта по 30 марта – 44 срока.
Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.



Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
