Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 17 по 23 августа 2022 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 24.08.2022:
Температура воздуха: +4,9 °С
Атмосферное давление: 754,7 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 82%
Ветер: З - ЮЗ, 2 м/с

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счётчика частиц АЗ-10, а также спектральной прозрачности атмосферы автоматическим фотометром SP9. 
В течение суток с 22 по 23 августа проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.
1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
0.  Произведен отбор проб поверхностной морской воды в прибрежной акватории залива Гренфьорд в 3 точках для последующего определения содержания хлорофилла а, биогенных веществ, различных форм растворенного углерода и расчета массовой концентрации гидрокарбонатов.
0.  Выполнено определение рН, солености и температуры образцов морской воды, отобранных в прибрежной акватории залива Гренфьорд. Общее количество измерений 15.
0. [bookmark: _GoBack] С помощью спектрофотометра UV-1800 Shimadzu с непроточной кюветой проведен анализ 3 образцов морской воды для определения содержания хлорофилла а, b, c1+c2, феофитина а, каратиноидов, растворенных кремния, общего фосфора, фосфатов, азота нитритного. Общее количество измерений 36. Также выполнен контроль стабильности градуировочной характеристики для определения фосфатов в морской воде (РД 52.10.738-2010).
0. Выполнен анализ 6 образцов речных, 1 образца грунтовых, и 19 образцов озерных вод, отобранных сезонной экспедицией РАЭ-Ш в 2022 году, в 2-х параллельных измерениях для определения ионного состава с использованием жидкостного хроматографа серии LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором.  Общее количество измерений 52.
0. Проведена сублимационная сушка и кислотное разложение 10 образцов донных отложений зал. Гренфьорд с использованием лиофилизатора Martin Christ Alpha 1-4 LSC и системы микроволнового разложения Top Wave JenaAnalytik для проведения дальнейшего элементного анализа на атомно-абсорбционном спектрофотометре AA-7000 Shimadzu. Общее количество подготовленных для анализа экстрактов 24. Работы проводятся в сотрудничестве с ММБИ РАН.
0. Обеспечена бесперебойная работа и приём информации газонализаторов станции контроля качества атмосферного воздуха «Посёлок» (нижняя станция) и «Гора» (верхняя станция). На станции «Поселок» проведена калибровка, замена тефлонового фильтра и обнуление анализатора оксида и диоксида углерода (CO12), замена тефлонового фильтра на анализаторе озона (O342m).
1. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. 
Для отправки по FTP было подготовлено 2889 tif-файла спутников METОP, 1400 tif- файлов спутника TERRA, 372 tif-файлов спутника NPP, 57 tif-файлов спутника NOAA (с 23 августа возобновлено фиксирование данных).
1. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 3-х автоматических метеостанций.
22 августа произведена инспекция метеорологического комплекса. Очищены датчики, считаны данные.
1. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Грёнфьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи. 
1. Геофизические наблюдения
4.  	Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования 
[bookmark: _Hlk68002216]ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.  
4. [bookmark: _Hlk65670834]Проводятся спектральные наблюдения временных характеристик солнечной радиации в диапазоне UVB-UVA оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью исследования влияния солнечных факторов на нижнюю атмосферу в 25 цикле солнечной активности. 
1. Сезонная экспедиция «Шпицберген» 
5.  	Гидрологические исследования
22 августа выполнен рекогносцировочный полевой выход в долину реки Брюде. Измерена минерализация и глубина 15 озер на водосборе.
23 августа производились регулярные наблюдения за расходом воды и взвешенных наносов рек: Гренфьорд, Бретьерна, Альдегонда, Брюде, Конгресс и Васстак. Измерено 6 расходов воды, отобрано 6 проб воды для гидрохимического анализа.
Осуществлялась камеральная обработка материалов натурных наблюдений, измерение pH и электропроводности проб пресной воды в химико-аналитической лаборатории РАЭ-Ш.
5. 	Палеогеографические исследования
В рамках аэропалинологического мониторинга проведена смена пыльцевых ловушек (4 пластины) на трех гипсометрических уровнях в районе пос. Баренцбург и в районе площадки за мониторингом параметров состояния многолетней мерзлоты по проекту CALM. 
Пройдено 4 маршрута с описанием морфологии и предположительного генезиса форм рельефа и строения покрова четвертичных отложений. Выполнено подробное описание 5 разрезов, отобран 61 образец для последующих анализов на датирование и определение микрофауны, 2 поверхностных образца и 6 образцов воды. 
5. 	Экологический мониторинг
В лаборатории для отобранных ранее образцов морской воды была выполнена пробоподготовка для последующего определения содержания тяжёлых металлов (ТМ), полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), хлорорганических соединений (ХОС) и концентрации взвеси.
В отобранных в районе пос. Пирамида образцов воды выполнен анализ общего содержания ртути с использование анализатора ртути РА-915М Люмэкс.
Подготовлены к транспортировке пробы почвы, растительности и донных отложений отобранные в районе пос. Пирамида и оз. Стемме.
5. 	Метеорологические исследования
20 августа проведена маршрутная съемка альбедо на леднике Альдегонда и ремонтные работы одной из автоматических метеостанций, установленных на леднике, инспекция всего установленного оборудования и замена элементов питания.
5. 	Гляциологические исследования и мерзлотоведение
Проведены мониторинг развития термокарстовых процессов и съемка с квадрокоптера центрального термоцирка в речной долине Холлендардален.
Проведены измерения скоростей абляции на леднике Альдегонда.
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