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1.1. Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV.
1.2. Выполнялись измерения прозрачности атмосферы автоматическим фотометром SP-9 в непрерывном режиме и фотометром SPM при ясном небе. 
1.3. Проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью одноканального (суточная серия) и трехканального (три двухсуточных серии) аспираторов для последующего химического анализа.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
0. Построена калибровочная кривая для анализа почв на содержание перфторированных кислот методом хромато-масс-спектрометрического анализа на приборе LC-MS Shimadzu.
0.  Проведен анализ 6 образцов почвы из пос. Пирамида на содержание перфторированных кислот методом хромато-масс-спектрометрии. Проведена обработка полученных данных.
0. Проведено техническое обслуживание анализатора углерода и азота Shimadzu TOC-LCSH с целью стабилизации базовой линии и уменьшения шума:
· проведена замена поглотителя галогенов тип «В»;
· проведена замена трубки сжигания;
· проведена замена имеющегося катализатора на катализатор для высокосолевых образцов;
· проведена продувка детектора на компрессоре со скоростью потока 80 мл/мин
· проведена сверка ЗИП для TOC-LCSH;
По результатам ТО устранить шум и вывести прибор на рабочий режим не удалось.
0.      Приготовлены рабочие растворы для обновления калибровочной кривой на общий фосфор, проведена подготовка для проведения анализа проб воды на хлорофилл на спектрофотометре UV-1800 Shimadzu. 
0.   Проведена корректировка нуля анализаторов станции контроля качества атмосферного воздуха «Поселок» и «Гора», обеспечена постоянная работа станций.
3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего в ААНИИ передано          915 tif-файлов со спутниковыми снимками.
   	 
4. Метеорологические наблюдения
4.1.  Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса (ААНИИ), установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург. 27.05 проведена инспекция комплекса, считаны данные c метеостанции и термокосы.
4.2. 22.05. выполнена поездка на о. Стемме. Считаны данные с установленной на берегу автоматической метеостанции. Выполнена снегомерная съемка на двух 100 м разрезах, на данных разрезах измерена плотность снега.

 5. Океанологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа и передача данных по каналу спутниковой связи с автоматического уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.
6. Сезонная экспедиция «Шпицберген – 2019»
6.1. Продолжены наблюдения за таянием снежного покрова. Дважды выполнено измерение плотности, описание структуры залегания снежного покрова, измерение температуры поверхности снега и земли в 2 шурфах вблизи метеостанции ГМО «Баренцбург». Продолжается мониторинг состояния снежного покрова водосборов близлежащих поверхностных водотоков.
     6.2. Занесена информация по термометрическим скважинам и площадки CALM криосферного полигона Баренцбург в международную базу данных Global Terrestrial Network for Permafrost.

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 22 мая по 28 мая 2019 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: -2.8 °С
Максимальная: 2.8°С
Минимальная: -7.3°С
Ветер: средний порыв 3 м/с, максимальный 11 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 22 мая по 28 мая зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 1. Опасных метеорологических явлений – 0.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
Проведение морских наблюдений включало в себя: 
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу –непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок.
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды 
с помощью ареометра -7 проб.
3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

1. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки передавалась информация кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передаются автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА - 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 22 мая по 28 мая - 1. 
1. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору один раз в сутки. 
1. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 22 мая по 28 мая – 52 срока.
Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.
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