Отчет о работах РАЭ-Ш ФГБУ «ААНИИ» на Шпицбергене
за период с 04.09. по 10.09.2019

1. [bookmark: _GoBack]Аэрозольно-оптические наблюдения
1.1. Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV.
1.2. Выполнялись измерения прозрачности атмосферы автоматическим фотометром SP-9 в непрерывном режиме и фотометром SPM при ясном небе. 
1.3. Проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.  

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1. Проводилась обработка данных результата анализа на полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) 16 проб фильтратов снега, отобранных в зимний период 2018 г., полученных методом жидкостной хроматографии на приборе HPLC Shimadzu.
2.2.  Выполнялось обновление методики для определение хлорированных органических соединений (ХОС) методом газовой хроматографии на приборе GC-2010Plus Shimadzu.
2.3.   Проведена минерализация 7 проб биоты, отобранных в ходе первого этапа «ТРАНСАРКТИКА 2019» на борту НЭС «Академик Трёшников», с использованием системы микроволнового разложения «Top Wave» JenaAnalytik для проведения дальнейшего элементного анализа на атомно-абсорбционном спектрофотометре AA-7000 Shimadzu.
2.4.  Проведен анализ 5 проб биоты, отобранных сотрудниками ММБИ в летний период 2019 г. в окрестностях пос. Баренцбург, и 14 проб биоты, отобранных в ходе первого этапа «ТРАНСАРКТИКА 2019» на борту НЭС «Академик Трёшников», на содержание никеля (Ni), свинца (Pb), марганца (Mn) и цинка (Zn) методом атомно-абсорбционной спектроскопии на приборе AA-000 Shimadzu. Общее количество проведенных измерений 76.
2.5.  Проведена фильтрация и анализ 13 проб (водные вытяжки), отобранных отрядом геоморфологии в сезонной экспедиции «Шпицберген», на содержание следующих элементов:
- общий азот (TN), общий углерод (TC), неорганический углерод (IC), общий органический углерод (ТОС) на приборе ТОС-LCSH Shimadzu;
- общий ионный состав на ионном хроматографе Shimadzu;
- показатели электропроводности, солености и pH;.
2.6.  Проведен анализ 5 проб грунтовой воды, отобранных отрядом геоморфологии в сезонной экспедиции «Шпицберген», на содержание следующих элементов:
- общий азот (TN), общий углерод (TC), неорганический углерод (IC), общий органический углерод (ТОС) на приборе ТОС-LCSH Shimadzu;
-  общий ионный состав на ионном хроматографе Shimadzu.
2.7. Станции контроля качества атмосферного воздуха «Поселок» и «Гора»: проведено техническое обслуживание всех анализаторов (замена пробоотборных фильтров, фильтров вентилятора, снятие значений MUX). Проведена корректировка нуля и поверка чувствительности по поверочным газовым смесям (ПГС) на всех анализаторах. Обеспечена постоянная работа и прием информации.


3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург
3.1. Обеспечена круглосуточная работа станций   BG-1, BG-2, прием и передача в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
3.2. Всего в ААНИИ передано 1 123 tif-файла со спутниковыми снимками.
3.3. Станция BG-3   03.09.2019 выведена из работы специалистом фирмы “KONGSBERG AS”. Им был демонтирован блок управления антенной (ACU) для последующей замены его на исправный в рамках действующего контракта с ААНИИ на постгарантийное обслуживание.
3.4. Проведена замена батареи в источнике бесперебойного питания WAR-500A.

4. Метеорологические наблюдения
4.1. Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса (ААНИИ), установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург. 
4.2. 09.09. считаны данные c метеостанции и демонтирован кожух с логгером для дальнейшей замены логгера и подключения нового комплекта датчиков, работа комплекса приостановлена.


5. Океанологические наблюдения
5.1. Обеспечена бесперебойная работа и передача данных по каналу спутниковой связи с автоматического уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.

6. Геофизические наблюдения
6.1.  Проводились апробационные наблюдения солнечной УФ-радиации в диапазонах UVA (400-315 нм) и UVB (315-280 нм) оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью отработки методики спектрального мониторинга УФ-радиации в 25-м цикле солнечной активности (2020-2032). Данные записывались в память компьютера.

7. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
Гидрологические наблюдения
7.1 Произведено плановое измерение расходов воды 6 рек залива Гренфьорд, отобраны пробы воды на мутность. Дважды выполнены измерения расхода воды реки Грендален, отобраны пробы воды на мутность. Получены актуальные метеоданные со станции, расположенной у подножья ледника Восточный Гренфьорд. Завершены наблюдения за мутностью реки Конгресс при помощи автоматического пробоотборного комплекса, произведен демонтаж оборудования. Всего отобрано и обработано 24 пробы речной воды.
7.2. Выполнена камеральная обработка материалов натурных наблюдений и фильтрация проб пресной воды в химико-аналитической лаборатории.



Гляциологические наблюдения 
7.3. Выполнены маршруты на ледники Западный Гренфьорд и Альдегонда для замера абляции и перебуривания абляционных реек.

Геоморфологические наблюдения
7.4. Сняты споро-пыльцевые ловушки в районе пос. Баренцбург.
7.5. Изучались архивные отчеты Шпицбергенской партии Полярной морской геологоразведочной экспедиции (ПМГРЭ) по теме мерзлотных исследований на арх. Шпицберген.





Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 04 сентября по 10 сентября 2019 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: 2.6 °С
Максимальная: 5.9°С
Минимальная: 0.5°С
Ветер: средний 3 м/с, максимальный порыв 13 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 04 сентября по 10 сентября зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 1. Опасных метеорологических явлений – 0.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
Проведение морских наблюдений включало в себя: 
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок.
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.
3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

1. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки передается информация кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передаются автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 04 сентября по 10 сентября – 3. 
1. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору один раз в сутки. 
1. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 04 сентября  по 10 сентября – 35 сроков.
      

      
          
Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
