Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 20 по 26 декабря 2023 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 27.12.2023:
Температура воздуха: - 9,7°С
Атмосферное давление: 745,0 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 42 %
Ветер: В 9 м/с, порывы -12 м/с
Осадки: без осадков, пасмурно.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счетчика частиц АЗ-10.
В течение суток с 26 по 27 декабря проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
[bookmark: _GoBack]2.1 Проведена повторная поверка анализатора органического углерода ТОС-L Shimadzu с приставкой TNM-L. По результатам двух поверок готовился отчёт. Проводилась последующая калибровка прибора по двум конфигурациям.
2.2 Велся учёт химических реактивов, подлежащих утилизации.
2.3 Выполнено техническое обслуживание морозильных ларей для хранения проб сезонной экспедиции.
2.4 Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества атмосферного воздуха «Поселок». Произведена инспекция павильона СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP было подготовлено 2446 tif-файла спутников METОP, 3 tif-файл спутника TERRA, 937 tif-файлов спутника NOAA, 1301 tif-файла спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.
26.12 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

6. Разное
Выполнялись ремонтно-восстановительные работы в общежитии №2 жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ).
Производились регламентные работы по ремонту техники и подготовке её к зимне-весеннему периоду.
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