[bookmark: _GoBack]Отчет о работах РАЭ-Ш ФГБУ «ААНИИ» на Шпицбергене
за период с 18.09. по 24.09.2019

1. Аэрозольно-оптические наблюдения
1.1. Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV.
1.2. Выполнялись измерения прозрачности атмосферы автоматическим фотометром SP-9 в непрерывном режиме и фотометром SPM при ясном небе. 
1.3. Проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.  

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1. Проведена минерализация 3 проб криоконитов, отобранных в летний период экспедиции «Шпицберген» на ледниках Альдегонда и Западный Грёнфьорд, 5 проб биоты, отобранных в ходе первого этапа «ТРАНСАРКТИКА 2019» на борту НЭС «Академик Трёшников», с использованием системы микроволнового разложения «Top Wave» JenaAnalytik для проведения дальнейшего элементного анализа на атомно-абсорбционном спектрофотометре AA-7000 Shimadzu.
2.2.  Проведен анализ 11 проб криоконитов и 17 проб воды, отобранных в летний период 2019 г., а также 11 проб биоты, отобранных в ходе первого этапа «ТРАНСАРКТИКА 2019» на борту НЭС «Академик Трёшников», на содержание элементов: мышьяк (As), кадмий (Cd), кобальт (Co), хром (Cr), медь (Cu), сурьма (Sb), олово (Sn), свинец (Pb) и никель (Ni) методом атомно-абсорбционной спектроскопии на приборе AA-7000 Shimadzu. Общее количество проведенных измерений 351.
2.3.  Проведена фильтрация и анализ 5 проб водных вытяжек и 22 проб воды, отобранных отрядом геоморфологии в сезонной экспедиции «Шпицберген», на содержание следующих элементов:
0. общий азот (TN), общий углерод (TC), неорганический углерод (IC), общий органический углерод (ТОС) на приборе ТОС-LCSH Shimadzu;
0. общий ионный состав на ионном хроматографе Shimadzu;
0. показатели электропроводности, солености и pH на приборах Mettler Toledo pH/Ion и Mettler Toledo Conductivity.
2.4.  Проведен анализ 8 проб воды, отобранных гидрологическим отрядом в сезонной экспедиции «Шпицберген», на содержание следующих элементов:
0. общий азот (TN), общий углерод (TC), неорганический углерод (IC), общий органический углерод (ТОС) на приборе ТОС-LCSH Shimadzu;
0. общий ионный состав на ионном хроматографе Shimadzu;
0. показатели электропроводности, солености и pH на приборах Mettler Toledo pH/Ion и Mettler Toledo Conductivity.
2.5. Готовилась инструкция по работе на спектрофотометре UV-1800 Shimadzu.
2.6. Проведена корректировка нуля анализаторов, обеспечена постоянная работа и прием информации станций контроля качества атмосферного воздуха «Гора» и «Поселок».






3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург
3.1. Обеспечена круглосуточная работа станций   BG-1, BG-2, прием и передача в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
3.2. Всего в ААНИИ передано 973 tif-файла со спутниковыми снимками.

4. Метеорологические наблюдения
4.1. Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса (ААНИИ), установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург. 23.09.  проведена инспекция комплекса, считаны данные в компьютер.


5. Океанологические наблюдения
5.1. Обеспечена бесперебойная работа и передача данных по каналу спутниковой связи с автоматического уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.

6. Геофизические наблюдения
6.1.  Проводились апробационные наблюдения солнечной УФ-радиации в диапазонах UVA (400-315 нм) и UVB (315-280 нм) оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью отработки методики спектрального мониторинга УФ-радиации в 25-м цикле солнечной активности (2020-2032). Данные записывались в память компьютера.

7. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
Гидрологические наблюдения
7.1.  Произведено плановое измерение расходов воды 7 рек залива Гренфьорд, отобраны пробы воды на мутность, отобраны пробы воды на гидрохимический анализ. 
7.2. Выполнена камеральная обработка материалов натурных наблюдений и фильтрация проб пресной воды в химико-аналитической лаборатории. Готовился  научно-технический отчет по итогам гидрологических работ экспедиции «Шпицберген».

Геоморфологические наблюдения
7.3.  Выполнены пешеходные маршруты:
-  в долину Грендален в район скважины 8 и озера Грендаль с термометрией источников, отбором проб воды и поверхностных слоев торфа на палинологический анализ;
- в долину Холлендердален с отбором проб воды, обмером пинго Улли и съемкой термокарстовых процессов;
      - в долину Грендален на группу пинго с проведением термометрии скважин и газоанализа источников;
  
 Мерзлотоведение
7.4. На площадке CALM на криосферном полигоне выполнен  промер мощности сезонно-талого слоя и снятие данных на термометрической скважине №2.



Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 18 сентября по 24 сентября 2019 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: 1.0 °С
Максимальная: 5.0°С
Минимальная: -2.0°С
Ветер: средний 2 м/с, максимальный порыв 8 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 18 сентября по 24 сентября зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 5. Опасных метеорологических явлений – 0.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
Проведение морских наблюдений включало в себя: 
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок.
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды  с помощью ареометра – 7 проб.
3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

1. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки передавалась информация кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передаются автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 18 сентября по 24 сентября – 2. 
1. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору один раз в сутки. 
1. Озонометрические наблюдения
Выполнялись наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере – всего 40 сроков.
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