Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 18 по 24 марта 2026 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 25.03.2026:
Температура воздуха: -11,1 °С
Атмосферное давление: 740 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 74 %
Ветер: Ю-В 3 м/с, порывы 5 м/с
Осадки: малооблачно.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием счетчика частиц АЗ-10.
В течение суток 18.03- 19.03 и 24.03-25.03 проведен отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Отобраны пробы поверхностной морской воды из залива Грёнфьорд в 2-х точках 20.03 по программе гидрохимических исследований. Определены следующие параметры:
- содержание растворенного кислорода с помощью оптического датчика кислорода WTW FDO 925 в 6 образцах; общее количество измерений 6;
- содержание растворенного кислорода методом Винклера с использованием бюретки Biohit Biotrate в 6 образцах; общее количество измерений 6;
- получены данные для экспериментального расчета сезонных изменений активной флуоресценции хлорофилла а в поверхностном слое залива Грёнфьорд с использованием портативного флуориметра Fluor Pen FP110-LM/D PSI, общее количество измерений 8.
Отфильтрованы 2 образца морской воды (5 л), фильтры временно заморожены.
2.2 Выполнен анализ общей щёлочности 42 образцов морской воды потенциометрическим методом с использованием автотитратора Mettler Toledo T70 по программе гидрохимических исследований сезонной экспедиции. Общее количество измерений 84.
2.3 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», проинспектирован павильон СККАВ: 21.03 заменен входной фильтр О342М.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-2 и BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP были подготовлены 1881 tif-файл спутников METOP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI и термометрических кос на криосферном полигоне. 14.03 выполнена инспекция, считаны данные метеокомплекса, заменён аккумулятор.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр – Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Выполнялась регистрация полного вектора магнитной индукции протонным магнитометром POS-1. Данные передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.3 Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 и УФ-индекса и с помощью фотометра. Данные записывались в память компьютера.

6. Криосферные наблюдения
Выполнены срочные наблюдения (ежедневно в 08:00 и 20:00) испарения с поверхности снежного покрова.
Выполнены наблюдения за снегонакоплением и характеристиками снежного покрова (плотность, структура), отобраны образцы снега для химического анализа.

7. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
7.1. Мерзлотные наблюдения
Выполнялось бурение скважины в гидролакколите Фили в долине Грёндален: забой на 13,6 м, отобраны 134 образцов льда для гидрохимического, изотопного и структурного анализа, а также 18 образцов мерзлого грунта.
7.2. Гляцио-геофизические наблюдения
Подготовлено радиолокационное оборудование для проведения исследований ледников методом ОГТ. 21.03 выполнено обслуживание и считывание данных с термокос на леднике Альдегонда. Продолжены термометрические наблюдения в пробуренных ранее скважинах на леднике Фритьоф.
7.3 Океанологические наблюдения
Полевые наблюдения на весеннем этапе сезонной экспедиции «Шпицберген» 2026 г. завершены. Велись консервация оборудования, камеральная обработка данных.
В химико-аналитической лаборатории произведена оценка биомассы зоопланктона для 5 образцов морской воды с использованием микроскопа Zeiss Axio Imager и бинокуляра.
Оказана поддержка в проведении гляцио-геофизических полевых работ.

8. Разное
Проводился периодический осмотр и профилактика инженерных систем зданий, выявлялись и устранялись дефекты.
Велись профилактическое обслуживание и ремонт транспортной техники, ремонт полевого экспедиционного оборудования.
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