Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 27 марта по 02 апреля 2024 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 03.04.2024.
Температура воздуха: -12,2°С
Атмосферное давление: 758,0 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 78 %
Ветер: Ю-Ю-В 2 м/с.
Осадки: пасмурно, слабый снег.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометра SM-IV и счетчика частиц АЗ-10.
В течение суток с 02 по 03 апреля проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.
02.04 начаты ежечасные измерения спектральной прозрачности атмосферы фотометром SPM-10.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Проведён анализ содержания основных ионов в 5 образцах снега, предоставленных сотрудниками СЗФ НПО «Тайфун», с использованием жидкостного хроматографа LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором. Общее количество измерений 20.
2.2. Выполнен анализ содержания различных общего азота в 7 образцах снега, предоставленных сотрудниками СЗФ НПО «Тайфун», с помощью анализатора ТОС-L Shimadzu с приставкой TNM-L. Общее количество измерений 14.
2.3 Стабилизировано давление газа-носителя в анализаторе органического углерода ТОС-L Shimadzu с приставкой TNM-L для выполнения серии образцов. 29.03 перестало подниматься давление в присоединенном генераторе чистого воздуха, ведется поиск неисправности совместно с сервисным инженером из ООО «Нордвестлаб». Образцы, поступающие для анализа, временно консервируются.
[bookmark: _GoBack]2.4 В рамках океанографической программы сезонной экспедиции «Шпицберген» отобраны и доставлены в лабораторию 24 образца морской воды для последующего анализа следующих показателей: рН, щелочность, содержание биогенных компонентов, различных форм углерода и общего азота, растворенного окрашенного вещества, и 6 образцов для последующего анализа содержания пигментов.
2.5 Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества атмосферного воздуха «Поселок». Произведена инспекция павильона СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP было подготовлено 3666 tif-файлов спутников METОP, 259 tif-файлов спутника TERRA, 2188 tif-файлов спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.
02.04 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Выполнялись спектральные наблюдения солнечного излучения УФ-Б и УФ-А (спектрометр AvaSpec-3648) и регистрация уровня УФ-индекса в диапазоне эритемной активности ультрафиолетовой радиации с помощью УФ-индикатора №28 (ГГО). Данные записывались в файл и передавались на сервер отдела геофизики.

6. Сезонная экспедиция
6.1 Мерзлотные наблюдения
Выполнено считывание данных с термокосы № 12 в районе геофизического полигона.
В пос. Лонгйир и на вертолётной площадке пос. Баренцбург обследованы фундаменты зданий, построенных по принципу сохранения мерзлого состояния грунтов основания.
31.03 сезонные работы по программе мерзлотных наблюдений на весеннем этапе сезонной экспедиции «Шпицберген» завершены.

6.2 Гляцио-геофизические наблюдения
27.03 на леднике Фритьоф выполнена проверка работоспособности термометрической косы и снятие показаний.
28.03 подготовлено и модифицировано буровое оборудование для бурения глубокой скважины на леднике Альдегонда.
29.03 бурение глубокой скв. №2а на леднике Альдегонда до глубины 118 м в зоне распространения тёплого льда на расстоянии 1 м в северном направлении от скв. №2.
30.03 на леднике Фритьоф снята вмерзшая термокоса длиной 80 м и переустановлена в скв. №1 для мониторинга температуры с интервалом опроса 4 раза в сутки.
01.04 техническое обслуживание и подготовка бурового оборудования для бурения глубокой скважины на леднике Альдегонда.
02.04. бурение глубокой скважины №2б на леднике Альдегонда до глубины 136,4 м в зоне распространения тёплого льда с последующей установкой термокосы длиной 140 м для долговременного мониторинга. Расстояние от скважины №2а 70 м в южном направлении.
Термобуровые работы на леднике Альдегонда в ходе весеннего этапа сезонной экспедиции «Шпицберген» 2024 года завершены.

6.3 Метеорологические наблюдения
Выполнено 3 выезда на ледник Альдегонда для осмотра и профилактики автоматических метеостанций (АМС) HОВО на нижней и верхней моренах ледника. Проведены:
- очистка верхней АМС ото льда;
- замена элементов питания на 3 логгерах верхней и нижней станций;
- синхронизировано время регистрации метеопараметров между станциями;
- считаны данные логгеров АМС HОВО на верхней морене ледника и термокосы, установленной в центральной части ледника.
Проведена сборка теплобалансовой мачты и тестирование на корректность получаемых данных, заменена внутренняя батарея логгера Сampbell CR1000.

6.4. Океанологические наблюдения
01.04 проведен осмотр и подготовка оборудования к работе.
02.04 произведено термохалинное зондирование на 7 станциях в заливе Грёнфьорд с припайного льда, образцы морской воды отобраны на 4 станциях на 6 горизонтах.
Оказана содействие сотрудникам ММБИ РАН в отборе донных проб с помощью грунтовой трубки ГОИН с припая в заливе Грёнфьорд.

7. Разное
Выполнялись ремонтно-восстановительные работы в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ), ведётся подготовка к монтажу коммуникаций холодного и горячего водоснабжения. Осуществлялись ремонтно-профилактические мероприятия в здании жилого корпуса №1, а также в зданиях Лабораторных корпусов №1 и №2.
Производились регламентные работы по ремонту и обслуживанию транспортной техники.
Изготавливались вспомогательные технические средства для выполнения задач сезонной экспедиции «Шпицберген».
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