Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 30 июля по 05 августа 2025 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 06.08.2025:
Температура воздуха: 9,1 °С
Атмосферное давление: 750,3 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 92 %
Ветер: ССЗ 2-3  м/с.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе счетчика частиц АЗ-10 и нефелометра TSI.
Выполнялись измерения аэрозольной оптической толщины атмосферы с помощью солнечного фотометра SPM в ясную погоду.
В течение суток с 05.08 по 06.08 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Измерено содержание основных ионов в 7 образцах поверхностных вод по программе гидрологических исследований с помощью ионного хроматографа LC-20 Prominence Shimadzu; общее количество измерений 154, данные обработаны.
2.2 Выполнено определение содержания гидрокарбонатов и карбонатов в 7 образцах поверхностных вод с помощью автоматического титратора T70 Mettler Toledo по программе гидрологических исследований; общее количество измерений 14.
2.3 По программе гидрохимических исследований отобраны образцы морской воды из залива Грёнфьорд в 2-х точках: пирс у морского поста и пирс у ТЭЦ. Определены следующие параметры:
- содержание растворённого кислорода с помощью оптического датчика кислорода WTW FDO 925 и йодометрическим методом Винклера с помощью бюретки Biohit Biotrate, общее количество измерений 8 и 6 соответственно,
- значения активной флуоресценции хлорофилла а с помощью портативного флуориметра Fluor Pen FP110-LM/D «PSI», общее количество измерений 16.
Пробы морской воды профильтрованы для последующего определения концентрации хлорофилла а и пигментов, фильтры заморожены.
2.4 Проанализировано содержание хлорофилла-а и других пигментов для 18 образцов морской воды из залива Грёнфьорд; количество измерений 36.
2.5 Выполнен анализ мутности в 85 образцах морской и речной воды; общее количество измерений 170.
2.6 Проведена плановая промывка насосов LC-20ADXR жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 Shimadzu и жидкостного ионного хроматографа LC-20 Prominence Shimadzu.
2.7 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», проинспектирован павильон СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP были подготовлены 4032 tif-файла спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 1847 tif-файлов спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне. 01.08 и 05.08 произведены инспекции, считаны данные метеокомплекса и термокос.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр – Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648, данные записывались в память компьютера.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
6.1 Гидрологические исследования
Выполнено измерение расходов и отбор проб воды на рр. Грёнфьорд, Бретьёрна, Альдегонда Брюде, Конгресс и Васстак, а также дополнительные измерения паводочных расходов воды на рр. Грёнфьорд, Бретьёрна и Альдегонда. В отобранных пробах воды в химико-аналитической лаборатории определены рH, удельная электропроводность, минерализация и мутность. 
На площадке наблюдения за испарением с почвы взвешены почвенные испарители до выпадения осадков и через 2 дня после выпадения осадков.
6.2 Палеогеографические исследования
Выполнены 4 маршрута в районе п-ова Митра. Проведено подробное литологическое описание 2-х четвертичных отложений. Отобраны 56 образцов для последующего радиоуглеродного датирования, малакофаунистического, диатомового и карпологического анализов и OSL-датирования. Отобраны 3 пробы грунтовых вод. Проведено геоморфологическое описание долины Тронгдален на западном побережье Лиллехок-фьорда и описание восточного побережья этого же фьорда.
6.3 Гляциологические исследования
На леднике Альдегонда выполнены абляционные наблюдения в 12 точках.
6.4 Метеорологические наблюдения
Выполнена маршрутная съемка альбедо поверхности ледника Альдегонда. Считаны данные с теплобалансовой мачты, проверена работа оборудования. Выявлена неисправность в работе облачной камеры, камера демонтирована и доставлена на станцию для проверки и тестирования. Выполнялась камеральная обработка результатов полевых исследований.
6.5 Океанологические наблюдения
Проводились подготовка и тестирование измерительного и вспомогательного оборудования.
6.6 Гидрохимические исследования
[bookmark: _GoBack]Выполнена серия анализов содержания биогенных компонентов (нитриты, фосфаты, силикаты) в образцах морской воды заливов Грёнфьорд и Исфьорд, отобранных в весенний период экспедиции; общее количество измерений 480.
Велась подготовка оборудования и расходных материалов к полевым работам.

7. Разное
Велись плановые работы по техническому обслуживанию зданий и инженерных сетей.
Оказана логистическая поддержка сотрудникам ИГ РАН.


Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
