Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 03 по 09 августа 2022 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 10.08.2022:
Температура воздуха: +7,5 °С
Атмосферное давление: 746,4 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 87%
Ветер: ЮВ, 1 м/с

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счётчика частиц АЗ-10, а также спектральной прозрачности атмосферы автоматическим фотометром SP9. 
В течение суток с 08 по 09 августа проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.
1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
0. Произведен отбор проб поверхностной морской воды в прибрежной акватории залива Гренфьорд в 3 точках для последующего определения содержания хлорофилла а, фосфатов, общего фосфора, кремния, азота нитритного, общего органического углерода (TOC), нелетучего органического углерода (NPOC), общего азота (TN), общего углерода (TC), неорганического углерода (IC) и расчета массовой концентрации гидрокарбонатов.
0. Выполнено определение рН, солености и температуры образцов морской воды, отобранных 05.08.22 и 08.08.22 (по три образца соответственно) при использовании кондуктометра Mettler Toledo «SevenCompact S230», рН-метра «Mettler Toledo S220» и портативного термометра «GTH 175/Pt». Общее количество измерений 30.
0. При использовании спектрофотометра UV-1800 «Shimadzu» с непроточной кюветой выполнено:
- анализ 6 образцов морской воды прибрежной акватории залива Гренфьорд, для определения содержания хлорофилла а, b, c1+c2, феофитина а, каратиноидов, каратиноидов при доминировании диатомовых, перидиней, золотистых и разножгутиковых. Общее количество проведенных измерений 24.
- анализ 6 образцов морской воды прибрежной акватории залива Гренфьорд, для определения содержания кремния, общего фосфора, фосфатов, азота нитритного. Общее количество проведенных измерений 48.
0. Проведена калибровка анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L для определения содержания общего органического углерода (TOC); неорганического углерода (IC) и расчета массовой концентрации гидрокарбонатов, содержания общего азота (TN), общего углерода (TC) и нелетучего органического углерода (NPOC).
0. Обеспечена бесперебойная работа и приём информации станций контроля качества атмосферного воздуха «Посёлок» и «Гора». 
1. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации
Для отправки по FTP было подготовлено 2920 tif-файла спутников METОP, 435 tif- файлов спутника TERRA, 0 tif-файлов спутника NPP.

1. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 3-х автоматических метеостанций.
08 августа произведена инспекция данного метеорологического комплекса. Очищены датчики, считаны данные.

1. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Грёнфьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи. 

1. Геофизические наблюдения

4.  Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования 
[bookmark: _Hlk68002216]ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.  
4. [bookmark: _Hlk65670834]Проводятся спектральные наблюдения временных характеристик солнечной радиации в диапазоне UVB-UVA оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью исследования влияния солнечных факторов на нижнюю атмосферу в 25 цикле солнечной активности.
1. Сезонная экспедиция «Шпицберген» 
5.  	Гидрологические исследования
03 августа производились регулярные наблюдения за расходом воды и взвешенных наносов рек: Гренфьорд, Бретьерна, Альдегонда, Брюде, Конгресс и Васстак. Измерено 6 расходов воды, отобрано 6 проб воды на мутность.
04 августа измерен расход воды реки Грен, отобрана проба воды на мутность.
Осуществлялась камеральная обработка материалов натурных наблюдений, измерение pH, электропроводности и фильтрация проб пресной воды в химико-аналитической лаборатории РАЭ-Ш.
5. 	Палеогеографические исследования
В рамках аэропалинологического мониторинга проведена смена пыльцевых ловушек (4 пластины) на трех гипсометрических уровнях в районе пос. Баренцбург и в районе площадки за мониторингом параметров состояния многолетней мерзлоты по проекту CALM. 
Выполнено 3 маршрута с описанием морфологии  и предположительного генезиса форм рельефа и строения покрова четвертичных отложений. Выполнено подробное описание 4 разрезов, отобрано 15 образцов для последующих анализов на датирование и определение микрофауны и 5 поверхностных проб.
06 августа осуществлена переброска совместного с ВНИИОкеангеология полевого лагеря в Вилкинс бухту, полевой лагерь разбит в точке с координатами: 78.23158° N, 13.15599° E.

5.  	Экологический мониторинг
В 4 точках в районе вертолетной площадки произведен отбор 8 проб почвы (2 горизонта), 8 проб растительности (мох и сосудистые растения).
В лаборатории для проб морской воды залива Генфьорд, отобранных ранее, была выполнена пробоподготовка для определения тяжёлых металлов (ТМ), полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), хлорорганических соединений (ХОС), концентрации взвеси. 
Ведется подготовка к транспортировке, полученных ранее, проб растений и грунта. Так же, во всех пробах грунта и донных отложений произведено определение гранулометрического состава.
5.  	Метеорологические исследования
04 августа проведена маршрутная съемка альбедо на леднике Западный Грёнфьорд.
08 августа проведена маршрутная съемка альбедо на леднике Альдегонда и  проверка всего установленного метеорологического сезонного и стационарного оборудования.
5.  	Гляциологии и мерзлотоведение
04 августа проведен полевой выход на ледник Западный Грёнфьорд, проведены измерения скоростей абляции, перебурены 6 абляционных реек.
08 августа проведен полевой выход на ледник Альдегонда, проведены измерения скоростей абляции, перебурена 1абляционная рейка.
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