Отчет о работах РАЭ-Ш ФГБУ «ААНИИ» на Шпицбергене
за период с 15 по 21 апреля 2020 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 22.04.2020:
Температура воздуха: - 10,6 °С
Атмосферное давление: 1024,1 гПа
Влажность воздуха: 58 %
Ветер: восток, 2 м/с, порывы 2 м/с.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха
1.1. Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV. 
1.2. В течение суток 20.04. – 21.04. отбирались пробы приземного аэрозоля на фильтры с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава. 

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1. В рамках проведения неполной валидации методики анализа биологических объектов на содержание перфторированных кислот на жидкостном хромато-масс-спектрометре LCMS-8040 «Shimadzu» выполнены подготовка и анализ образцов трески для оценки повторяемости и промежуточной прецизионности (варьируемый фактор – время). Ведется обработка полученных данных.
2.2.  Установлены градуировочные зависимости для жидкостного ионного хроматографа серии LC-20 «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором для анализа основных катионов и анионов.
2.3.  Закончено написание пользовательской инструкции по работе с жидкостным хромато-масс-спектрометром LCMS-8040 «Shimadzu».
2.4.   Проведена инвентаризация всех газовых баллонов лаборатории и станций контроля качества атмосферного воздуха. По результатам проверки на баллонах закреплены пластиковые бирки с информацией о них. Результаты инвентаризации отражены также в журнале учета газовых баллонов.
2.5. Выполнены измерения рН, солености и электропроводности в пробах природной воды из наледей рек Васстак и Брюде, ледников Альдегонда, Западный Гренфьорд, Восточный Гренфьорд.
2.6. Обеспечена постоянная работа и прием информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Поселок» и «Гора». На станции «Поселок» откалиброваны анализаторы и заменены фильтры. На станции «Гора» установлен новый ноутбук в связи с выходом из строя видеокарты на прежнем ноутбуке. 
3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечили круглосуточный прием и передачу в ААНИИ спутниковой гидрометеорологической информации. 
Всего в ААНИИ передан  2 564  tif-файла со спутниковыми данными.

4. Метеорологические наблюдения
4.1. Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 4-х автоматических метеостанций.  
17.04 произведена инспекция метеорологического комплекса на оз. Стемме: считаны данные, очищены датчики, заменен логгер термокосы. Выполнена снегосъемка.
20.04. выполнена плановая инспекция градиентного комплекса: считаны данные, заменена карта памяти, проведена замена аккумуляторной батареи, очищены датчики.

5. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.
 Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи. 

6. Геофизические наблюдения. 
6.1.  Проводились апробационные наблюдения солнечной УФ-радиации в диапазонах UVA (400-315 нм) и UVB (315-280 нм) оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью отработки методики спектрального мониторинга УФ-радиации в 25-м цикле солнечной активности (2020-2032). Данные записывались в память компьютера.
6.2. Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется прием сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передаются в Полярный геофизический центр ААНИИ.

7. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
7.1. Отряд мерзлотоведения
Установлены обсадки в скважины 17 и 18 в долине Грендален для предотвращения поступления воды в ствол.
Из наледей рек Васстак и Брюде, ледниках Альдегонда, Западный Гренфьорд, Восточный Гренфьорд отобраны пробы воды и измерены in situ их температура и электропроводность. 
Продолжается подготовка образцов из скважины 20 (долина Холлендердален, вершина булгунняха Улли) на водную вытяжку.
7.3. Гляцио-геофизическая группа
Проведены дополнительные уточняющие работы на леднике Альдегонда для выявления каналов и полостей внутренней дренажной сети ледника. Пройдено около 10 км профилей с применением антенны с частотой излучения 50 МГц. 


Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 15 апреля по 21 апреля 2020 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: -1.1°С
Максимальная: 2.1°С
Минимальная: -6.9°С
Ветер: средний 6 м/с, максимальный порыв 18 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 15 апреля по 21 апреля зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 5. Опасных метеорологических явлений – 0.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ – 21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря – визуально 21 срок,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 ВСВ – всего 21 срок.
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб;
- ледовые наблюдения – ежедневно в 06-30.
3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».
1. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передавалась в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки информация передавалась кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Кодом АМПЛИ и МАГМА информация передавалась автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 15 апреля по 21 апреля – 4. 
1. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводились по интегратору один раз в сутки. 
1. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 15 апреля по 21 апреля – 54 срока. Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.
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