[bookmark: _GoBack]Отчет о работах РАЭ-Ш ФГБУ «ААНИИ» на Шпицбергене
за период с 08 по 14 апреля 2020 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 15.04.2020:
Температура воздуха: +0,5 °С
Атмосферное давление: 987,6 гПа
Влажность воздуха: 74 %
Ветер: восток-юго-восток, 8 м/с, порывы 9-12 м/с.


1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха
1.1. Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV. 
1.2. В течение суток 13.04. – 14.04. отбирались пробы приземного аэрозоля на фильтры с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава. 

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1. Высушены с использованием лиофилизатора Alphа 1-4 LDplus «Christ»:14 образцов керна, отобранных отрядом мерзлотоведения сезонной экспедиции «Шпицберген», для последующего определения влажности и ионного состава; образцы филе трески  для проведения методических работ на жидкостном хроматомасс-спектрометре..
2.2. Обработаны результаты определений и рассчитано содержание 11 тяжелых металлов, включая ртуть, в 12 пробах донных отложений.
2.3. Выполнен комплекс методических и административных мероприятий, а именно:
- проведена инвентаризация сухих реактивов с цветовой разметкой просроченных и с истекающим сроком годности;
- проведена инвентаризация хроматографических колонок для газовой хроматографии;
- составлен рабочий план проведения неполной валидации методики анализа биологических объектов на содержание перфторированных кислот на жидкостном хроматомасс-спектрометре LCMS-8040 «Shimadzu»;
- готовились  пользовательские инструкции по работе с жидкостным хроматомасс-спектрометром LCMS-8040 «Shimadzu» и ртутным анализатором РА-915М «Люмэкс»; 
- проводилась подготовка к проведению анализов проб воды на содержание катионов и анионов на ионном хроматографе с кондуктометрическим детектором «Shimadzu;
2.4. Выполнена регламентная плановая промывка жидкостного ионного хроматографа серии LC-20 Shimadzu с кондуктометрическим детектором: приготовлены свежие подвижные фазы, промыты линии и хроматографические колонки.
2.5. Обеспечена постоянная работа и прием информации со станций контроля качества атмосферного воздуха «Поселок» и «Гора». 
3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечили круглосуточный прием и передачу в ААНИИ спутниковой гидрометеорологической информации. 
Всего в ААНИИ передан  2 328  tif-файлов со спутниковыми данными.

4. Метеорологические наблюдения
4.1. Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 4-х автоматических метеостанций.                     08.04. выполнена плановая инспекция градиентного комплекса: считаны данные, заменена карта памяти, проведена замена аккумуляторной батареи, очищены датчики.

5. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.
 Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи. 

6. Геофизические наблюдения. 
Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется прием сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

7. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
7.1. Отряд мерзлотоведения
Проводилась подготовка образцов скважины 19 (долина Грендален, русло р. Грен в среднем течении) для водной вытяжки и их сушка и обработка на определение влажности. 
Изготовлена составная обсадка с целью предотвращения поступления воды в ствол некоторых термометрических скважин.
7.3. Гляцио-геофизическая группа
Продолжены работы по обследованию состояния ледников Земли Норденшельда (о-ов Зап. Шпицберген) с целью определения изменений их мощности и внутреннего строения. Завершены георадиолокационные работы на леднике Фритьоф и выполнены работы на леднике Эрдман. Получена информация о морфометрии ложа, распределении и изменении мощности выше указанных ледников за период с 2010 по 2020 гг., а также изменении толщины слоя, объемов ядер теплого льда и глубины их залегания. Пройдено 10 км георадарных профилей с применением антенны 50 МГц. Проводились ремонтные работы по устранению ряда неисправностей оборудования.
8. Разное
8.1. 09.04. состоялось совещание поселкового штаба по предотвращению распространения коронавируса, на котором присутствовал начальник ЗС РАЭ-Ш.      По состоянию на 09.04 на арх. Шпицберген не выявлено случаев заболевания коронавирусом.

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 08 апреля по 14 апреля 2020 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: -14.2°С
Максимальная: 0.1°С
Минимальная: -20.3°С
Ветер: средний 4 м/с, максимальный порыв 21 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 08 апреля по 14 апреля зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 7. Опасных метеорологических явлений – 0.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ – 21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря – визуально 2 срока,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 ВСВ – всего 21 срок.
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб;
- ледовые наблюдения – ежедневно в 06-30.
3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».
4. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передавалась в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки пинформация кодом УМАГФ и УАБСЕ передавалась в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте. Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавались автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 08 апреля по 14 апреля – 4. 
5. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору один раз в сутки. 
6. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 08 апреля по 14 апреля – 31 срок.
Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.
      	

Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген


