Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 25 по 31 мая 2022 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 01.06.2022:
Температура воздуха: +5,2 °С
Атмосферное давление: 765,0 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 90%
Ветер: штиль

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счётчика частиц АЗ-10, а также спектральной прозрачности атмосферы автоматическим фотометром SP9. 
В течение суток с 30 по 31 мая проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.
1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
0. 30 мая отобраны пробы поверхностной морской воды в прибрежной акватории залива Грёнфьорд в 3 точках. В лабораторных условиях определены их температура, рН и солёность. Общее количество измерений 12.
0. Проведена калибровка кондуктометра Mettler Toledo «SevenCompact S230», рН-метра Mettler Toledo S220 и 7 автоматических дозаторов Biohit.
0. Проведена калибровка спектрофотометра UV-1800 «Shimadzu» с непроточной кюветой для определения массовой концентрации фосфора общего в морских водах. С применением спектрофотометра UV-1800 «Shimadzu было выполнен анализ 3 образцов морской воды  для определения содержания общего фосфора и фосфатов, содержания хлорофилла а, b, c1+c2, феофитина а, каратиноидов, каратиноидов при доминировании диатомовых, перидиней, золотистых и разножгутиковых.  Общее количество измерений 24.
0. Обеспечена бесперебойная работа и приём информации всех газонализаторов станции контроля качества атмосферного воздуха «Посёлок» и газоанализаторов диоксида серы и ртути на станции «Гора» На станции «Гора» выведены временно из эксплуатации анализатор оксида и диоксида углерода и анализатор  озона  в связи с нестабильной работой установленных в них инфракрасного источника и светофильтра.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
3.1. Станция BG-1 приняла следующие спутники в количестве:
METOP-B	- 99
METOP-С	- 99

3.2. Станция BG-2 приняла следующие спутники в количестве:
NPP		- 98

3.3. Станция BG-3 приняла следующие спутники в количестве:
TERRA	- 101
NOAA-19	- 89
Для отправки по FTP было подготовлено 2354 tif-файла спутников METОP и 444 tif- файлов спутника TERRA.

4. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 3-х автоматических метеостанций.
30 мая произведена инспекция данного метеорологического комплекса. Очищены датчики, считаны данные.
5. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи уровнемерного комплекса, установленного в заливе Грёнфьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи. 
6. Геофизические наблюдения
6.1. Обеспечена бесперебойная работа комплекса наклонного зондирования 
[bookmark: _Hlk68002216]ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.  
6.2. [bookmark: _Hlk65670834]Проводились спектральные наблюдения временных характеристик солнечной радиации в диапазоне UVB-UVA оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью исследования влияния солнечных факторов на нижнюю атмосферу в 25 цикле солнечной активности. Данные записываются в память компьютера.

7 Сезонная экспедиция «Шпицберген» 
7.1 Гидрологические исследования
31 мая разбит гидрометрический створ в долине реки Грендален, измерен расход воды и отобраны пробы на мутность и химический состав. 
Продолжаются наблюдения за снеготаянием и камеральные работы.
7.2 Палеогеографические исследования
Завершена химическая обработка 15 проб разреза ВМ19-92 из долины  Рейндален. Проведена дополнительная очистка препаратов в ультразвуковой ванне из-за высокого содержания минерального компонента размерностью меньше 7 мкм.
В рамках аэропалинологического мониторинга установлены пыльцевые ловушки на 3-х гипсометрических уровнях в районе площадки за мониторингом параметров состояния многолетней мерзлоты по проекту CALM. Проведена первичная обработка 2-х полученных ранее проб. 


Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 25 мая по 31 мая 2022 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: 5.1˚С
Максимальная: 8.9˚С
Минимальная: 0.9˚С
Ветер: средний 1 м/с, максимальный порыв 12 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период c 25 мая по 31 мая 2022 года неблагоприятных и опасных метеорологических явлений не зарегистрировано.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок,
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.
3. Радиометрические наблюдения 
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».
4. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки информация кодом УМАГФ и УАБСЕ передавалась в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передаются автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных за период c 25 мая по 31 мая 2022 года магнитных бурь – 3, периодов поглощения космического радиоизлучения не зарегистрировано. 
5. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по пиранометру «Пеленг - СФ-06». 
6. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере в период c 25 мая по 31 мая 2022 года – 63 срока.
Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.
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Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
