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за период с 11.09. по 17.09.2019

1. Аэрозольно-оптические наблюдения
1.1. Проводились круглосуточные измерения счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрического счетчика частиц АЗ-10, аэталометров АЕ33 и SM-IV.
1.2. Выполнялись измерения прозрачности атмосферы автоматическим фотометром SP-9 в непрерывном режиме и фотометром SPM при ясном небе. 
1.3. Проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтры с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.  

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1. Проведена обработка результатов анализа 16 проб фильтратов снега, отобранных в зимний период 2018 г., на содержание полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) методом жидкостной хроматографии на приборе HPLC Shimadzu. На основании полученных данных сделаны дополнения к методике обработки данных в программе LC Solution.
2.2. Продолжалась работа над оформлением методики работы на газовом хроматографе GC-2010Plus Shimadzu (окончена первая редакция документа). Сделаны чек-лист и методика подготовки проб хлорированных органических соединений (ХОС).
2.3. Проведена минерализация 7 проб криоконитов, отобранных в ходе летнего этапа экспедиции «Шпицберген» на леднике Альдегонда, с использованием системы микроволнового разложения «Top Wave» JenaAnalytik для проведения дальнейшего элементного анализа на атомно-абсорбционном спектрофотометре AA-7000 Shimadzu.
2.4. Проведен анализ 5 проб биоты, отобранных сотрудниками  ММБИ в летний период 2019 г. в окрестностях пос. Баренцбург, и 14 проб биоты, отобранных в ходе первого этапа «ТРАНСАРКТИКА - 2019» на борту НЭС «Академик Трёшников», на содержание мышьяка (As), кадмия (Cd), кобальта (Co), хрома (Cr), меди (Cu), сурьмы (Sb) и олова (Sn) методом атомно-абсорбционной спектроскопии на приборе AA-7000 Shimadzu. Общее количество проведенных измерений 133. Производилась обработка результатов анализа.
2.5. Проведена фильтрация и анализ 17 проб (водные вытяжки), отобранных отрядом геоморфологии в сезонной экспедиции «Шпицберген», на содержание следующих элементов:
· общий азот (TN), общий углерод (TC), неорганический углерод (IC), общий органический углерод (ТОС) на приборе ТОС-LCSH Shimadzu;
· общий ионный состав на ионном хроматографе Shimadzu;
· показатели электропроводности, солености и pH на приборах Mettler Toledo pH/Ion и Mettler Toledo Conductivity.
2.6. Готовилась новая инструкция по работе на спектрофотометре UV-1800 Shimadzu.
2.7. Проведена корректировка нуля анализаторов и обеспечена постоянная работа и прием информации станций контроля качества атмосферного воздуха «Гора», и «Поселок».





3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург
3.1. Обеспечена круглосуточная работа станций   BG-1, BG-2, прием и передача в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
3.2. Всего в ААНИИ передано 1 429 tif-файла со спутниковыми снимками.
3.3. Станция BG-3   03.09.2019 выведена из работы специалистом фирмы “KONGSBERG AS”. Им был демонтирован блок управления антенной (ACU) для последующей замены его на исправный в рамках действующего контракта с ААНИИ на постгарантийное обслуживание.

4. Метеорологические наблюдения
4.1. 13.09. завершены работы по замене сенсоров и логгера автоматического градиентного комплекса, установленного на криосферном полигоне в пос. Баренцбург. 
14.09. проведена инспекция комплекса, считаны данные c метеостанции.

5. Океанологические наблюдения
5.1. Обеспечена бесперебойная работа и передача данных по каналу спутниковой связи с автоматического уровнемерного комплекса, установленного в заливе Гренфьорд.

6. Геофизические наблюдения
6.1.  Проводились апробационные наблюдения солнечной УФ-радиации в диапазонах UVA (400-315 нм) и UVB (315-280 нм) оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью отработки методики спектрального мониторинга УФ-радиации в 25-м цикле солнечной активности (2020-2032). Данные записывались в память компьютера.

7. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
Гидрологические наблюдения
7.1. Произведено плановое измерение расходов воды 7 рек залива Гренфьорд, отобраны пробы воды на мутность. Получены данные об изменениях уровня и температуры воды в озерах Стемме, Конгресс и Брехьерна за весь гидрологический сезон. Осуществлена переустановка уровнемерных комплексов на зимний период.
7.2. . Выполнена камеральная обработка материалов натурных наблюдений и фильтрация проб пресной воды в химико-аналитической лаборатории.

Гляциологические наблюдения 
7.3. Выполнен пешеходный маршрут на ледник Западный Гренфьорд с измерением абляции;
7.4. Выполнен пешеходный маршрут на ледник Альдегонда и измерением абляции и скачиванием данных метеостанции, установленной в нижней части ледника;


Геоморфологические наблюдения
7.5. Выполнен маршрут на оз. Конгресс с отбором проб грунтовых и поверхностных вод на изотопный и гидрохимический анализы;
7.6. Выполнена подготовка проб воды к анализу в лаборатории РАЭ-Ш.
Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 11 сентября по 17 сентября 2019 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: 4.7 °С
Максимальная: 10.9°С
Минимальная: -0.8°С
Ветер: средний 3 м/с, максимальный порыв 13 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 11 сентября по 17 сентября зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 0. Опасных метеорологических явлений – 0.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
Проведение морских наблюдений включало в себя: 
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок.
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.
3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».

1. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки передавалась информация кодом УМАГФ и УАБСЕ в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передаются автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 11 сентября по 17 сентября – 3. 

1. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией выполнялись по интегратору один раз в сутки. 
1. Озонометрические наблюдения
Выполнялись наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере – 56 сроков.
      
           
Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген



