[bookmark: _GoBack]Отчет о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период с 19 мая по 25 мая 2021 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 26.05.2021:
Температура воздуха: -1°С
Атмосферное давление: 755 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 93%
Ветер: направление Ю-З; 7 м/с
1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV.
Выполнялись круглосуточные измерения спектральной прозрачности атмосферы при помощи солнечного фотометра SP-9.
Выполнялись измерения спектральной прозрачности атмосферы фотометром SPM при отсутствии облачности на солнце.
С 25.05. по 26.05.2021 проводился отбор проб приземного аэрозоля для определения элементного состава (суточная серия) с помощью одноканального аспиратора.

2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш 
2.1.  Выполнен анализ 9 образцов озёрной воды, предоставленных гидрологическим отрядом сезонной экспедиции и 3 образцов водопроводной воды, предоставленных отрядом экологического мониторинга для определения содержания общего азота (TN), общего углерода (TC), нелетучего органического углерода (NPOC) и неорганического углерода (IC) с использованием анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L. Общее количество проведённых измерений 48. 
2.2. Выполнен анализ 3 образцов талого снега и 7 образцов озерной воды, предоставленных гидрологическим отрядом сезонной экспедиции и 10 образцов талого снега, предоставленных отрядом экологического мониторинга в 2-х параллельных измерениях для определения ионного состава на жидкостном хроматографе серии LC-20 Prominence «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором. Общее количество проведённых измерений 40.
2.3. На жидкостном хромато-масс-спектрометре LCMS-8040 «Shimadzu»:
- проведено программирование метода анализа в режиме проточно-инжекционного анализа (FIA);
- проведено сканирование стандарта смеси 13 перфторированных кислот и 2 внутренних стандартов на первом (Q1) и третьем (Q3) квадруполях в режиме FIA;
- проведена MRM (-) оптимизация метода для смеси стандартов 13 перфторированных кислот и 2 внутренних стандартов в режиме FIA;
- определены величины m/z продуктов депротонирования стандартов перфторированных кислот для последующей оптимизации метода с использованием хроматографической колонки.
2.4. Проведена плановая промывка насосов жидкостной хроматографической системы LC-20 «Shimadzu» (определение полициклических ароматических углеводородов).
2.5. Обеспечена постоянная работа и приём информации со станций контроля 
качества атмосферного воздуха НС «Посёлок» и ВС «Гора».	 


3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станциями BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечен круглосуточный прием спутниковой гидрометеорологической информации. Данные обработаны и направлены в ЦЛГМИ ААНИИ по интернету.
Всего передано 8 0323 tif-файла со спутниковой информацией.
В период с 19.05.2021г. по 25.05.2021г. были перебои с получением и/или обработкой 
[bookmark: _Hlk72931068]снимков на станции BG-2 в связи с проведением работ по обновлению ПО станции BG-2 сотрудниками Kongsberg AS.

4. Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 3-х автоматических метеостанций. 25.05.2021 произведена инспекция метеорологического комплекса CAMPBELL SCI, очищены датчики.

5. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи двух уровнемерных комплексов, установленных в заливе Гренфьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи.

6. Геофизические наблюдения
6.1. [bookmark: _Hlk65670834] Проводились наблюдения солнечной УФ-радиации в диапазонах UVA (400-315 нм) и UVB (315-280 нм) оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью отработки методики спектрального мониторинга УФ-радиации в 25-м цикле солнечной активности (2020-2032). Данные записывались в память компьютера.
6.2. Выполнялось зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

7. Сезонная экспедиция «Шпицберген»

7.1. Гидрологический отряд
24.05.2021 выполнена завершающая снегомерная съёмка на леднике Альдегонда. Произведено измерение высоты снежного покрова при помощи георадара «Пикор-Лёд» по сети профилей на всей площади ледника, выполнено описание структуры и текстуры снега в 2 шурфах. 
С целью расширения района исследования мощности и плотности залегания снежного покрова на водосборе реки Грёнфьорд, осуществлён рекогносцировочный выезд в долины её притоков – реки Ямна и Крока.
Продолжаются работы по программе экспериментальных наблюдений за испарением с поверхности снежного покрова. 
Ведётся камеральная обработка данных снегомерных съёмок.
Подготовлен информационный отчёт о результатах весенней части экспедиционных гидрологических работ.
7.2. Отряд экологического мониторинга 
Выполнялась обработка проб, отобранных ранее в ходе полевых выездов: 
разморожены пробы воды, отобранные и законсервированные в 2020 году из оз. Биенда-Стемме, р. Грёндалсэльва и акватории залива Биллефьорд в районе посёлка Пирамида (всего 3 пробы). В указанных пробах проведена пробоподготовка для анализов на содержание хлорорганических соединений (ХОС), полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), общего фосфора, азота нитритного, азота общего, кремния, а также проведён анализ на содержание нефтяных углеводородов (НУ). 
Подготовлен информационный отчёт о результатах весенней части работ отряда экологического мониторинга.

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 19 мая по 25 мая 2021 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: -3,9 °С
Максимальная: -0.8°С
Минимальная: -7,4°С
Ветер: средний 3 м/с, максимальный порыв 10 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 19 мая по 25 мая зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 1. Опасных метеорологических явлений – 0.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок,
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.
3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».
4. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передавалась в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки информация кодом УМАГФ и УАБСЕ передавалась в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавалась автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 19 мая по 25 мая – 3. 
5. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводились по интегратору один раз в сутки. 
6. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 19 мая по 25 мая – 39 сроков.
Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.



Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
