[bookmark: _GoBack]Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
    за период с 08 сентября по 14 сентября 2021 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 15.09.2021:
Температура воздуха: +2°С
Атмосферное давление: 759 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 79%
Ветер: направление Ю-В; 3 м/с

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV, а также счётчиков частиц АЗ-10 и Grimm.
Выполнялись круглосуточные измерения спектральной прозрачности атмосферы автоматическим фотометром SP-9 и фотометром SPM при отсутствии облачности на солнце.
С 13.09 по 14.09.2021 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора (суточная серия) для определения элементного состава.
2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш 
 2.1. Выполнено определение рН и электропроводности 7 образцов речных вод, 1 образца озёрных вод и 1 образца льда, предоставленных отрядом гляциологии и мерзлотоведения, с использованием кондуктометра Mettler Toledo «SevenCompact S230» и рН-метра Mettler Toledo S220. Общее количество проведённых измерений 18.
2.2. Выполнен анализ 4 образцов речных вод, предоставленных отрядом геоморфологии в 2021 г., и 10 образцов речных вод, предоставленных отрядом гидрологии, в 3-х параллельных измерениях для определения ионного состава на жидкостном хроматографе серии LC-20 Prominence «Shimadzu» с кондуктометрическим детектором. Общее количество проведённых измерений 42.
2.3. Выполнен анализ 20 образцов озёрных вод, предоставленных отрядом гидрологии в 2021 г., для определения содержания общего азота (TN), общего углерода (TC), нелетучего органического углерода (NPOC) и неорганического углерода (IC) с использованием анализатора органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L. Общее количество проведённых измерений 80.
2.4. Проведена замена вакуумного датчика Пирани системы лиофильной сушки Alpha 1-4 LDPlus Christ.
2.5. Проведена плановая промывка насосов жидкостной хроматографической системы LC-20 «Shimadzu» (определение полициклических ароматических углеводородов).
2.6. Обеспечена постоянная работа и приём информации со станций контроля 
качества атмосферного воздуха НС «Посёлок» и ВС «Гора».

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станциями BG-1, BG-2 и BG-3 обеспечен круглосуточный прием спутниковой гидрометеорологической информации. 
Было подготовлено и отправлено в ААНИИ по FTP 3408 tif-файла спутника NOAA, 2798 tif-файлов спутников METОP, 752 tif-файла спутника TERRA, 992 tif-файла спутника NPP.
Метеорологические наблюдения
Выполнялись непрерывные метеонаблюдения на криосферном полигоне при помощи автоматического градиентного комплекса и 3-х автоматических метеостанций. 13.09.2021 произведена инспекция метеорологического комплекса CAMPBELL SCI, очищены датчики, считаны данные.

4. Постоянные океанологические наблюдения
Выполнялись непрерывные наблюдения за уровнем моря и температурой воды при помощи двух уровнемерных комплексов, установленных в заливе Гренфьорд.
Данные передавались в ААНИИ по каналу спутниковой связи.

6. Геофизические наблюдения
6.1. [bookmark: _Hlk65670834] Проводились наблюдения солнечной УФ-радиации в диапазонах UVA (400-315 нм) и UVB (315-280 нм) оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648 с целью отработки методики спектрального мониторинга УФ-радиации в 25-м цикле солнечной активности (2020-2032). Данные записывались в память компьютера.
6.2. Выполнялось зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме тестирования осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.

7. Сезонная экспедиция «Шпицберген»

7.1. Гидрологический отряд
Выполнены регулярные измерения расходов воды и взвешенных наносов рек: Грен, Гренфьорд, Бретьерна, Брюде и Васстак. 
Дважды произведены измерения расходов воды рек Альдегонда и Конгресс. 
Повторно измерены расходы воды, отобраны пробы воды на гидрохимию и изотопный состав в трёх местах выхода талых вод у подножья ледника Альдегонда. Всего отобрано 9 проб воды на мутность и 6 проб воды на гидрохимию и изотопный состав. 
Выполнен перенос плановой и высотной отметок с пункта фундаментальной астрономо-геодезической сети (ФАГС) «Баренцбург» и базовой станции, расположенной возле выносного пункта приёма информации (ВППИ) на рабочий репер вблизи гидрометрического створа реки Васстак. 
Произведена камеральная обработка материалов полевых наблюдений. 
В химико-аналитической лаборатории РАЭ-Ш выполнены 13 измерения pH и электропроводности, а также фильтрация 7 проб воды для определения мутности речных потоков.
[bookmark: _Hlk80187905]7.2. Отряд гляциологии и мерзлотоведения 
[bookmark: _Hlk81396953]В течение отчётного периода выполнено:
[bookmark: _Hlk81396862]- 09.09.2021 - маршрут на ледник западный Грёнфьорд с промером абляции и перебуриванием абляционных реек;
- 11.09.2021 - маршрут с промером абляции и перебуриванием абляционных реек на ледник Альдегонда.
7.3. Отряд метеорологии
В течение отчётного периода выполнено:
- 09.09.2021 - маршрут на ледник Западный Грёнфьорд с выполнением съёмки альбедо;
- 11.09.2021 - маршрут на ледник Альдегонда с выполнением съёмки альбедо.
- считаны данные с теплобалансовой установки, термокосы, градиентных АМС и стационарных АМС, установленных на леднике Альдегонда. К АМС, установленной на нижней морене ледника Альдегонда подключено дополнительное питание.

На этом гляциологические и метеорологические работы по программе сезонной экспедиции «Шпицберген» завершены.

Отчет о работах ГМО «Баренцбург» на Шпицбергене
за период с 08 сентября по 14 сентября 2021 г.
(по информации Мурманского УГМС)
Погодные условия на ГМО «Баренцбург» за прошедшую неделю:
Средняя температура воздуха: 2.4 °С
Максимальная: 5.6 °С
Минимальная: -0.2°С
Ветер: средний 2 м/с, максимальный порыв 7 м/с.

1. Метеорологические наблюдения
Обеспечено проведение 8 стандартных сроков в сутки с полным комплексом метеорологических наблюдений (температура воздуха, давление и влажность воздуха, осадки, температура подстилающей поверхности, видимость, облачность, характеристики ветра, атмосферные явления, высота снежного покрова). Вся информация оперативно передавалась в ФГБУ «Мурманское УГМС» и далее в оперативные подразделения Росгидромета. Всего проведено 56 сроков метеорологических наблюдений. 
В период с 08 сентября по 14 сентября зарегистрировано неблагоприятных метеорологических явлений – 0. Опасных метеорологических явлений – 0.
1. Морские гидрометеорологические наблюдения
- наблюдения над уровнем моря по футштоку в 06,12,18 ВСВ-21 срок, по мареографу – непрерывная запись 7 суток,
- наблюдения над волнением моря-визуально 21 срок,
- определение температуры морской воды в сроки 06, 12, 18 – всего 21 срок,
- отбор проб и определение солёности и плотности морской воды с помощью ареометра – 7 проб.
3. Радиометрические наблюдения
1 раз в сутки проводились измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД, мкЗв/ч) на расстоянии 1м от поверхности. Данные переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС».
4. Геофизические наблюдения
Производились непрерывные наблюдения по магнитно-вариационному комплексу и регистрации уровня космического радиоизлучения. Исходная информация комплекса в цифровом виде ежеминутно передается в ФГБУ «ААНИИ».
Один раз в сутки информация кодом УМАГФ и УАБСЕ передавалась в ионосферно-магнитную службу ФГБУ «МУГМС» по электронной почте.
Информация кодом АМПЛИ и МАГМА передавалась автоматически (АМПЛИ – 24 раза, МАГМА – 8 раз).
Количество зарегистрированных магнитных бурь за период с 08 сентября по 14 сентября – 2. 
5. Актинометрические наблюдения
Актинометрические наблюдения над суммарной радиацией проводятся по интегратору один раз в сутки. 
6. Озонометрические наблюдения
Наблюдения за содержанием общего озона в атмосфере с 08 сентября по 14 сентября – 54 срока.
Полученные материалы обработаны, переданы в ФГБУ «Мурманское УГМС» и ГГО для контроля и пополнения фонда данных.



Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген

