Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 19 по 25 июня 2024 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 26.06.2024:
Температура воздуха: + 5,9°С
Атмосферное давление: 738,0 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 97 %
Ветер: С-С-З 1 м/с, порывы 5 м/с
Осадки: пасмурно, слабый дождь.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометра SM-IV и счетчика частиц АЗ-10, а также спектральной прозрачности атмосферы фотометром SPM-10.
В течение суток с 25 по 26 июня проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Выполнен анализ содержания различных форм растворенного углерода и азота в 7 образцах речной воды по программе гидрологических исследований сезонной экспедиции с использованием анализатора углерода TOC-L Shimadzu с приставкой TNM-L. Общее количество измерений 70.
2.2 Проведено измерение содержания гидрокарбонатов в 7 образцах речной воды по программе гидрологических исследований сезонной экспедиции титриметрическим методом с использованием pH-метра Mettler Toledo S220 и бюретки Biohit Biotrate.  Общее количество измерений 14.
2.3 Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества атмосферного воздуха «Поселок». Произведена инспекция павильона СККАВ. 24.06. произведена калибровка газоанализатора CO12 газами CO и CO2.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Приём и передача спутниковых снимков в Центр ледовой гидрометеорологической информации ААНИИ временно осуществлялись в автоматическом режиме. Всего подготовлено 4437 tif-файлов спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 2655 tif-файла спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.
25.06 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Выполнялись спектральные наблюдения солнечного излучения УФ-Б и УФ-А (спектрометр AvaSpec-3648) и регистрация уровня УФ-индекса в диапазоне эритемной активности ультрафиолетовой радиации с помощью УФ-индикатора №28 (ГГО). Данные записывались в файл и передавались на сервер отдела геофизики.

6. Сезонная экспедиция
6.1 Гидрологические наблюдения
19-20.06 в химико-аналитической лаборатории выполнено фильтрование 7 проб речной воды для определения содержания взвешенного вещества. Проводилась камеральная обработка полученных материалов.
21.06 осуществлён рекогносцировочный выезд с целью выбора места для организации площадки ГГИ-500 (измерение испарений с поверхности почвы).
24.06 измерены расходы, отобраны пробы речной воды для определения мутности на р. Грёндален.
25.06 велась камеральная обработка данных и подготовка оборудования для почвенных измерений.

7. Разное
18 и 24.06 выполнены технические рейсы в пос. Лонгйирбюен на маломерном судне Polarcirkel, в расположение РАЭ-Ш доставлено 420 л дизельного топлива и 747 л бензина.
[bookmark: _GoBack]Выполнялись ремонтно-восстановительные работы в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ): завершена подготовка комнат для проживания сотрудников, велась подготовка к работам по прокладке и установке в здании коммуникаций теплоснабжения. Осуществлялись ремонтно-профилактические мероприятия: в здании жилого корпуса №1 ремонт теплоузла, профилактика коммуникаций теплоснабжения лабораторных корпусов №1 и №2.


Российская научная арктическая экспедиция на архипелаге Шпицберген
