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1.Наблюдения за аэрозолями атмосферного воздуха
1.1. Проводились круглосуточные измерения с дискретностью в один час счетных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе фотоэлектрических счетчиков частиц АЗ-10 и Grimm 1.109 и аэталометров AE 33 и SM-IV.
1.2. Проводились параллельные измерения аэрозольной оптической толщины (АОТ) атмосферы при ясном небе с помощью ручного (SPM) и автоматического (SP9) фотометров.
1.3. Отобраны пробы приземного аэрозоля на фильтры с помощью аспиратора для последующего химического анализа. Отбор производился в течение суток начиная с 07:20 Мск 27.08.2018.
2. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1. Выполнен элементный анализ:
- 63 проб почв и донных отложений и 40 проб растений на содержание ртути;
2.2.Проведена подготовка:
- 3 проб почв, 21 пробы растений и 14 проб грунта  для дальнейшего анализа на содержание полициклических ароматических углеводородов (ПАУ);
- 24 проб почв для дальнейшего анализа на содержание хлорорганических соединений (ХОС);
2.3. Проведен анализ  3 проб воды на содержание растворенных форм общего и органического углерода и 8 проб воды на содержание основных ионов и кремния.
2.4. Установлена градуировочная характеристика жидкостного хроматографа для анализа полициклических ароматических углеводородов (ПАУ).
2.5. Обеспечена постоянная работа автоматических станций контроля качества атмосферного воздуха «Гора» и «Поселок» по мониторингу содержания основных газов в пос. Баренцбург и окрестностях. 
3. Выносной пункт приема-передачи спутниковой информации (ВППИ) в пос. Баренцбург
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. Всего подготовлено и отправлено в ААНИИ 533 tif–файла со спутниковыми снимками.
4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического градиентного гидрометеорологического комплекса (криосферный полигон ААНИИ, Баренцбург) и метеорологического комплекса для измерения приземных турбулентных потоков (международный   проект QUARCСS (ИФА -ААНИИ-AWI, Баренцбург).
29.08.2018 проведена инспекция и обслуживание комплекса ААНИИ, отрегулировано положение мачты, откачана лишняя жидкость из осадкомера,  04.09.2018 произведено считывание данных;
29.04.2018 проведена инспекция комплекса QUARCСS. 
5. Сезонная экспедиция «Шпицберген – 2018».
Продолжены работы по программе сезонной экспедиции «Шпицберген–2018». 
5.1. Гидрологический отряд
Выполнены измерения расходов воды в реках: Грен, Гренфьорд, Бретьерна, Альдегонда, Брюде и Конгресс. Отобраны пробы воды на мутность и  на гидрохимический анализ.
На реке Бретьерна установлен автоматический пробоотборный комплекс. Отобрано 24 пробы воды с дискретностью 2 часа во время продолжительного дождевого паводка.
Выполнена камеральная обработка материалов измерений, фильтрация проб воды, измерений pH и электропроводности в отобранных пробах
5.2. Отряд палеогеографии и мерзлотоведения.
В ходе работ выполнено:
- маршрут на оз. Линне с описанием разрезов морских террас и подбором мест под перспективное бурение;
- обзорный маршрут с группой студентов МГУ на площадку CALM с демонстрацией скважин и термометрическими промерами;
- обзорный маршрут с группой студентов МГУ на мыс Финесет на разрез морской террасы;
- обзорный маршрут с группой студентов МГУ в устье долины Грендален с заложением геоботанического профиля и шурфовкой;
- маршрут в окрестностях поселка Пирамида с расчисткой и описанием разрезов морских террас в целях подбора мест под перспективное бурение.
5.3. Океанологический отряд.
Выполнено термохалинное профилирование водной толщи на 32 станциях океанографического полигона в заливе Гренфьорд и на 16 станциях на поперечном разрезе в мористой части залива Исфьорд и продольном разрезе по оси Исфьорд - Биллефьорд.
5.4. Метеогруппа
Проведен осмотр окрестностей озера Стемме для подбора места предполагаемой установки термокосы в период  начала ледообразования.
Выполнена  рекогносцировка в пос. Пирамида, долине Миммердаллен и районе бухты Петунья с целью выбора   места для возможного размещения аппаратурного комплекса, предназначенного для получения информации о  процессах массо-энерго-обмена атмосферы и подстилающей поверхности.   
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