Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 26 марта по 01 апреля 2025 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 02.04.2025:
Температура воздуха: -8,0 °С
Атмосферное давление: 746,7 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 73 %
Ветер: СЗ 2-5 м/с.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе счетчика частиц АЗ-10 и нефелометра TSI.
Выполнялись измерения аэрозольной оптической толщины атмосферы с помощью солнечного фотометра SPM в ясную погоду.
В течение суток с 01.04 по 02.04 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Проведена плановая промывка насосов LC-20ADXR жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 Shimadzu.
2.2 Определены щелочность и содержание гидрокарбонатов методом титриметрии в 3 образцах воды по программе изучения динамики многолетней мерзлоты с использованием титратора Mettler Toledo T70.
2.3 Велось техническое обслуживание анализатора органического углерода ТОС-L Shimadzu с приставкой TNM-L, при поддержке сервисного инженера выявлено повреждение хемилюминесцентного детектора, азотная приставка отключена.
2.4 Отобран образец атмосферных осадков для последующего анализа содержания изотопов кислорода и водорода.
2.5 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», произведена инспекция павильона СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP были подготовлены 3600 tif-файлов спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 1564 tif-файла спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.
01.04 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648, данные записывались в память компьютера.

6. Разное
6.1 Мерзлотные наблюдения
В п. Пирамида выполнены измерения температуры в 7 скважинах геотехнического мониторинга под зданиями на свайных фундаментах. На промороженной охлаждающими устройствами дамбе водозаборного озера Гусиное обнаружена скважина советского периода, выполнены измерения температуры. В долине Хорбидален отобраны пробы подледниковых вод. Обследованы 11 глубоких углепоисковых скважин.

7. Разное
Выполнялись ремонтно-монтажные работы в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ) по прокладке труб теплоснабжения. Утилизировался ветхий и непригодный для дальнейшего использования хозяйственный и экспедиционный инвентарь на складе №2.
В п. Лонгйир закуплен бензин для обеспечения работ сезонной экспедиции.
Выполнялось техническое обслуживание транспортной техники.
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