Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 31 июля по 06 августа 2024 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 07.07.2024:
Температура воздуха: +9,9°С
Атмосферное давление: 750,0 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 95%
Ветер: штиль
Осадки: пасмурно, слабый дождь.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометра SM-IV и счетчика частиц АЗ-10, а также спектральной прозрачности атмосферы фотометром SPM-10.
В течение суток с 05 по 06 августа проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 Измерены рН и удельная электропроводность в 12 образцах природной воды по программам гидрологических и гляциологических исследований сезонной экспедиции с использованием pH-метра Mettler Toledo S220 и кондуктометра Mettler Toledo S230. Общее количество измерений 24.
2.2 Проанализировано содержание основных ионов в 12 образцах природной воды с использованием жидкостного хроматографа серии LC-20 Prominence Shimadzu с кондуктометрическим детектором. Общее количество измерений 24.
2.3 Определено содержание различных форм растворенного углерода и азота в 3 образцах озерной воды с использованием анализатора органического углерода ТОС-L Shimadzu с приставкой TNM-L. Общее количество измерений 30.
2.4 Выполнены измерения содержания гидрокарбонатов титриметрическим методом в 12 образцах природной воды с использованием оборудования рН-метра Mettler Toledo S220 и автоматической бюретки. Общее количество измерений 24.
2.5 Произведена механическая чистка дистиллятора GFL-2008 в лаборатории гидрохимии.
2.6 Отобран образец атмосферных осадков для последующего анализа изотопов кислорода и водорода.
2.7 Выполнен ежемесячный учёт прекурсоров, жидких и сухих реактивов, стандартов, растворов, фильтров, колонок и предколонок, а также газовых баллонов в лаборатории и контроля качества атмосферного воздуха (СККАВ).
2.8 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок». Произведена инспекция павильона СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Приём и передача спутниковых снимков в Центр ледовой гидрометеорологической информации ААНИИ временно осуществлялись в автоматическом режиме. Всего подготовлено 3896 tif-файла спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 1885 tif-файла спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.
05.08 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1. Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Выполнялись спектральные наблюдения солнечного излучения УФ-Б и УФ-А (спектрометр AvaSpec-3648) и регистрация уровня УФ-индекса в диапазоне эритемной активности ультрафиолетовой радиации с помощью УФ-индикатора №28 (ГГО). Данные записывались в файл и передавались на сервер отдела геофизики.

6. Сезонная экспедиция
6.1 Гидрологические наблюдения
31.07, 06.08 измерены расходы воды и отобраны пробы воды на реках Грёнфьорд, Бретьорна, Альдегонда, Брюде, Конгресс, Васстак;
01.08 велась подготовка оборудования для проведения CTD-зондирования на оз.Конгресс;
02.08 CTD-зондирование оз.Конгресс в пяти точках, отобраны пробы озёрной воды по горизонтам (общее количество образцов 19);
03.08 камеральная обработка результатов CTD-зондирования на оз.Конгресс;
05.08 проводилась обработка проб в химико-аналитической лаборатории.

6.2 Гляциологические наблюдения
04.08 измерение абляции по уровнемерным рейкам на леднике Альдегонда, оказана помощь сотрудникам метеорологического отряда в переносе АМС;
06.08 геодезическая съемка поверхности ледника Альдегонда.

6.3. Палеогеографические наблюдения
В составе полевого отряда ВНИИОкеангеология выполнялись полевые исследования в северной части о. Земля Принца Карла: выполнено 4 геоморфологических маршрута, отобраны 2 пробы четвертичных отложений на радиоуглеродный анализ, 1 проба – на макроанализ, 1 проба – на ураново-ториевый анализ, 22 пробы – для последующего диатомового анализа.

6.4. Метеорологические наблюдения
[bookmark: _GoBack]С 03.08. начато выполнение работ по программе «Экспериментальные исследования теплового баланса и особенностей микроклимата снежно-ледниковых покровов» в ходе летнего этапа сезонной экспедиции «Шпицберген» 2024 г. В ходе двух полевых выходов на ледник Альдегонда осуществлены:
04.08 перемещение АМС с «нижней» морены ледника на морену в центральной части ледника, установка теплобалансовой (ТБ) мачты в центральной части ледника;
06.08 маршрутная съёмка альбедо.

7. Разное
Выполнялись ремонтно-восстановительные работы в жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ). Производились прокладка и установка в здании коммуникаций теплоснабжения. Осуществлялись профилактические работы в системе теплоснабжения в зданиях лабораторных корпусов №1 и №2.
В помещении СККАВ «Гора» сотрудниками Полярного геофизического института РАН по согласованию с ААНИИ начата установка аппаратуры для регистрации полярных сияний и регистрации гамма-излучения.
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