Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 09 по 15 августа 2023 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09-00 мск 16.08.2023:
Температура воздуха: + 5,6 °С
Атмосферное давление: 752,1 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 82%
Ветер: ЮЮЗ 3 м/с

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе аэталометров АЕ33 и SM-IV и счётчика частиц АЗ-10.
В течение суток с 15 по 16 августа проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.
Ведутся измерения аэрозольной оптической толщины атмосферы с помощью солнечного фотометра SP-9.
1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 На анализаторе органического углерода ТОС-L «Shimadzu» с приставкой TNM-L выполнены следующие анализы:
- 2 образца озерной воды, отобранных отрядом экологического мониторинга сезонной экспедиции, на содержание общего органического углерода (TOC), содержания общего азота (TN), общего углерода (TC); общее количество измерений 4.
- 7 образцов речной воды, отобранных гидрологическим отрядом сезонной экспедиции, на содержание общего органического углерода (TOC), неорганического углерода (IC), содержания общего азота (TN), общего углерода (TC), нелетучего органического углерода (NPOC) и расчета массовой концентрации гидрокарбонатов; общее количество измерений 28.
2.2 Совместно с отрядом экологического мониторинга сезонной экспедиции подготовлены кадмиевые редукторы для определения азота-нитратного в пресных и морских водах.
2.3 Осуществлен поиск клевера ползучего (белого) в поселках Пирамида и Баренцбург с отбором 7 проб почвы. Растение не обнаружено, но в пос. Пирамида обнаружен вид горошка из общего с клевером семейства. По итогам работы подготовлен отчет. 
2.4 Обеспечена постоянная работа и приём информации на станции контроля качества воздуха (СККВ) «Поселок». 
3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации. 
Для отправки по FTP было подготовлено 5365 tif-файла спутников METОP, 708 tif-файлов спутника TERRA, 2613 tif-файлов спутника NOAA, 817 tif-файлов спутника NPP.
Температурный режим в серверной поддерживается в пределах 21 ÷ 23 °С.
4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI и трех АМС на криосферном полигоне. 15 августа выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.
5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1. Проводятся непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648. Данные записываются в память компьютера.
5.2. Проводится регистрация уровня УФ-индекса в диапазоне эритемной активности ультрафиолетовой радиации с помощью индикатора «УФР» (ГГО-ААНИИ). Данные суточных измерений записываются в файл и передаются на сервер отдела геофизики.
5.3. Выполняется наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 - BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD - BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ. 
6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
6.1 Гидрологические наблюдения
Измерены расходы воды и отобраны пробы на мутность на реках Грен, Гренфьорд, Бретьерна, Альдегонда, Брюде, Конгресс, Васстак. Выполнено нивелирование уровнемерных свай на р. Гренфьорд и Бретьерна.
В химико-аналитической лаборатории профильтрованы 7 проб речной воды на содержание взвешенного вещества. Выполняется камеральная обработка полученных данных.
6.2 Метеорологические наблюдения
Выполнена лабораторная проверка метеорологических приборов и датчиков и 15.08 совершен выход на ледник Альдегонда. Скачаны данные с 2-х автоматических метеорологических станций (АМС), выполнена замена аккумуляторов на АМС у подножия ледника. В центре ледника установлен радиометр. Все датчики проверены и запущены на запись данных.
6.3 Экологические исследования
 Проведены полевые выходы в поселок Пирамида и в акваторию залива Гренфьорд, в ходе которых отобраны следующие пробы:
- 2 пробы озерной воды,
- 2 пробы озерных донных отложений,
- 12 проб грунта,
- 4 пробы мха,
- 6 проб сосудистых растений,
- 3 пробы атмосферного аэрозоля,
- анализ при помощи ГАНК-4 на определение CO, H2S, NO2, NH3, SO2,
- 20 проб морской воды.
В химико-аналитической лаборатории проведены следующие работы:
- обработана и построена градуировка для определения ПАУ на жидкостном хроматографе «Shimadzu» LC и в 11 пробах воды определены ПАУ,
- 11 проб воды на ХОС подготовлены к транспортировке в СПб, 
- профильтрованы 4 пробы озерной и 3 пробы морской воды для определения содержания взвешенных веществ, 
- подготовлен 21 фильтр для определения во взвешенных веществах ХОС, ПАУ и ТМ,
- в 4-х пробах озерной и 3-х пробах морской воды определены общая щелочность, фосфор фосфатный и общий, кремний, азот нитритный,
- пробы озерной воды подготовлены для определения элементов ионного состава, а морской воды для определения азота общего и общего органического углерода.
6.4 Гляциологические и мерзлотоведческие исследования
Выполнены полевые маршруты в районе пос. Пирамида, на ледники Зап. Гренфьорд и Альдегонда. В пос. Пирамида выполнены термометрические наблюдения в 6 скважинах. На  леднике Зап. Гренфьорд выполнены геодезические измерения, замеры абляции и перебуривание реек. На леднике  Альдегонда выполнены замеры абляции и перебуривание реек.
6.5 Палеогеографические исследования
Выполнены 3 полевых маршрута с отбором 6 образцов четвертичных отложений в южной части Земли Принца Карла и 1 маршрут в Имербухте. 
В рамках аэропалинологического мониторинга выполнена плановая смена пыльцевых ловушек на 3-х гипсометрических уровнях в районе пос. Баренцбург и в районе площадки CALM. 
7. Разное 
[bookmark: _GoBack]Продолжаются кровельные работы на жилом корпусе №2 (бывшее здание ПМГРЭ). Осуществляется плановая профилактика транспортной техники. Выполнено технологическое подключение к сети электроснабжения научных павильонов Arctic-24, расположенных на геофизическом полигоне.
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