Информация о работах ААНИИ на Шпицбергене
за период c 18 по 24 июня 2025 г.

Погода в пос. Баренцбург по данным ГМО «Баренцбург» на 09:00 мск 02.07.2025:
Температура воздуха: 7,0 °С
Атмосферное давление: 742,3 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 68 %
Ветер: ЮЮВ 6-9 м/с.

1. Наблюдения за аэрозолями приземного воздуха 
Проводились круглосуточные измерения счётных и массовых концентраций аэрозольных частиц и сажи в приземном слое с использованием аэрозольного комплекса в составе счетчика частиц АЗ-10 и нефелометра TSI.
Выполнялись измерения аэрозольной оптической толщины атмосферы с помощью солнечного фотометра SPM в ясную погоду.
В течение суток с 01.07 по 02.07 проводился отбор проб приземного аэрозоля на фильтр с помощью одноканального аспиратора для определения элементного состава.

1. Химико-аналитическая лаборатория РАЭ-Ш
2.1 По программе гидрохимических исследований проведён отбор морской воды из залива Гренфьорд в 2-х точках: пирс у морского поста и пирс у ТЭЦ. Определены следующие параметры:
- содержание растворённого кислорода с помощью оптического датчика кислорода WTW FDO 925 и йодометрическим методом Винклера с помощью бюретки Biohit Biotrate, общее количество измерений 12,
- значения активной флуоресценции хлорофилла а с помощью портативного флуориметра Fluor Pen FP110-LM/D «PSI», общее количество измерений 8,
- содержание хлорофилла а и других пигментов фотометричсеким методом с помощью UV-1800 Shimadzu с непроточной кюветой, общее количество измерений 12.
Пробы морской воды профильтрованы для последующего определения концентрации хлорофилла а и пигментов фотометрическим методом, фильтры заморожены.
2.2 Проведена плановая промывка насосов LC-20ADXR жидкостного хромато-масс-спектрометра LCMS-8040 Shimadzu и жидкостного ионного хроматографа LC-20 Prominence  Shimadzu.
2.3 Выполнено техническое обслуживание плунжерного дозирующего насоса жидкостного ионного хроматографа LC-20 Prominence Shimadzu.
2.4 Обеспечена постоянная работа и приём информации на СККАВ «Поселок», произведена инспекция павильона СККАВ.

3. Выносной пункт приёма-передачи спутниковой информации (ВППИ)
Станции BG-1, BG-2, BG-3 обеспечили прием и передачу в ААНИИ плановой гидрометеорологической информации.
Для отправки по FTP были подготовлены 3765 tif-файлов спутников METОP, 0 tif-файлов спутника TERRA, 2246 tif-файлов спутника NOAA, 0 tif-файлов спутника NPP.

4. Метеорологические наблюдения
Обеспечена бесперебойная работа автоматического метеорологического градиентного комплекса Campbell SCI на криосферном полигоне.
02.07 выполнена инспекция метеорологического комплекса, считаны данные.

5. Геофизические наблюдения
[bookmark: _Hlk68002216]5.1 Выполнялось наклонное зондирование ионосферы сигналами линейно-частотной модуляции (НЗИ ЛЧМ). В штатном режиме осуществляется приём сигнала с наклонных радиотрасс Кипр - Баренцбург (CP1 – BBG), Горьковская – Баренцбург (GRK - BBG), Амдерма – Баренцбург (AMD – BBG), Соданкюля – Баренцбург (SOD – BBG). Получаемые ионограммы передавались в Полярный геофизический центр ААНИИ.
5.2 Проводились непрерывные спектральные наблюдения солнечного УФ-излучения оптоволоконным спектрометром AvaSpec-3648, данные записывались в память компьютера.

6. Сезонная экспедиция «Шпицберген»
6.1 Палеогеографические исследования
Выполнялась подготовка к проведению полевых работ в северной части Кроссфьорда (п-ов Митра), на северо-восточной оконечности о. Земля Принца Карла, в западной части Земли Хокона VII (равнина Сарсойра). Проверено состояние и выполнен текущий ремонт снаряжения и оборудования

7. Разное
27.06.25 проведена экскурсия по химико-аналитической лаборатории для школьников младших классов школы Баренбурга.
Завершена установка жестяных карнизов на кровле жилого корпуса №1, велись кровельные работы на складе №2.
[bookmark: _GoBack]Оказана логистическая поддержка и выделено оборудование на время проведения полевых работ сотрудникам ВНИИОкеангеология.
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